# `ipaddress` — IPv4/IPv6 manipulation library

Source code: Lib/ipaddress.py

`ipaddress` proporciona las capacidades para crear, manipular y operar en redes y direcciones IPv4 e IPv6.

Las funciones y clases de este módulo facilitan el manejo de varias tareas relacionadas con las direcciones IP, incluida la verificación de si dos hosts están en la misma subred, la iteración sobre todos los hosts de una subred en particular, la verificación de si una cadena representa un valor válido o no. Dirección IP o definición de red, etc.

Esta es la referencia completa de la API del módulo; para obtener una descripción general y una introducción, consulte Introducción al modulo ipaddress.

Added in version 3.3.

## Funciones de fábrica de conveniencia

El módulo `ipaddress` proporciona funciones de fábrica para crear cómodamente direcciones IP, redes e interfaces:

ipaddress.ip_address(address)

  Retorna un objeto `IPv4Address` o `IPv6Address` según la dirección IP pasada como argumento. Se pueden proporcionar direcciones IPv4 o IPv6; los enteros menores que `2**32` se considerarán IPv4 de forma predeterminada. Se lanza un `ValueError` si address no representa una dirección IPv4 o IPv6 válida.

      >>> ipaddress.ip_address('192.168.0.1')
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.ip_address('2001:db8::')
      IPv6Address('2001:db8::')

ipaddress.ip_network(address, strict=True)

  Retorna un objeto `IPv4Network` o `IPv6Network` dependiendo de la dirección IP pasada como argumento. address es una cadena o entero que representa la red IP. Se pueden suministrar redes IPv4 o IPv6; los enteros menores que `2**32` se considerarán IPv4 de forma predeterminada. strict se pasa a `IPv4Network` o `IPv6Network` constructor. Se genera un `ValueError` si address no representa una dirección IPv4 o IPv6 válida, o si la red tiene bits de host establecidos.

      >>> ipaddress.ip_network('192.168.0.0/28')
      IPv4Network('192.168.0.0/28')

ipaddress.ip_interface(address)

  Retorna un objeto `IPv4Interface` o `IPv6Interface` dependiendo de la dirección IP pasada como argumento. address es una cadena o entero que representa la dirección IP. Se pueden proporcionar direcciones IPv4 o IPv6; los enteros menores que `2**32` se considerarán IPv4 de forma predeterminada. Se genera un `ValueError` si address no representa una dirección IPv4 o IPv6 válida.

Una desventaja de estas funciones de conveniencia es que la necesidad de manejar los formatos IPv4 e IPv6 significa que los mensajes de error brindan información mínima sobre el error exacto, ya que las funciones no saben si se pretendía usar el formato IPv4 o IPv6. Se pueden obtener informes de errores más detallados llamando directamente a los constructores de clases específicos de la versión adecuada.

## Direcciones IP

### Objetos de dirección

Los objetos `IPv4Address` y `IPv6Address` comparten muchos atributos comunes. Algunos atributos que solo son significativos para direcciones IPv6 también son implementados por objetos `IPv4Address`, a fin de facilitar la escritura de código que maneje ambas versiones de IP correctamente. Los objetos de dirección son hashable, por lo que se pueden usar como claves en diccionarios.

class ipaddress.IPv4Address(address)

  Construya una dirección IPv4. Se genera un `AddressValueError` si address no es una dirección IPv4 válida.

  Lo siguiente constituye una dirección IPv4 válida:

  1. Una cadena en notación de punto decimal, que consta de cuatro enteros decimales en el rango inclusivo 0-255, separados por puntos (por ejemplo, `192.168.0.1`). Cada entero representa un octeto (byte) en la dirección. No se toleran ceros iniciales para evitar confusiones con la notación octal.

  2. Un número entero que cabe en 32 bits.

  3. Un entero empaquetado en un objeto `bytes` de longitud 4 (primero el octeto más significativo).

      >>> ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1')
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.IPv4Address(3232235521)
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.IPv4Address(b'\xC0\xA8\x00\x01')
      IPv4Address('192.168.0.1')

  Distinto en la versión 3.8: Se toleran los ceros iniciales, incluso en casos ambiguos que parecen notación octal.

  Distinto en la versión 3.9.5: Los ceros iniciales ya no se toleran y se tratan como un error. Las cadenas de direcciones IPv4 ahora se analizan tan estrictamente como glibc `inet_pton()`.

  version

    El número de versión apropiado: `4` para IPv4, `6` para IPv6.

    Distinto en la versión 3.14: Made available on the class.

  max_prefixlen

    El número total de bits en la representación de direcciones para esta versión: `32` para IPv4, `128` para IPv6.

    El prefijo define el número de bits iniciales en una dirección que se comparan para determinar si una dirección es parte de una red o no.

    Distinto en la versión 3.14: Made available on the class.

  compressed
  exploded

    Representación de cadena en notación decimal con puntos. Los ceros iniciales nunca se incluyen en la representación.

    Como IPv4 no define una notación abreviada para direcciones con octetos establecidos en cero, estos dos atributos son siempre los mismos que `str(addr)` para direcciones IPv4. La exposición de estos atributos facilita la escritura de código de visualización que pueda manejar direcciones IPv4 e IPv6.

  packed

    La representación binaria de esta dirección: un objeto `bytes` de la longitud adecuada (primero el octeto más significativo). Son 4 bytes para IPv4 y 16 bytes para IPv6.

  reverse_pointer

    El nombre del registro PTR de DNS inverso para la dirección IP, por ejemplo:

        >>> ipaddress.ip_address("127.0.0.1").reverse_pointer
        '1.0.0.127.in-addr.arpa'
        >>> ipaddress.ip_address("2001:db8::1").reverse_pointer
        '1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa'

    Este es el nombre que podría usarse para realizar una búsqueda PTR, no el nombre de host resuelto en sí.

    Added in version 3.5.

  is_multicast

    `True` si la dirección está reservada para uso de multidifusión. Consulte RFC 3171 (para IPv4) o RFC 2373 (para IPv6).

  is_private

    `True` if the address is defined as not globally reachable by iana-ipv4-special-registry (for IPv4) or iana-ipv6-special-registry (for IPv6) with the following exceptions:

    - `is_private` is `False` for the shared address space (`100.64.0.0/10`)

    - For IPv4-mapped IPv6-addresses the `is_private` value is determined by the semantics of the underlying IPv4 addresses and the following condition holds (see `IPv6Address.ipv4_mapped`):

          address.is_private == address.ipv4_mapped.is_private

    `is_private` has value opposite to `is_global`, except for the shared address space (`100.64.0.0/10` range) where they are both `False`.

    Distinto en la versión 3.13: Fixed some false positives and false negatives.

    - `192.0.0.0/24` is considered private with the exception of `192.0.0.9/32` and `192.0.0.10/32` (previously: only the `192.0.0.0/29` sub-range was considered private).

    - `64:ff9b:1::/48` is considered private.

    - `2002::/16` is considered private.

    - There are exceptions within `2001::/23` (otherwise considered private): `2001:1::1/128`, `2001:1::2/128`, `2001:3::/32`, `2001:4:112::/48`, `2001:20::/28`, `2001:30::/28`. The exceptions are not considered private.

  is_global

    `True` if the address is defined as globally reachable by iana-ipv4-special-registry (for IPv4) or iana-ipv6-special-registry (for IPv6) with the following exception:

    For IPv4-mapped IPv6-addresses the `is_private` value is determined by the semantics of the underlying IPv4 addresses and the following condition holds (see `IPv6Address.ipv4_mapped`):

        address.is_global == address.ipv4_mapped.is_global

    `is_global` has value opposite to `is_private`, except for the shared address space (`100.64.0.0/10` range) where they are both `False`.

    Added in version 3.4.

    Distinto en la versión 3.13: Fixed some false positives and false negatives, see `is_private` for details.

  is_unspecified

    `True` si la dirección no está especificada. Consulte RFC 5735 (para IPv4) o RFC 2373 (para IPv6).

  is_reserved

    `True` if the address is noted as reserved by the IETF. For IPv4, this is only `240.0.0.0/4`, the `Reserved` address block. For IPv6, this is all addresses allocated as `Reserved by IETF` for future use.

    Nota

    For IPv4, `is_reserved` is not related to the address block value of the `Reserved-by-Protocol` column in iana-ipv4-special-registry.

    Prudencia

    For IPv6, `fec0::/10` a former Site-Local scoped address prefix is currently excluded from that list (see `is_site_local` & RFC 3879).

  is_loopback

    `True` si se trata de una dirección de bucle invertido. Consulte RFC 3330 (para IPv4) o RFC 2373 (para IPv6).

  is_link_local

    `True` si se trata de una dirección de bucle invertido. Consulte RFC 3330 (para IPv4) o RFC 2373 (para IPv6). `True` si la dirección está reservada para uso local de enlace. Ver RFC 3927.

  ipv6_mapped

    `IPv4Address` object representing the IPv4-mapped IPv6 address. See RFC 4291.

    Added in version 3.13.

IPv4Address.__format__(fmt)

  Devuelve una representación de cadena de la dirección IP, controlada por una cadena de formato explícito. fmt puede ser uno de los siguientes: `'s'`, la opción predeterminada, equivalente a `str()`, `'b'` para una cadena binaria con relleno de ceros, `'X'` o `'x'` para una representación hexadecimal en mayúsculas o minúsculas, o `'n'`, que es equivalente a `'b'` para direcciones IPv4 y `'x'` para IPv6. Para representaciones binarias y hexadecimales, el especificador de formulario `'#'` y la opción de agrupación `'_'` están disponibles. `__format__` es utilizado por `format`, `str.format` y f-strings.

      >>> format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
      '192.168.0.1'
      >>> '{:#b}'.format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
      '0b11000000101010000000000000000001'
      >>> f'{ipaddress.IPv6Address("2001:db8::1000"):s}'
      '2001:db8::1000'
      >>> format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'), '_X')
      '2001_0DB8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'
      >>> '{:#_n}'.format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'))
      '0x2001_0db8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'

  Added in version 3.9.

class ipaddress.IPv6Address(address)

  Construya una dirección IPv6. Se genera un `AddressValueError` si address no es una dirección IPv6 válida.

  Lo siguiente constituye una dirección IPv6 válida:

  1. Una cadena que consta de ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales, cada grupo representa 16 bits. Los grupos están separados por dos puntos. Esto describe una notación explotada (a mano). La cadena también se puede comprimir (notación abreviada) por varios medios. Consulte RFC 4291 para obtener más detalles. Por ejemplo, `"0000:0000:0000:0000:0000:0abc:0007:0def"` se puede comprimir en `"::abc:7:def"`.

     Opcionalmente, la cadena también puede tener un ID de zona de alcance, expresado con un sufijo `%scope_id`. Si está presente, el ID de alcance no debe estar vacío y no puede contener `%`. Consulte RFC 4007 para obtener más detalles. Por ejemplo, `fe80::1234%1` podría identificar la dirección `fe80::1234` en el primer enlace del nodo.

  2. Un número entero que cabe en 128 bits.

  3. Un entero empaquetado en un objeto `bytes` de longitud 16, big-endian.

      >>> ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000')
      IPv6Address('2001:db8::1000')
      >>> ipaddress.IPv6Address('ff02::5678%1')
      IPv6Address('ff02::5678%1')

  compressed

  La forma corta de la representación de la dirección, con ceros a la izquierda en los grupos omitidos y la secuencia más larga de grupos que consta completamente de ceros colapsó en un solo grupo vacío.

  Este también es el valor devuelto por `str(addr)` para las direcciones IPv6.

  exploded

  La forma larga de la representación de la dirección, con todos los ceros a la izquierda y los grupos que constan completamente de ceros incluidos.

  Para los siguientes atributos y métodos, consulte la documentación correspondiente de la clase `IPv4Address`:

  packed
  reverse_pointer
  version
  max_prefixlen
  is_multicast
  is_private
  is_global

    Added in version 3.4.

  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local
  is_site_local

    `True` si la dirección está reservada para uso local del sitio. Tenga en cuenta que el espacio de direcciones local del sitio ha quedado obsoleto por RFC 3879. Utilice `is_private` para probar si esta dirección está en el espacio de direcciones locales únicas como se define en RFC 4193.

  ipv4_mapped

    Para las direcciones que parecen ser direcciones IPv4 asignadas (que comienzan con `::FFFF/96`), esta propiedad informará la dirección IPv4 incrustada. Para cualquier otra dirección, esta propiedad será `None`.

  scope_id

    Para las direcciones de ámbito definido por RFC 4007, esta propiedad identifica la zona particular del ámbito de la dirección a la que pertenece la dirección, como una cadena. Cuando no se especifica ninguna zona de alcance, esta propiedad será `None`.

  sixtofour

    Para direcciones que parecen ser direcciones 6to4 (comenzando con `2002::/16`) según lo definido por RFC 3056, esta propiedad informará la dirección IPv4 incrustada. Para cualquier otra dirección, esta propiedad será `None`.

  teredo

    Para las direcciones que parecen ser direcciones Teredo (que comienzan con `2001::/32`) según lo definido por RFC 4380, esta propiedad informará el par de direcciones IP `(servidor, cliente)` incrustado. Para cualquier otra dirección, esta propiedad será `None`.

IPv6Address.__format__(fmt)

  Consulte la documentación del método correspondiente en `IPv4Address`.

  Added in version 3.9.

### Conversión a cadenas y enteros

Para interoperar con interfaces de red como el módulo de socket, las direcciones deben convertirse en cadenas o números enteros. Esto se maneja usando las funciones integradas `str()` y `int()`

    >>> str(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
    '192.168.0.1'
    >>> int(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
    3232235521
    >>> str(ipaddress.IPv6Address('::1'))
    '::1'
    >>> int(ipaddress.IPv6Address('::1'))
    1

Tenga en cuenta que las direcciones de ámbito IPv6 se convierten en números enteros sin ID de zona de ámbito.

### Operadores

Los objetos de dirección admiten algunos operadores. A menos que se indique lo contrario, los operadores solo se pueden aplicar entre objetos compatibles (es decir, IPv4 con IPv4, IPv6 con IPv6).

#### Operadores de comparación

Los objetos de dirección se pueden comparar con el conjunto habitual de operadores de comparación. Las mismas direcciones IPv6 con diferentes ID de zona de alcance no son iguales. Algunos ejemplos:

    >>> IPv4Address('127.0.0.2') > IPv4Address('127.0.0.1')
    True
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') == IPv4Address('127.0.0.1')
    False
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') != IPv4Address('127.0.0.1')
    True
    >>> IPv6Address('fe80::1234') == IPv6Address('fe80::1234%1')
    False
    >>> IPv6Address('fe80::1234%1') != IPv6Address('fe80::1234%2')
    True

#### Operadores aritméticos

Los números enteros se pueden sumar o restar de los objetos de dirección. Algunos ejemplos:

    >>> IPv4Address('127.0.0.2') + 3
    IPv4Address('127.0.0.5')
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') - 3
    IPv4Address('126.255.255.255')
    >>> IPv4Address('255.255.255.255') + 1
    Traceback (most recent call last):
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    ipaddress.AddressValueError: 4294967296 (>= 2**32) is not permitted as an IPv4 address

## Definiciones de red IP

Los objetos `IPv4Network` y `IPv6Network` proporcionan un mecanismo para definir e inspeccionar las definiciones de red IP. Una definición de red consta de una * máscara * y una * dirección de red * y, como tal, define un rango de direcciones IP que son iguales a la dirección de red cuando están enmascaradas (Y binario) con la máscara. Por ejemplo, una definición de red con la máscara `255.255.255.0` y la dirección de red `192.168.1.0` consta de direcciones IP en el rango inclusivo de `192.168.1.0` a `192.168.1.255`.

### Prefijo, máscara de red y máscara de host

Hay varias formas equivalentes de especificar máscaras de red IP. Un prefix `/<nbits>` es una notación que indica cuántos bits de orden superior se establecen en la máscara de red. Una máscara de red (mask) es una dirección IP con una cierta cantidad de bits de orden superior establecidos. Por lo tanto, el prefijo `/24` es equivalente a la máscara de red `255.255.255.0` en IPv4, o `ffff:ff00::` en IPv6. Además, una * máscara de host * es el inverso lógico de una * máscara de red * y, a veces, se utiliza (por ejemplo, en las listas de control de acceso de Cisco) para indicar una máscara de red. La máscara de host equivalente a `/24` en IPv4 es `0.0.0.255`.

### Objetos de red

Todos los atributos implementados por objetos de dirección también son implementados por objetos de red. Además, los objetos de red implementan atributos adicionales. Todos estos son comunes entre `IPv4Network` y `IPv6Network`, por lo que para evitar la duplicación solo se documentan para `IPv4Network`. Los objetos de red son hashable, por lo que se pueden usar como claves en diccionarios.

class ipaddress.IPv4Network(address, strict=True)

  Construya una definición de red IPv4. address puede ser una de las siguientes:

  1. Una cadena que consta de una dirección IP y una máscara opcional, separadas por una barra (`/`). La dirección IP es la dirección de red y la máscara puede ser un solo número, lo que significa que es un prefix, o una representación de cadena de caracteres de una dirección IPv4. Si es la última, la máscara es interpretada como una net mask si comienza con un campo no nulo, o como una host mask si comienza con un campo cero, con la excepción de una máscara de solo ceros la cual es tratada como una net mask. Si no se proporciona una máscara, se considera `/32`.

     Por ejemplo, las siguientes especificaciones de address son equivalentes: `192.168.1.0/24`, `192.168.1.0/255.255.255.0` y `192.168.1.0/0.0.0.255`.

  2. Un número entero que cabe en 32 bits. Esto es equivalente a una red de una sola dirección, con la dirección de red address y la máscara `/32`.

  3. Un entero empaquetado en un objeto `bytes` de longitud 4, big-endian. La interpretación es similar a una address entera.

  4. A two-tuple of an address description and a netmask, where the address description is either a string, a 32-bits integer, a 4-bytes packed integer, or an existing `IPv4Address` object; and the netmask is either an integer representing the prefix length (e.g. `24`) or a string representing the prefix mask (e.g. `255.255.255.0`).

  Se genera un `AddressValueError` si address no es una dirección IPv4 válida. A `NetmaskValueError` se genera si la máscara no es válida para una dirección IPv4.

  Si strict es `True` y los bits de host están configurados en la dirección proporcionada, entonces `ValueError` se genera. De lo contrario, los bits del host se enmascaran para determinar la dirección de red adecuada.

  A menos que se indique lo contrario, todos los métodos de red que acepten otros objetos de red / dirección generarán `TypeError` si la versión de IP del argumento es incompatible con `self`.

  Distinto en la versión 3.5: Se agregó la forma de dos tuplas para el parámetro de constructor address.

  version
  max_prefixlen

    Consulte la documentación del atributo correspondiente en `IPv4Address`.

  is_multicast
  is_private
  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local

    Estos atributos son verdaderos para la red en su conjunto si lo son tanto para la dirección de red como para la dirección de transmisión.

  network_address

    La dirección de red de la red. La dirección de red y la longitud del prefijo juntos definen de forma única una red.

  broadcast_address

    La dirección de transmisión de la red. Todos los hosts de la red deben recibir los paquetes enviados a la dirección de transmisión.

  hostmask

    La máscara de host, como un objeto `IPv4Address`.

  netmask

    La máscara de red, como un objeto `IPv4Address`.

  with_prefixlen
  compressed
  exploded

    Una representación de cadena de la red, con la máscara en notación de prefijo.

    `with_prefixlen` y `compressed` son siempre lo mismo que `str(red)`. `exploded` utiliza la forma explosionada de la dirección de red.

  with_netmask

    Una representación de cadena de la red, con la máscara en notación de máscara de red.

  with_hostmask

    Una representación de cadena de la red, con la máscara en notación de máscara de host.

  num_addresses

    El número total de direcciones en la red.

  prefixlen

    Longitud del prefijo de red, en bits.

  hosts()

    Longitud de Devuelve un iterador sobre los hosts utilizables en la red. Los hosts utilizables son todas las direcciones IP que pertenecen a la red, excepto la dirección de red en sí y la dirección de transmisión de la red. Para redes con una longitud de máscara de 31, la dirección de red y la dirección de transmisión de red también se incluyen en el resultado. Las redes con una máscara de 32 devolverán una lista que contiene la dirección de host única, el prefijo de red, en bits.

        >>> list(ip_network('192.0.2.0/29').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.1'), IPv4Address('192.0.2.2'),
         IPv4Address('192.0.2.3'), IPv4Address('192.0.2.4'),
         IPv4Address('192.0.2.5'), IPv4Address('192.0.2.6')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/31').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.0'), IPv4Address('192.0.2.1')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.1/32').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.1')]

  overlaps(other)

    `True` si esta red está total o parcialmente contenida en other o other está completamente contenido en esta red.

  address_exclude(network)

    Calcula las definiciones de red resultantes de eliminar la network dada de esta. Devuelve un iterador de objetos de red. Genera `ValueError` si network no está completamente contenido en esta red.

        >>> n1 = ip_network('192.0.2.0/28')
        >>> n2 = ip_network('192.0.2.1/32')
        >>> list(n1.address_exclude(n2))
        [IPv4Network('192.0.2.8/29'), IPv4Network('192.0.2.4/30'),
         IPv4Network('192.0.2.2/31'), IPv4Network('192.0.2.0/32')]

  subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

    Las subredes que se unen para crear la definición de red actual, según los valores de los argumentos. prefixlen_diff es la cantidad en la que se debe aumentar la longitud de nuestro prefijo. new_prefix es el nuevo prefijo deseado de las subredes; debe ser más grande que nuestro prefijo. Se debe establecer uno y solo uno de prefixlen_diff y new_prefix. Devuelve un iterador de objetos de red.

        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets())
        [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(prefixlen_diff=2))
        [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
         IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=26))
        [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
         IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=23))
        Traceback (most recent call last):
          File "<stdin>", line 1, in <module>
            raise ValueError('new prefix must be longer')
        ValueError: new prefix must be longer
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=25))
        [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]

  supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

    La superred que contiene esta definición de red, según los valores de los argumentos. prefixlen_diff es la cantidad en la que se debe reducir la longitud de nuestro prefijo. new_prefix es el nuevo prefijo deseado de la superred; debe ser más pequeño que nuestro prefijo. Se debe establecer uno y solo uno de prefixlen_diff y new_prefix. Devuelve un solo objeto de red.

        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet()
        IPv4Network('192.0.2.0/23')
        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(prefixlen_diff=2)
        IPv4Network('192.0.0.0/22')
        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(new_prefix=20)
        IPv4Network('192.0.0.0/20')

  subnet_of(other)

    Devuelve `True` si esta red es una subred de other.

        >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
        >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
        >>> b.subnet_of(a)
        True

    Added in version 3.7.

  supernet_of(other)

    Devuelve `True` si esta red es una superred de other.

        >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
        >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
        >>> a.supernet_of(b)
        True

    Added in version 3.7.

  compare_networks(other)

    Compare esta red con other. En esta comparación solo se consideran las direcciones de red; los bits de host no lo son. Devuelve `-1`, `0` o `1`.

        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.2/32'))
        -1
        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.0/32'))
        1
        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.1/32'))
        0

    Obsoleto desde la versión 3.7: Utiliza el mismo algoritmo de ordenación y comparación que «<», «==» y «>»

class ipaddress.IPv6Network(address, strict=True)

  Construya una definición de red IPv6. address puede ser una de las siguientes:

  1. Una cadena que consta de una dirección IP y una longitud de prefijo opcional, separados por una barra (`/`). La dirección IP es la dirección de red y la longitud del prefijo debe ser un solo número, el prefix. Si no se proporciona una longitud de prefijo, se considera que es `/128`.

     Tenga en cuenta que las máscaras de red expandidas actualmente no son compatibles. Eso significa que `2001:db00::0/24` es un argumento válido mientras que `2001:db00::0/ffff:ff00::` no lo es.

  2. Un número entero que cabe en 128 bits. Esto es equivalente a una red de una sola dirección, con la dirección de red address y la máscara `/128`.

  3. Un entero empaquetado en un objeto `bytes` de longitud 16, big-endian. La interpretación es similar a una address entera.

  4. A two-tuple of an address description and a netmask, where the address description is either a string, a 128-bits integer, a 16-bytes packed integer, or an existing `IPv6Address` object; and the netmask is an integer representing the prefix length.

  Se genera un `AddressValueError` si address no es una dirección IPv6 válida. A `NetmaskValueError` se genera si la máscara no es válida para una dirección IPv6.

  Si strict es `True` y los bits de host están configurados en la dirección proporcionada, entonces `ValueError` se genera. De lo contrario, los bits del host se enmascaran para determinar la dirección de red adecuada.

  Distinto en la versión 3.5: Se agregó la forma de dos tuplas para el parámetro de constructor address.

  version
  max_prefixlen
  is_multicast
  is_private
  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local
  network_address
  broadcast_address
  hostmask
  netmask
  with_prefixlen
  compressed
  exploded
  with_netmask
  with_hostmask
  num_addresses
  prefixlen
  hosts()

    Devuelve un iterador sobre los hosts utilizables en la red. Los hosts utilizables son todas las direcciones IP que pertenecen a la red, excepto la dirección Anycast del Subnet-Router. Para redes con una longitud de máscara de 127, la dirección anycast del Subnet-Router también se incluye en el resultado. Las redes con una máscara de 128 devolverán una lista que contiene la única dirección de host.

  overlaps(other)
  address_exclude(network)
  subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)
  supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)
  subnet_of(other)
  supernet_of(other)
  compare_networks(other)

    Consulte la documentación del atributo correspondiente en `IPv4Network`.

  is_site_local

    This attribute is true for the network as a whole if it is true for both the network address and the broadcast address.

### Operadores

Este atributo es verdadero para la red en su conjunto si es cierto para ambos objetos de red que admiten algunos operadores. A menos que se indique lo contrario, los operadores solo se pueden aplicar entre objetos compatibles (es decir, IPv4 con IPv4, IPv6 con IPv6).

#### Operadores lógicos

Los objetos de red se pueden comparar con el conjunto habitual de operadores lógicos. Los objetos de red se ordenan primero por dirección de red y luego por máscara de red.

#### Iteración

Los objetos de red se pueden iterar para enumerar todas las direcciones que pertenecen a la red. Para la iteración, se devuelven todos los hosts, incluidos los hosts inutilizables (para hosts utilizables, use el método `hosts()`). Un ejemplo:

    >>> for addr in IPv4Network('192.0.2.0/28'):
    ...     addr
    ...
    IPv4Address('192.0.2.0')
    IPv4Address('192.0.2.1')
    IPv4Address('192.0.2.2')
    IPv4Address('192.0.2.3')
    IPv4Address('192.0.2.4')
    IPv4Address('192.0.2.5')
    IPv4Address('192.0.2.6')
    IPv4Address('192.0.2.7')
    IPv4Address('192.0.2.8')
    IPv4Address('192.0.2.9')
    IPv4Address('192.0.2.10')
    IPv4Address('192.0.2.11')
    IPv4Address('192.0.2.12')
    IPv4Address('192.0.2.13')
    IPv4Address('192.0.2.14')
    IPv4Address('192.0.2.15')

#### Redes como contenedores de direcciones

Los objetos de red pueden actuar como contenedores de direcciones. Algunos ejemplos:

    >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[0]
    IPv4Address('192.0.2.0')
    >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[15]
    IPv4Address('192.0.2.15')
    >>> IPv4Address('192.0.2.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
    True
    >>> IPv4Address('192.0.3.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
    False

## Objetos de interfaz

Los objetos de interfaz son hashable, por lo que se pueden usar como claves en diccionarios.

class ipaddress.IPv4Interface(address)

  Construya una interfaz IPv4. El significado de address es como en el constructor de `IPv4Network`, excepto que siempre se aceptan direcciones de host arbitrarias.

  `IPv4Interface` es una subclase de `IPv4Address`, por lo que hereda todos los atributos de esa clase. Además, están disponibles los siguientes atributos:

  ip

    The address (`IPv4Address`) without network information.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.ip
        IPv4Address('192.0.2.5')

  network

    La red (`IPv4Network`) a la que pertenece esta interfaz.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.network
        IPv4Network('192.0.2.0/24')

  with_prefixlen

    Una representación de cadena de la interfaz con la máscara en notación de prefijo.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_prefixlen
        '192.0.2.5/24'

  with_netmask

    Una representación de cadena de la interfaz con la red como máscara de red.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_netmask
        '192.0.2.5/255.255.255.0'

  with_hostmask

    Una representación de cadena de la interfaz con la red como máscara de host.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_hostmask
        '192.0.2.5/0.0.0.255'

class ipaddress.IPv6Interface(address)

  Construya una interfaz IPv6. El significado de address es como en el constructor de `IPv6Network`, excepto que siempre se aceptan direcciones de host arbitrarias.

  `IPv6Interface` es una subclase de `IPv6Address`, por lo que hereda todos los atributos de esa clase. Además, están disponibles los siguientes atributos:

  ip
  network
  with_prefixlen
  with_netmask
  with_hostmask

    Consulte la documentación del atributo correspondiente en `IPv4Interface`.

### Operadores

Los objetos de interfaz admiten algunos operadores. A menos que se indique lo contrario, los operadores solo se pueden aplicar entre objetos compatibles (es decir, IPv4 con IPv4, IPv6 con IPv6).

#### Operadores lógicos

Los objetos de interfaz se pueden comparar con el conjunto habitual de operadores lógicos.

Para la comparación de igualdad (`==` y `!=`), Tanto la dirección IP como la red deben ser iguales para que los objetos sean iguales. Una interfaz no se comparará con ninguna dirección u objeto de red.

Para ordenar (`<`, `>`, etc) las reglas son diferentes. Los objetos de interfaz y dirección con la misma versión de IP se pueden comparar, y los objetos de dirección siempre se clasificarán antes que los objetos de interfaz. Primero se comparan dos objetos de interfaz por sus redes y, si son iguales, luego por sus direcciones IP.

## Otras funciones de nivel de módulo

El módulo también proporciona las siguientes funciones de nivel de módulo:

ipaddress.v4_int_to_packed(address)

  Represente una dirección como 4 bytes empaquetados en orden de red (big-endian). address es una representación entera de una dirección IP IPv4. A `ValueError` se genera si el número entero es negativo o demasiado grande para ser una dirección IP IPv4.

      >>> ipaddress.ip_address(3221225985)
      IPv4Address('192.0.2.1')
      >>> ipaddress.v4_int_to_packed(3221225985)
      b'\xc0\x00\x02\x01'

ipaddress.v6_int_to_packed(address)

  Representa una dirección como 16 bytes empaquetados en orden de red (big-endian). address es una representación entera de una dirección IP IPv6. A `ValueError` se genera si el número entero es negativo o demasiado grande para ser una dirección IP IPv6.

ipaddress.summarize_address_range(first, last)

  Devuelve un iterador del rango de red resumido dadas la primera y la última dirección IP. first es el primero `IPv4Address` o `IPv6Address` en el rango y last es el último `IPv4Address` o `IPv6Address` en el rango. A `TypeError` se genera si first o last no son direcciones IP o no son de la misma versión. A `ValueError` se genera si last no es mayor que first o si la first versión de la dirección no es 4 o 6.

      >>> [ipaddr for ipaddr in ipaddress.summarize_address_range(
      ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.0'),
      ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.130'))]
      [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/31'), IPv4Network('192.0.2.130/32')]

ipaddress.collapse_addresses(addresses)

  Return an iterator of the collapsed `IPv4Network` or `IPv6Network` objects. addresses is an iterable of `IPv4Network` or `IPv6Network` objects. A `TypeError` is raised if addresses contains mixed version objects.

      >>> [ipaddr for ipaddr in
      ... ipaddress.collapse_addresses([ipaddress.IPv4Network('192.0.2.0/25'),
      ... ipaddress.IPv4Network('192.0.2.128/25')])]
      [IPv4Network('192.0.2.0/24')]

ipaddress.get_mixed_type_key(obj)

  Devuelve una clave adecuada para clasificar entre redes y direcciones. Los objetos de dirección y red no se pueden ordenar de forma predeterminada; son fundamentalmente diferentes, por lo que la expresión

      IPv4Address('192.0.2.0') <= IPv4Network('192.0.2.0/24')

  doesn’t make sense. There are some times however, where you may wish to have `ipaddress` sort these anyway. If you need to do this, you can use this function as the key argument to `sorted()`.

  obj es un objeto de red o de dirección.

## Excepciones personalizadas

Para admitir informes de errores más específicos de los constructores de clases, el módulo define las siguientes excepciones:

exception ipaddress.AddressValueError(ValueError)

  Cualquier error de valor relacionado con la dirección.

exception ipaddress.NetmaskValueError(ValueError)

  Cualquier error de valor relacionado con la máscara de red.