# `socket` — Low-level networking interface

Código fuente: Lib/socket.py

Este módulo proporciona acceso a la interfaz BSD socket. Está disponible en todos los sistemas Unix modernos, Windows, MacOS y probablemente plataformas adicionales.

Nota

Algunos comportamientos pueden depender de la plataforma, ya que las llamadas se realizan a las API de socket del sistema operativo.

Availability: not WASI.

This module does not work or is not available on WebAssembly. See Plataformas WebAssembly for more information.

The Python interface is a straightforward transliteration of the Unix system call and library interface for sockets to Python’s object-oriented style: the `socket()` function returns a socket object whose methods implement the various socket system calls. Parameter types are somewhat higher-level than in the C interface: as with `read()` and `write()` operations on Python files, buffer allocation on receive operations is automatic, and buffer length is implicit on send operations.

Ver también

Módulo `socketserver`

  Clases que simplifican la escritura de servidores de red.

Módulo `ssl`

  Un contenedor TLS/SSL para objetos de socket.

## Familias Socket

Dependiendo del sistema y de las opciones de compilación, este módulo admite varias familias de sockets.

El formato de dirección requerido por un objeto de socket determinado se selecciona automáticamente en función de la familia de direcciones especificada cuando se creó el objeto de socket. Las direcciones de socket se representan de la siguiente manera:

- La dirección de un socket `AF_UNIX` enlazado a un nodo del sistema de archivos es representado como una cadena de caracteres, utilizando la codificación del sistema de archivos y el controlador de errores `'surrogateescape'` (Observar PEP 383). Una dirección en el espacio de nombre abstracto de Linux es devuelvo como un bytes-like object con un byte inicial nulo; tenga en cuenta que los sockets en este nombre de espacio puede comunicarse con sockets normales del sistema de archivos, así que los programas destinados a correr en Linux podrían necesitar tratar con ambos tipos de direcciones. Se puede pasar un objeto similar a una cadena de caracteres o bytes para cualquier tipo de dirección al pasarlo como argumento.

  Distinto en la versión 3.3: Anteriormente, se suponía que las rutas de socket `AF_UNIX` utilizaban codificación UTF-8.

  Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta la grabación bytes-like object.

- Se utiliza un par `(host, port)` para la familia de direcciones `AF_INET`, donde host es una cadena que representa un nombre de host en notación de dominio de Internet como `'daring.cwi.nl'` o una dirección IPv4 como `'100.50.200.5'`, y port es un número entero.

  - Para direcciones IPv4, se aceptan dos formas especiales en lugar de una dirección de host: `’’` representa `INADDR_ANY`, que se utiliza para enlazar a todas las interfaces, y la cadena de caracteres `'<broadcast>'` representa `INADDR_BROADCAST`. Este comportamiento no es compatible con IPv6, por lo tanto, es posible que desee evitarlos sí tiene la intención de admitir IPv6 con sus programas Python.

- For `AF_INET6` address family, a four-tuple `(host, port, flowinfo, scope_id)` is used, where flowinfo and scope_id represent the `sin6_flowinfo` and `sin6_scope_id` members in `struct sockaddr_in6` in C. For `socket` module methods, flowinfo and scope_id can be omitted just for backward compatibility. Note, however, omission of scope_id can cause problems in manipulating scoped IPv6 addresses.

  Distinto en la versión 3.7: Para direcciones de multidifusión (con scopeid significativo) address puede no contener la parte `%scope` (o `zone id`). Esta información es superflua y puede omitirse de forma segura (recomendado).

- `AF_NETLINK` sockets se representan como pares `(pid, groups)`.

- La compatibilidad con LINUX solo para TIPC está disponible mediante la familia de direcciones `AF_TIPC`. TIPC es un protocolo en red abierto y no basado en IP diseñado para su uso en entornos informáticos agrupados. Las direcciones se representan mediante una tupla y los campos dependen del tipo de dirección. El formulario de tupla general es `(addr_type, v1, v2, v3 [, scope])`, donde:

  - addr_type es uno de `TIPC_ADDR_NAMESEQ`, `TIPC_ADDR_NAME`, o `TIPC_ADDR_ID`.

  - scope es una de `TIPC_ZONE_SCOPE`, `TIPC_CLUSTER_SCOPE`, y `TIPC_NODE_SCOPE`.

  - Si addr_type es `TIPC_ADDR_NAME`, entonces v1 es el tipo de servidor, v2 es el identificador de puerto, y v3 debe ser 0.

    Si addr_type es `TIPC_ADDR_NAMESEQ`, entonces v1 es el tipo de servidor, v2 es el numero de puerto inferior, y v3 es el numero de puerto superior.

    Si addr_type es `TIPC_ADDR_ID`, v1 es el nodo, v2 es la referencia y v3 debe establecerse en 0.

- Una tupla `(interface, )` es usada para la dirección de familia `AF_CAN`, donde interface es una cadena de caracteres representando a un nombre de interfaz de red como `’can0’`. La interfaz de red llamada `''` puede ser usada para recibir paquetes de todas las interfaces de red de esta familia.

  - Protocolo `CAN_ISOTP` requiere una tupla `(interface, rx_addr, tx_addr)` donde ambos tiene parámetros adicionales son enteres largos sin símbolos que representan una identificador CAN (estándar o extendido).

  - Protocolo `CAN_J1939` requiere una tupla `(interface, name, pgn, addr)` donde los parámetros adicionales son números enteros sin signo de 64 bits representando el nombre ECU, los enteros sin signo de 32-bits representan el numero de grupo de parámetros(PGN), y los enteros de 8-bit representan la dirección.

- Se utiliza una cadena o una tupla `(id, unit)` para el protocolo `SYSPROTO_CONTROL` de la familia `PF_SYSTEM`. La cadena es el nombre de un control de kernel mediante un ID asignado dinámicamente. La tupla se puede utilizar si se conoce el ID y el número de unidad del control del kernel o si se utiliza un ID registrado.

  Added in version 3.3.

- `AF_BLUETOOTH` admite los siguientes protocolos y formatos de dirección:

  - `BTPROTO_L2CAP` accepts a tuple `(bdaddr, psm[, cid[, bdaddr_type]])` where:

    - `bdaddr` is a string specifying the Bluetooth address.

    - `psm` is an integer specifying the Protocol/Service Multiplexer.

    - `cid` is an optional integer specifying the Channel Identifier. If not given, defaults to zero.

    - `bdaddr_type` is an optional integer specifying the address type; one of `BDADDR_BREDR` (default), `BDADDR_LE_PUBLIC`, `BDADDR_LE_RANDOM`.

    Distinto en la versión 3.14: Added `cid` and `bdaddr_type` fields.

  - `BTPROTO_RFCOMM` acepta `(bdaddr, channel)` donde `bdaddr` es la dirección Bluetooth como una cadena de caracteres y `channel` es un entero.

  - `BTPROTO_HCI` accepts a format that depends on your OS.

    - On Linux it accepts an integer `device_id` or a tuple `(device_id, [channel])` where `device_id` specifies the number of the Bluetooth device, and `channel` is an optional integer specifying the HCI channel (`HCI_CHANNEL_RAW` by default).

    - On FreeBSD, NetBSD and DragonFly BSD it accepts `bdaddr` where `bdaddr` is the Bluetooth address as a string.

    Distinto en la versión 3.2: Se ha añadido compatibilidad con NetBSD y DragonFlyBSD.

    Distinto en la versión 3.13.3: FreeBSD support added.

    Distinto en la versión 3.14: Added `channel` field. `device_id` not packed in a tuple is now accepted.

  - `BTPROTO_SCO` accepts `bdaddr` where `bdaddr` is the Bluetooth address as a string or a `bytes` object. (ex. `'12:23:34:45:56:67'` or `b'12:23:34:45:56:67'`)

    Distinto en la versión 3.14: FreeBSD support added.

- `AF_ALG` es una interfaz basada en socket solo Linux para la criptografía del núcleo. Un socket de algoritmo se configura con una tupla de dos a cuatro elementos `(type, name [, feat [, mask]])`, donde:

  - type es el tipo de algoritmos como cadenas de caracteres, e.g. `aead`, `hash`, `skcipher` o `rng`.

  - name es el nombre del algoritmo y el modo de operación como cadena de caracteres, e.g. `sha256`, `hmac(sha256)`, `cbc(aes)` o `drbg_nopr_ctr_aes256`.

  - feat y mask son enteros de 32 bits sin signo.

  Availability: Linux >= 2.6.38.

  Algunos tipos de algoritmos requieren Kernels mas recientes.

  Added in version 3.6.

- `AF_VSOCK` permite comunicación entre maquinas virtuales y sus hosts. Los sockets están representando como una tupla `(CID, port)` donde el contexto del ID o CID y el puerto son enteros.

  Availability: Linux >= 3.9

  Véase vsock(7)

  Added in version 3.7.

- `AF_PACKET` is a low-level interface directly to network devices. The addresses are represented by the tuple `(ifname, proto[, pkttype[, hatype[, addr]]])` where:

  - ifname - Cadena que especifica el nombre del dispositivo.

  - proto - The Ethernet protocol number. May be `ETH_P_ALL` to capture all protocols, one of the ETHERTYPE_* constants or any other Ethernet protocol number.

  - pkttype - Entero opcional especificando el tipo de paquete:

    - `PACKET_HOST` (por defecto) - Paquetes diseccionado al local host.

    - `PACKET_BROADCAST` - Paquete de transmisión de la capa física.

    - `PACKET_MULTICAST` - Paquete enviado a una dirección de multidifusión de capa física.

    - `PACKET_OTHERHOST` - Paquete a otro host que haya sido capturado por un controlador de dispositivo en modo promiscuo.

    - `PACKET_OUTGOING` - Paquete originalmente desde el local host que se enlaza de nuevo a un conector de paquetes.

  - hatype - Entero opcional que especifica el tipo de dirección de hardware ARP.

  - addr - Objeto opcional en forma de bytes que especifica la dirección física del hardware, cuya interpretación depende del dispositivo.

  Availability: Linux >= 2.2.

- `AF_QIPCRTR` es una interfaz basada en sockets solo para Linux para comunicarse con servicios que se ejecutan en co-procesadores en plataformas Qualcomm. La familia de direcciones se representa como una tupla `(node, port)` donde el node y port son enteros no negativos.

  Availability: Linux >= 4.7.

  Added in version 3.8.

- `IPPROTO_UDPLITE` es una variante de UDO que te permite especificar que porción del paquete es cubierta con la suma de comprobación. Esto agrega dos opciones al socket que pueden cambiar. `self.setsockopt(IPPROTO_UDPLITE, UDPLITE_SEND_CSCOV, length)` cambiara que parte de los paquetes salientes están cubierta por la suma de comprobación y `self.setsockopt(IPPROTO_UDPLITE, UDPLITE_RECV_CSCOV, length)` filtrara los paquetes que permitirá cubrir una pequeña parte de tu datos. En ambos casos `length` deben estar en `range(8, 2**16, 8)`.

  Tal socket debe construirse como `socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDPLITE)` para IPV4 o `socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDPLITE)` para IPV6.

  Availability: Linux >= 2.6.20, FreeBSD >= 10.1

  Added in version 3.9.

- `AF_HYPERV` es una interfaz basada en sockets exclusiva de Windows para comunicarse con hosts e invitados de Hyper-V. La familia de direcciones se representa como una tupla `(vm_id, service_id)` donde `vm_id` y `service_id` son cadenas UUID.

  El `vm_id` es el identificador de la máquina virtual o un conjunto de VMID conocidos valores si el objetivo no es una máquina virtual específica. Constantes VMID conocidas definidos en `socket` son:

  - `HV_GUID_ZERO`

  - `HV_GUID_BROADCAST`

  - `HV_GUID_WILDCARD` - Se utiliza para vincularse a sí mismo y aceptar conexiones de todas las particiones.

  - `HV_GUID_CHILDREN` - Se utiliza para vincularse a sí mismo y aceptar conexiones desde particiones secundarias.

  - `HV_GUID_LOOPBACK` - Se utiliza como objetivo para sí mismo.

  - `HV_GUID_PARENT` - Cuando se usa como enlace, acepta la conexión del padre partición. Cuando se utiliza como dirección de destino, se conectará al padre dividir.

  El `service_id` es el identificador del servicio registrado.

  Added in version 3.12.

Si utiliza un nombre de host en la parte host de la dirección de socket IPv4/v6, el programa puede mostrar un comportamiento no determinista, ya que Python utiliza la primera dirección devuelta por la resolución DNS. La dirección del socket se resolverá de manera diferente en una dirección IPv4/v6 real, dependiendo de los resultados de la resolución DNS y/o la configuración del host. Para un comportamiento determinista, utilice una dirección numérica en la parte host.

Todos los errores generan excepciones. Las excepciones normales para tipos de argumentos inválidos y condiciones de falta de memoria pueden ser lanzadas. Los errores relacionados con la semántica de los sockets o de las direcciones lanzan `OSError` o una de sus subclases.

El modo de no bloqueo es compatible a través de `setblocking()`. Se admite una generalización de esto basada en los tiempos de espera a través de `settimeout()`.

## Contenido del módulo

The module `socket` exports the following elements.

### Excepciones

exception socket.error

  Un alias en desuso de `OSError`.

  Distinto en la versión 3.3: Siguiendo PEP 3151, es clase fue creada como un alias de `OSError`.

exception socket.herror

  Una subclase de `OSError`, esta excepción se produce para los errores relacionados con la dirección, es decir, para las funciones que utilizan h_errno en la API de POSIX C, incluidas `gethostbyname_ex()` y `gethostbyaddr()`. El valor adjunto es un par `(h_errno, string)` que representa un error devuelto por una llamada a la biblioteca. h_errno es un valor numérico, mientras que string representa la descripción de h_errno, devuelta por la función `hstrerror()` C.

  Distinto en la versión 3.3: Esta clase fue creada como una subclase de `OSError`.

exception socket.gaierror

  A subclass of `OSError`, this exception is raised for address-related errors by `getaddrinfo()` and `getnameinfo()`. The accompanying value is a pair `(error, string)` representing an error returned by a library call. string represents the description of error, as returned by the `gai_strerror()` C function. The numeric error value will match one of the `EAI_*` constants defined in this module.

  Distinto en la versión 3.3: Esta clase fue creada como una subclase de `OSError`.

exception socket.timeout

  Un alias obsoleto de `TimeoutError`.

  Una subclase de `OSError`, esta excepción se genera cuando ocurre un timeout en un socket que ha tenido tiempos de espera habilitados a través de una llamada previa a `settimeout()` ( o implícitamente mediante `setdefaulttimeout()`). El valor del acompañamiento es una cadena de caracteres cuyo valor es actualmente siempre “tiempo de espera”.

  Distinto en la versión 3.3: Esta clase fue creada como una subclase de `OSError`.

  Distinto en la versión 3.10: Esta clase se convirtió en un alias de `TimeoutError`.

### Constantes

Las constantes AF_* y SOCK_* ahora son colecciones: `AddressFamily` y `SocketKind` `IntEnum`.

Added in version 3.4.

socket.AF_UNIX
socket.AF_INET
socket.AF_INET6

  These constants represent the address (and protocol) families, used for the first argument to `socket()`. If the `AF_UNIX` constant is not defined then this protocol is unsupported. More constants may be available depending on the system.

socket.AF_UNSPEC

  `AF_UNSPEC` means that `getaddrinfo()` should return socket addresses for any address family (either IPv4, IPv6, or any other) that can be used.

socket.SOCK_STREAM
socket.SOCK_DGRAM
socket.SOCK_RAW
socket.SOCK_RDM
socket.SOCK_SEQPACKET

  These constants represent the socket types, used for the second argument to `socket()`. More constants may be available depending on the system. (Only `SOCK_STREAM` and `SOCK_DGRAM` appear to be generally useful.)

socket.SOCK_CLOEXEC
socket.SOCK_NONBLOCK

  Estas dos constantes, si se definen, se pueden combinar con los tipos de socket y le permiten establecer algunas banderas atómicamente (evitando así posibles condiciones de carrera y la necesidad de llamadas separadas).

  Ver también

  Secure File Descriptor Handling para una explicación más completa.

  Availability: Linux >= 2.6.27.

  Added in version 3.2.

SO_*
socket.SOMAXCONN
MSG_*
SOL_*
SCM_*
IPPROTO_*
IPPORT_*
INADDR_*
IP_*
IPV6_*
EAI_*
AI_*
NI_*
TCP_*

  Many constants of these forms, documented in the Unix documentation on sockets and/or the IP protocol, are also defined in the socket module. They are generally used in arguments to the `setsockopt()` and `getsockopt()` methods of socket objects. In most cases, only those symbols that are defined in the Unix header files are defined; for a few symbols, default values are provided.

  Distinto en la versión 3.6: `SO_DOMAIN`, `SO_PROTOCOL`, `SO_PEERSEC`, `SO_PASSSEC`, `TCP_USER_TIMEOUT`, `TCP_CONGESTION` han sido agregados.

  Distinto en la versión 3.6.5: Added support for `TCP_FASTOPEN`, `TCP_KEEPCNT` on Windows platforms when available.

  Distinto en la versión 3.7: `TCP_NOTSENT_LOWAT` ha sido agregada.

  Added support for `TCP_KEEPIDLE`, `TCP_KEEPINTVL` on Windows platforms when available.

  Distinto en la versión 3.10: Se agregó `IP_RECVTOS`. Se agregó `TCP_KEEPALIVE`. En MacOS, esta constante se puede utilizar de la misma forma que `TCP_KEEPIDLE` en Linux.

  Distinto en la versión 3.11: Se agregó `TCP_CONNECTION_INFO`. En MacOS esta constante se puede utilizar de la misma manera que `TCP_INFO` se utiliza en Linux y BSD.

  Distinto en la versión 3.12: Se agregaron `SO_RTABLE` y `SO_USER_COOKIE`. En OpenBSD y FreeBSD respectivamente, esas constantes se pueden usar de la misma manera que `SO_MARK` es usado en Linux. También se agregaron opciones de socket TCP faltantes de Linux: `TCP_MD5SIG`, `TCP_THIN_LINEAR_TIMEOUTS`, `TCP_THIN_DUPACK`, `TCP_REPAIR`, `TCP_REPAIR_QUEUE`, `TCP_QUEUE_SEQ`, `TCP_REPAIR_OPTIONS`, `TCP_TIMESTAMP`, `TCP_CC_INFO`, `TCP_SAVE_SYN`, `TCP_SAVED_SYN`, `TCP_REPAIR_WINDOW`, `TCP_FASTOPEN_CONNECT`, `TCP_ULP`, `TCP_MD5SIG_EXT`, `TCP_FASTOPEN_KEY`, `TCP_FASTOPEN_NO_COOKIE`, `TCP_ZEROCOPY_RECEIVE`, `TCP_INQ`, `TCP_TX_DELAY`. Se agregó `IP_PKTINFO`, `IP_UNBLOCK_SOURCE`, `IP_BLOCK_SOURCE`, `IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP`, `IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP`.

  Distinto en la versión 3.13: Added `SO_BINDTOIFINDEX`. On Linux this constant can be used in the same way that `SO_BINDTODEVICE` is used, but with the index of a network interface instead of its name.

  Distinto en la versión 3.14: Added missing `IP_FREEBIND`, `IP_RECVERR`, `IPV6_RECVERR`, `IP_RECVTTL`, and `IP_RECVORIGDSTADDR` on Linux.

  Distinto en la versión 3.14: Added support for `TCP_QUICKACK` on Windows platforms when available.

  Distinto en la versión 3.15: `IPV6_HDRINCL` was added.

socket.AF_CAN
socket.PF_CAN
SOL_CAN_*
CAN_*

  Muchas constantes de estos formularios, documentadas en la documentación de Linux, también se definen en el módulo de socket.

  Availability: Linux >= 2.6.25, NetBSD >= 8.

  Added in version 3.3.

  Distinto en la versión 3.11: Se ha agregado compatibilidad con NetBSD.

  Distinto en la versión 3.14: Restored missing `CAN_RAW_ERR_FILTER` on Linux.

socket.CAN_BCM
CAN_BCM_*

  CAN_BCM, en la familia de protocolo CAN, es el protocolo del administrador de difusión (BCM. Las constantes del administrador de difusión, documentada en la documentación de Linux, también esta definidos en el modulo socket.

  Availability: Linux >= 2.6.25.

  Nota

  El indicador `CAN_BCM_CAN_FD_FRAME` esta solamente disponible en Linux >= 4.8.

  Added in version 3.4.

socket.CAN_RAW_FD_FRAMES

  Habilita la compatibilidad con CAN FD en un socket CAN_RAW. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada. Esto permite que la aplicación envíe tramas CAN y CAN FD; sin embargo, debe aceptar las tramas CAN y CAN FD al leer desde el socket.

  Esta constante se documenta en la documentación de Linux.

  Availability: Linux >= 3.6.

  Added in version 3.5.

socket.CAN_RAW_JOIN_FILTERS

  Se une a los filtros CAN aplicados de modo que solo las tramas CAN que coinciden con todos los filtros CAN dados se pasan al espacio del usuario.

  Esta constante se documenta en la documentación de Linux.

  Availability: Linux >= 4.1.

  Added in version 3.9.

socket.CAN_ISOTP

  CAN_ISOTP, en el protocolo de familia CAN, es el protocolo ISO-TP (ISO 15765-2). Constantes ISO-TP, documentadas en la documentación Linux.

  Availability: Linux >= 2.6.25.

  Added in version 3.7.

socket.CAN_J1939

  CAN_J1939, en el protocolo de familias CAN, es el protocolo SAE J1939. Constantes J1939, documentadas en el documentación Linux.

  Availability: Linux >= 5.4.

  Added in version 3.9.

socket.AF_DIVERT
socket.PF_DIVERT

  Estas dos constantes, documentadas en la página del manual de FreeBSD divert(4), también están definidas en el módulo de socket.

  Availability: FreeBSD >= 14.0.

  Added in version 3.12.

socket.AF_PACKET
socket.PF_PACKET
PACKET_*

  Muchas constantes de estos formularios, documentadas en la documentación de Linux, también se definen en el módulo de socket.

  Availability: Linux >= 2.2.

socket.ETH_P_ALL

  El `service_id` es el identificador del servicio registrado.:data:!ETH_P_ALL se puede utilizar en el constructor `socket` como proto para la familia `AF_PACKET` para capturar cada paquete, independientemente del protocolo.

  Para obtener más información, consulte la página de manual packet(7).

  Availability: Linux.

  Added in version 3.12.

socket.AF_RDS
socket.PF_RDS
socket.SOL_RDS
RDS_*

  Muchas constantes de estos formularios, documentadas en la documentación de Linux, también se definen en el módulo de socket.

  Availability: Linux >= 2.6.30.

  Added in version 3.3.

socket.SIO_RCVALL
socket.SIO_KEEPALIVE_VALS
socket.SIO_LOOPBACK_FAST_PATH
RCVALL_*

  Constantes para Windows’ WSAIoctl(). Las constantes se utiliza como argumentos al método `ioctl()` de objetos de sockets.

  Distinto en la versión 3.6: `SIO_LOOPBACK_FAST_PATH` ha sido agregado.

TIPC_*

  LAS constantes relacionadas con TIPC, que coinciden con las exportadas por la API de socket de C. Consulte la documentación de TIPC para obtener más información.

socket.AF_ALG
socket.SOL_ALG
ALG_*

  Constantes para la criptográfica del Kernel de Linux.

  Availability: Linux >= 2.6.38.

  Added in version 3.6.

socket.AF_VSOCK
socket.IOCTL_VM_SOCKETS_GET_LOCAL_CID
VMADDR*
SO_VM*

  Constantes para la comunicación host/invitado de Linux.

  Availability: Linux >= 4.8.

  Added in version 3.7.

socket.AF_LINK

  Availability: BSD, macOS.

  Added in version 3.4.

socket.has_ipv6

  Esta constante contiene un valor booleano que indica si IPv6 se admite en esta plataforma.

socket.AF_BLUETOOTH
socket.BTPROTO_L2CAP
socket.BTPROTO_RFCOMM
socket.BTPROTO_HCI
socket.BTPROTO_SCO

  Integer constants for use with Bluetooth addresses.

socket.BDADDR_ANY
socket.BDADDR_LOCAL

  Estas son constantes de cadenas que contienen direcciones Bluetooth con significados especiales. Por ejemplo `BDADDR_ANY` son usados para indicar cualquier dirección al especificar el socket vinculante con `BTPROTO_RFCOMM`.

socket.BDADDR_BREDR
socket.BDADDR_LE_PUBLIC
socket.BDADDR_LE_RANDOM

  These constants describe the Bluetooth address type when binding or connecting a `BTPROTO_L2CAP` socket.

  Availability: Linux, FreeBSD

  Added in version 3.14.

socket.SOL_RFCOMM
socket.SOL_L2CAP
socket.SOL_HCI
socket.SOL_SCO
socket.SOL_BLUETOOTH

  Used in the level argument to the `setsockopt()` and `getsockopt()` methods of Bluetooth socket objects.

  `SOL_BLUETOOTH` is only available on Linux. Other constants are available if the corresponding protocol is supported.

SO_L2CAP_*
socket.L2CAP_LM
L2CAP_LM_*
SO_RFCOMM_*
RFCOMM_LM_*
SO_SCO_*
SO_BTH_*
BT_*

  Used in the option name and value argument to the `setsockopt()` and `getsockopt()` methods of Bluetooth socket objects.

  `BT_*` and `L2CAP_LM` are only available on Linux. `SO_BTH_*` are only available on Windows. Other constants may be available on Linux and various BSD platforms.

  Added in version 3.14.

socket.HCI_FILTER
socket.HCI_TIME_STAMP
socket.HCI_DATA_DIR
socket.SO_HCI_EVT_FILTER
socket.SO_HCI_PKT_FILTER

  Option names for use with `BTPROTO_HCI`. Availability and format of the option values depend on platform.

  Distinto en la versión 3.14: Added `SO_HCI_EVT_FILTER` and `SO_HCI_PKT_FILTER` on NetBSD and DragonFly BSD. Added `HCI_DATA_DIR` on FreeBSD, NetBSD and DragonFly BSD.

socket.HCI_DEV_NONE

  The `device_id` value used to create an HCI socket that isn’t specific to a single Bluetooth adapter.

  Availability: Linux

  Added in version 3.14.

socket.HCI_CHANNEL_RAW
socket.HCI_CHANNEL_USER
socket.HCI_CHANNEL_MONITOR
socket.HCI_CHANNEL_CONTROL
socket.HCI_CHANNEL_LOGGING

  Possible values for `channel` field in the `BTPROTO_HCI` address.

  Availability: Linux

  Added in version 3.14.

socket.AF_QIPCRTR

  Constante para el protocolo de router IPC de Qualcomm, que se utiliza para comunicarse con procesadores remotos que brindan servicios.

  Availability: Linux >= 4.7.

socket.SCM_CREDS2
socket.LOCAL_CREDS
socket.LOCAL_CREDS_PERSISTENT

  LOCAL_CREDS y LOCAL_CREDS_PERSISTENT pueden usarse con sockets SOCK_DGRAM, SOCK_STREAM, equivalente a Linux/DragonFlyBSD SO_PASSCRED, mientras que LOCAL_CREDS envía las credenciales en la primera lectura, LOCAL_CREDS_PERSISTENT envía para cada lectura, SCM_CREDS2 debe entonces ser usado para este último para el tipo de mensaje.

  Added in version 3.11.

  Availability: FreeBSD.

socket.SO_INCOMING_CPU

  Constante para optimizar la localidad CPU, a ser usada en conjunto con `SO_REUSEPORT`.

  Added in version 3.11.

  Availability: Linux >= 3.9

socket.SO_REUSEPORT_LB

  > Constant to enable duplicate address and port bindings with load balancing.

  Added in version 3.14.

  Availability: FreeBSD >= 12.0

socket.AF_HYPERV
socket.HV_PROTOCOL_RAW
socket.HVSOCKET_CONNECT_TIMEOUT
socket.HVSOCKET_CONNECT_TIMEOUT_MAX
socket.HVSOCKET_CONNECTED_SUSPEND
socket.HVSOCKET_ADDRESS_FLAG_PASSTHRU
socket.HV_GUID_ZERO
socket.HV_GUID_WILDCARD
socket.HV_GUID_BROADCAST
socket.HV_GUID_CHILDREN
socket.HV_GUID_LOOPBACK
socket.HV_GUID_PARENT

  Constantes para sockets Windows Hyper-V para comunicaciones host/invitado.

  Availability: Windows.

  Added in version 3.12.

socket.ETHERTYPE_ARP
socket.ETHERTYPE_IP
socket.ETHERTYPE_IPV6
socket.ETHERTYPE_VLAN

  Número de protocolo IEEE 802.3. constantes.

  Availability: Linux, FreeBSD, macOS.

  Added in version 3.12.

socket.SHUT_RD
socket.SHUT_WR
socket.SHUT_RDWR

  These constants are used by the `shutdown()` method of socket objects.

  Availability: not WASI.

### Funciones

#### Creación de sockets

Todas las siguientes funciones crean socket objects.

class socket.socket(family=AF_INET, type=SOCK_STREAM, proto=0, fileno=None)

  Crear un nuevo socket usando la dirección de familia dada, tipo de socket y el numero de protocolo. La dirección de familia debería ser `AF_INET` (por defecto), `AF_INET6`, `AF_UNIX`, `AF_CAN`, `AF_PACKET`, o `AF_RDS`. El tipo de socket debería ser `SOCK_STREAM` (por defecto), `SOCK_DGRAM`, `SOCK_RAW` o quizás una de las otras constantes `SOCK_`. El numero de protocolo es usualmente cero u omitirse o en el caso donde la familia de dirección es `AF_CAN` el protocolo debería ser uno de `CAN_RAW`, `CAN_BCM`, `CAN_ISOTP` o `CAN_J1939`.

  If fileno is specified, the values for family, type, and proto are auto-detected from the specified file descriptor. Auto-detection can be overruled by calling the function with explicit family, type, or proto arguments. This only affects how Python represents e.g. the return value of `socket.getpeername()` but not the actual OS resource. Unlike `socket.fromfd()`, fileno will return the same socket and not a duplicate. This may help close a detached socket using `socket.close()`.

  El socket recién creado es non-inheritable.

  Genera un auditing event `socket.__new__` con los argumentos `self`, `family`, `type`, `protocol`.

  Distinto en la versión 3.3: Se añadió la familia AF_CAN. Se añadió la familia AF_RDS.

  Distinto en la versión 3.4: El protocolo CAN_BCM ha sido agregado.

  Distinto en la versión 3.4: Los sockets devueltos ahora no son heredables.

  Distinto en la versión 3.7: El protocolo CAN_ISOTP ha sido agregado.

  Distinto en la versión 3.7: Cuando las banderas bit `SOCK_NONBLOCK` or `SOCK_CLOEXEC` están aplicadas a type, se borran, y `socket.type` no las reflejará. Igual se pasan a la llamada socket () del sistema subyacente. Por lo tanto,

      sock = socket.socket(
          socket.AF_INET,
          socket.SOCK_STREAM | socket.SOCK_NONBLOCK)

  seguirá creando un socket sin bloqueo en los sistemas operativos que admiten `SOCK_NONBLOCK`, pero `sock.type` se establecerá en `socket.SOCK_STREAM`.

  Distinto en la versión 3.9: El protocolo CAN_J1939 ha sido agregado.

  Distinto en la versión 3.10: Se agregó el protocolo IPPROTO_MPTCP.

socket.socketpair([family[, type[, proto]]])

  Build a pair of connected socket objects using the given address family, socket type, and protocol number. Address family, socket type, and protocol number are as for the `socket()` function above. The default family is `AF_UNIX` if defined on the platform; otherwise, the default is `AF_INET`.

  Los sockets creados recientemente son non-inheritable.

  Distinto en la versión 3.2: Los objetos de socket devueltos ahora admiten toda la API de socket, en lugar de un subconjunto.

  Distinto en la versión 3.4: Los sockets devueltos ahora no son heredables.

  Distinto en la versión 3.5: Se ha agregado compatibilidad con Windows.

socket.create_connection(address, timeout=GLOBAL_DEFAULT, source_address=None, *, all_errors=False)

  Se conecta a un servicio TCP que esté escuchando en Internet address (un `(host, port)` de 2 tuplas) y retorna el objeto de socket. Esta es una función de nivel superior que `socket.connect()`: si host es un nombre de host no numérico, intentará resolverlo para `AF_INET` y `AF_INET6`, y luego intentará conectarse a todas las direcciones posibles sucesivamente hasta que la conexión se realice correctamente. Esto facilita la escritura de clientes que sean compatibles con IPv4 e IPv6.

  Pasando el parámetro opcional timeout establece el tiempo de espera dentro de la instancia del socket. Si no es proporcionado timeout, la configuración global de tiempo de espera predeterminada retornada por `getdefaulttimeout()` es usada.

  Si se suministra, source_address debe ser una “”(host, puerto)”” de 2 tuplas para que el socket se enlace como su dirección de origen antes de conectarse. Si el host o el puerto son “” o 0 respectivamente, se utilizará el comportamiento predeterminado del sistema operativo.

  Cuando una conexión no puede ser creada, se lanza una exception. Por defecto, es la excepción de la última dirección en la lista. Si all_errors es `True`, es un `ExceptionGroup` conteniendo los errores de todos los intentos.

  Distinto en la versión 3.2: source_address ha sido agregado.

  Distinto en la versión 3.11: all_errors ha sido agregado.

socket.create_server(address, *, family=AF_INET, backlog=None, reuse_port=False, dualstack_ipv6=False)

  Función conveniente que crea un socket TCP vinculado a dirección (un `(host, puerto)` de 2 tuplas) y devuelve el objeto del socket.

  familia debe ser `AF_INET` o `AF_INET6`. backlog es el tamaño de la cola pasado a `socket.listen()`; cuando `0` se elige un valor predeterminado razonable. reuse_port dicta si se debe establecer la opción de socket `SO_REUSEPORT`.

  If dualstack_ipv6 is true, family is `AF_INET6` and the platform supports it the socket will be able to accept both IPv4 and IPv6 connections, else it will raise `ValueError`. Most POSIX platforms and Windows are supposed to support this functionality. When this functionality is enabled the address returned by `socket.getpeername()` when an IPv4 connection occurs will be an IPv6 address represented as an IPv4-mapped IPv6 address. If dualstack_ipv6 is false it will explicitly disable this functionality on platforms that enable it by default (e.g. Linux). This parameter can be used in conjunction with `has_dualstack_ipv6()`:

      import socket

      addr = ("", 8080)  # all interfaces, port 8080
      if socket.has_dualstack_ipv6():
          s = socket.create_server(addr, family=socket.AF_INET6, dualstack_ipv6=True)
      else:
          s = socket.create_server(addr)

  Nota

  En plataformas POSIX la opción del socket `SO_REUSEADDR` está configurado para inmediatamente rehusar los sockets previos que estaban vinculados la misma address y permanecer en estado TIME_WAIT.

  Added in version 3.8.

socket.has_dualstack_ipv6()

  Retorna `True` si la plataforma admite la creación de un socket TCP que pueda manejar conexiones IPv4 e IPv6.

  Added in version 3.8.

socket.fromfd(fd, family, type, proto=0)

  Duplicate the file descriptor fd (an integer as returned by a file object’s `fileno()` method) and build a socket object from the result. Address family, socket type and protocol number are as for the `socket()` function above. The file descriptor should refer to a socket, but this is not checked — subsequent operations on the object may fail if the file descriptor is invalid. This function is rarely needed, but can be used to get or set socket options on a socket passed to a program as standard input or output (such as a server started by the Unix inet daemon). The socket is assumed to be in blocking mode.

  El socket recién creado es non-inheritable.

  Distinto en la versión 3.4: Los sockets devueltos ahora no son heredables.

socket.fromshare(data)

  Cree una instancia de un socket a partir de los datos obtenidos del método `socket.share()`. Se supone que el socket está en modo de bloqueo.

  Availability: Windows.

  Added in version 3.3.

socket.SocketType

  Este es un tipo de objeto Python que representa el tipo de objeto del socket. Es lo mismo que decir `type(socket(…))`.

#### Otras funciones

The `socket` module also offers various network-related services:

socket.close(fd)

  Cierre un descriptor de archivo de socket. Esto es como `os.close()`, pero para sockets. En algunas plataformas (la mayoría notable de Windows) `os.close()` no funciona para descriptores de archivos de socket.

  Added in version 3.7.

socket.getaddrinfo(host, port, family=AF_UNSPEC, type=0, proto=0, flags=0)

  This function wraps the C function `getaddrinfo` of the underlying system.

  Traduce el argumento host/port dentro de una secuencia de 5 tuplas que contiene todo los argumentos necesarios para crear un socket conectado a ese servicio. host es un nombre de dominio, una cadena en representación de una dirección IPV4/IPV6 o `None`. port es una nombre de una cadena de servicio como `'http'`, un numero de puerto numérico o `None`. Pasando `None` como el valor del host y port, pasando `NULL` a la API C subyacente.

  The family, type and proto arguments can be optionally specified in order to provide options and limit the list of addresses returned. Pass their default values (`AF_UNSPEC`, 0, and 0, respectively) to not limit the results. See the note below for details.

  The flags argument can be one or several of the `AI_*` constants, and will influence how results are computed and returned. For example, `AI_NUMERICHOST` will disable domain name resolution and will raise an error if host is a domain name.

  La función devuelve una lista de 5 tuplas con la siguiente estructura:

  `(family, type, proto, canonname, sockaddr)`

  In these tuples, family, type, proto are all integers and are meant to be passed to the `socket()` function. canonname will be a string representing the canonical name of the host if `AI_CANONNAME` is part of the flags argument; else canonname will be empty. sockaddr is a tuple describing a socket address, whose format depends on the returned family and flags Python was compiled with, and is meant to be passed to the `socket.connect()` method.

  sockaddr can be one of the following:

  - a `(address, port)` 2-tuple for `AF_INET`

  - a `(address, port, flowinfo, scope_id)` 4-tuple for `AF_INET6` if Python was compiled with `--enable-ipv6` (the default)

  - a 2-tuple containing raw data for `AF_INET6` if Python was compiled with `--disable-ipv6`

  Nota

  If you intend to use results from `getaddrinfo()` to create a socket (rather than, for example, retrieve canonname), consider limiting the results by type (e.g. `SOCK_STREAM` or `SOCK_DGRAM`) and/or proto (e.g. `IPPROTO_TCP` or `IPPROTO_UDP`) that your application can handle.

  The behavior with default values of family, type, proto and flags is system-specific.

  Many systems (for example, most Linux configurations) will return a sorted list of all matching addresses. These addresses should generally be tried in order until a connection succeeds (possibly tried in parallel, for example, using a Happy Eyeballs algorithm). In these cases, limiting the type and/or proto can help eliminate unsuccessful or unusable connection attempts.

  Some systems will, however, only return a single address. (For example, this was reported on Solaris and AIX configurations.) On these systems, limiting the type and/or proto helps ensure that this address is usable.

  Genera un auditing event `socket.getaddrinfo` con los argumentos `host`, `port`, `family`, `type`, `protocol`.

  En el ejemplo siguiente se obtiene información de dirección para una conexión TCP hipotética a `example.org` en el puerto 80 (los resultados pueden diferir en el sistema si IPv6 no está habilitado):

      >>> socket.getaddrinfo("example.org", 80, proto=socket.IPPROTO_TCP)
      [(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM,
       6, '', ('2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946', 80, 0, 0)),
       (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM,
       6, '', ('93.184.216.34', 80))]

  Distinto en la versión 3.2: los parámetros ahora se pueden pasar mediante argumentos de palabra clave.

  Distinto en la versión 3.7: para direcciones de multidifusión IPv6, la cadena que representa una dirección no contendrá partes `%scope_id`.

socket.getfqdn([name])

  Retorna un nombre de dominio completo para name. Si name se omite o está vacío, se interpreta como el host local. Para encontrar el nombre completo, se comprueba el nombre de host retornado por `gethostbyaddr()`, seguido de los alias del host, si están disponibles. Se selecciona el primer nombre que incluye un punto. En caso de que no haya disponible un nombre de dominio completo y se haya proporcionado name, se retorna sin cambios. Si name estaba vacío o era igual a `'0.0.0.0'`, se retorna el nombre de host de `gethostname()`.

socket.gethostbyname(hostname)

  Traduce un nombre de host a un formato de dirección IPV4. La dirección IPV4 es retornada como una cadena, como `’100.50.200.5’`. Si el nombre de host es una dirección IPV4 en sí, se devuelve sin cambios. Observa `gethostbyname_ex()` para una interfaz mas completa. `gethostbyname()` no soporta la resolución de nombres IPV6, y `getaddrinfo()` debe utilizarse en su lugar para compatibilidad con doble pila IPv4/v6.

  Genera un evento auditing `socket.gethostbyname` con el argumento `hostname`.

  Availability: not WASI.

socket.gethostbyname_ex(hostname)

  Traducir un nombre de host a IPv4, formato de dirección de interfaz extendida. Devuelve una tupla de 3 elementos `(hostname, aliaslist, ipaddrlist)` donde hostname es el nombre de host principal del host, aliaslist es una lista (posiblemente vacía) de nombres de host alternativos para la misma dirección y ipaddrlist es una lista de direcciones IPv4 para la misma interfaz en el mismo host (a menudo, pero no siempre, una única dirección). `gethostbyname_ex()` no admite la resolución de nombres IPv6 y `getaddrinfo()` debe usarse en su lugar para la compatibilidad con doble pila IPv4/v6.

  Genera un evento auditing `socket.gethostbyname` con el argumento `hostname`.

  Availability: not WASI.

socket.gethostname()

  Retorna una cadena que contenga el nombre de host de la máquina donde se está ejecutando actualmente el intérprete de Python.

  Genera un auditing event `socket.gethostname` sin argumentos.

  Nota: `gethostname()` no siempre retorna el nombre de dominio completo, usa `getfqdn()` para eso.

  Availability: not WASI.

socket.gethostbyaddr(ip_address)

  Devuelve una tupla de 3 elementos `(nombre de host, lista de alias, lista de ipaddr)` donde nombre de host es el nombre de host principal que responde a la dirección_ip dada, lista de alias es una lista (posiblemente vacía) de nombres de host alternativos para el mismo dirección, y ipaddrlist es una lista de direcciones IPv4/v6 para la misma interfaz en el mismo host (lo más probable es que contenga solo una dirección). Para encontrar el nombre de dominio completo, utilice la función `getfqdn()`. `gethostbyaddr()` admite tanto IPv4 como IPv6.

  Generar un auditing event `socket.gethostbyaddr` con los argumentos `ip_address`.

  Availability: not WASI.

socket.getnameinfo(sockaddr, flags)

  Traduce una dirección de socket sockaddr en una 2-tupla `(host, port)`. Dependiendo de la configuraciones de flags, el resultado puede contener un nombre de dominio completo o una representación numérica de la dirección en host. De igual manera, port puede contener un nombre de puerto de cadena de caracteres o un numero de puerto numérico.

  Para las direcciones IPv6, `%scope` se anexa a la parte del host si sockaddr contiene scopeid significativo. Generalmente esto sucede para las direcciones de multidifusión.

  Para mas información sobre flags pueden consultar getnameinfo(3).

  Plantea un auditing event `socket.getnameinfo` con el argumento `sockaddr`.

  Availability: not WASI.

socket.getprotobyname(protocolname)

  Translate an internet protocol name (for example, `'icmp'`) to a constant suitable for passing as the (optional) third argument to the `socket()` function. This is usually only needed for sockets opened in «raw» mode (`SOCK_RAW`); for the normal socket modes, the correct protocol is chosen automatically if the protocol is omitted or zero.

  Availability: not WASI.

socket.getservbyname(servicename[, protocolname])

  Traduzca un nombre de servicio de Internet y un nombre de protocolo a un número de puerto para ese servicio. El nombre de protocolo opcional, si se proporciona, debe ser `'tcp'` o `'udp'`; de lo contrario, cualquier protocolo coincidirá.

  Genera un auditing event `socket.getservbyname` con los argumentos `servicename`, `protocolname`.

  Availability: not WASI.

socket.getservbyport(port[, protocolname])

  Traduzca un número de puerto de Internet y un nombre de protocolo a un nombre de servicio para ese servicio. El nombre de protocolo opcional, si se proporciona, debe ser `'tcp'` o `'udp'`; de lo contrario, cualquier protocolo coincidirá.

  Genera un auditing event `socket.getservbyport` con los argumentos `port`, `protocolname`.

  Availability: not WASI.

socket.ntohl(x)

  Convierta enteros positivos de 32 bits de red a orden de bytes de host. En equipos donde el orden de bytes de host es el mismo que el orden de bytes de red, se trata de un no-op; de lo contrario, realiza una operación de intercambio de 4 bytes.

socket.ntohs(x)

  Convierta enteros positivos de 16 bits de red a orden de bytes de host. En equipos donde el orden de bytes de host es el mismo que el orden de bytes de red, se trata de un no-op; de lo contrario, realiza una operación de intercambio de 2 bytes.

  Distinto en la versión 3.10: Lanza `OverflowError` si x no cabe en un entero sin signo de 16 bits.

socket.htonl(x)

  Convierta enteros positivos de 32 bits del host al orden de bytes de red. En equipos donde el orden de bytes de host es el mismo que el orden de bytes de red, se trata de un no-op; de lo contrario, realiza una operación de intercambio de 4 bytes.

socket.htons(x)

  Convierta enteros positivos de 16 bits del host al orden de bytes de red. En equipos donde el orden de bytes de host es el mismo que el orden de bytes de red, se trata de un no-op; de lo contrario, realiza una operación de intercambio de 2 bytes.

  Distinto en la versión 3.10: Lanza `OverflowError` si x no cabe en un entero sin signo de 16 bits.

socket.inet_aton(ip_string)

  Convierte una dirección IPv4 desde el formato de cadena de cuatro puntos (por ejemplo, ‘123.45.67.89’) a formato binario empaquetado de 32 bits, como un objeto de bytes de cuatro caracteres de longitud. Esto es útil cuando se convierte con un programa que usa la librería estándar C y necesita objetos de tipo `in_addr`, que es el tipo C para el binario empaquetado de 32 bits que devuelve esta función.

  Ademas `inet_aton`acepta cadena de caracteres con menos de tres puntos, observar la pagina del manual Unix :manpage:`inet(3)()` para mas detalles.

  Si la cadena de dirección IPv4 es pasada a esta función es invalido, `OSError` se lanzará. Tenga en cuenta que exactamente lo que es valido depende de la implementación C de `inet_aton()`.

  `inet_aton()` no admite IPV6, y `inet_pton()` deberían utilizarse en su lugar para compatibilidad con doble pilas IPV4/v6.

socket.inet_ntoa(packed_ip)

  Convierte una dirección IPv4 empaquetada de 32 bits (un bytes-like object cuatro bytes de longitud) a su representación estándar de cadena de cuatro puntos (por ejemplo ‘123.45.67.89’). Esto es útil cuando convertimos con un programa que usa la librería estándar C y necesita objetos de tipo `in_addr`, que es el tipo C para los datos binarios empaquetados de 32 bits que esta función toma como argumento.

  Si la secuencia de byte pasada a esta función no es exactamente 4 bytes de longitud `OSError` podría generarse `inet_ntoa()` no soporta IPV6, y `inet_ntop()` debe utilizarse en su lugar para compatibilidad con doble pila IPv4 / v6.

  Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta la grabación bytes-like object.

socket.inet_pton(address_family, ip_string)

  Convierte una dirección IP desde su formato de cadena específico de la familia a un formato binario empaquetado. `inet_pton()` es útil cuando una librería o protocolo de red llama desde un objeto de tipo `in_addr` (similar a `inet_aton()`) o `in6_addr`.

  Los Valores soportados para address_family son actualmente `AF_INET` y `AF_INET6`. Si la cadena de dirección IP ip_string no es válida, `OSError` se genera. Tenga en cuenta que exactamente lo que es válido depende tanto del valor de address_family como de la implementación subyacente de `inet_pton()`.

  Availability: Unix, Windows.

  Distinto en la versión 3.4: Se ha añadido compatibilidad con Windows

socket.inet_ntop(address_family, packed_ip)

  Convierte una dirección IP empaquetada (un bytes-like object de algún numero de bytes) a su representación estándar de cadena específica de la familia (por ejemplo `’7.10.0.5’` o `’5aef:2b::8’`). `inet_ntop()` es útil cuando una librería o protocolo de red retorna un objeto de tipo `in_addr` (similar para `inet_ntoa()`) o `in6_addr`.

  Los valores soportados para address_family actualmente son `AF_INET` y `AF_INET6`. Si los objetos de bytes packed_ip no tienen la longitud correcta para la familia de direcciones especificas, `ValueError` podría generarse. `OSError` se genera para errores desde la llamada a `inet_ntop()`.

  Availability: Unix, Windows.

  Distinto en la versión 3.4: Se ha añadido compatibilidad con Windows

  Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta la grabación bytes-like object.

socket.CMSG_LEN(length)

  Retorna la longitud total, sin relleno de arrastre, de un elemento de datos auxiliares con datos asociados del length. Este valor se puede utilizar a menudo como tamaño de búfer para `recvmsg()` para recibir un solo valor de datos auxiliares, pero RFC 3542 requiere aplicaciones portables para usar `CMSG_SPACE()` y así incluir espacio para el relleno, incluso cuando el elemento será el último en el búfer. Genera `OverflowError` si length está fuera del rango de valores permitido.

  Availability: Unix, not WASI.

  La mayoría de las plataformas Unix.

  Added in version 3.3.

socket.CMSG_SPACE(length)

  Retorna el tamaño del buffer necesario por `recvmsg()` para recibir un elemento de datos auxiliares con datos asociados del length dado, junto con cualquier relleno final. El espacio de buffer necesario para recibir múltiples elementos es la suma de los valores de `CMSG_SPACE()` para los datos asociados con la longitudes. Genera `OverflowError` si length está fuera del rango de valores permitido.

  Tenga en cuenta que algunos sistemas pueden admitir datos auxiliares sin proporcionar esta función. Tenga en cuenta también que establecer el tamaño del búfer utilizando los resultados de esta función puede no limitar con precisión la cantidad de datos auxiliares que se pueden recibir, ya que los datos adicionales pueden caber en el área de relleno.

  Availability: Unix, not WASI.

  la mayoría de las plataformas Unix.

  Added in version 3.3.

socket.getdefaulttimeout()

  Retorna el tiempo de espera por defecto en segundos (flotante) para los objetos de un nuevo socket. Un valor de `None` indicada que los objetos del nuevo socket no tiene un tiempo de espera. Cuando el modulo socket es importado primero, por defecto es `None`.

socket.setdefaulttimeout(timeout)

  Set the default timeout in seconds (real number) for new socket objects. When the socket module is first imported, the default is `None`. See `settimeout()` for possible values and their respective meanings.

  Distinto en la versión 3.15: Accepts any real number, not only integer or float.

socket.sethostname(name)

  Establece el nombre de host de la maquina en name. Esto genera un `OSError` si no tiene suficientes derechos.

  Plantea un auditing event `socket.sethostname` con el argumento `name`.

  Availability: Unix, not Android.

  Added in version 3.3.

socket.if_nameindex()

  Retorna una lista de tuplas de información de interfaz de red (índice int, cadena de nombre). `OSError` si se produce un error en la llamada del sistema.

  Availability: Unix, Windows, not WASI.

  Added in version 3.3.

  Distinto en la versión 3.8: Se ha agregado compatibilidad con Windows.

  Nota

  En Windows las interfaces de redes tienen diferentes nombres en diferentes contextos (todos los nombres son ejemplos):

  - UUID: `{FB605B73-AAC2-49A6-9A2F-25416AEA0573}`

  - nombre: `ethernet_32770`

  - nombre amigable: `vEthernet (nat)`

  - descripción: `Hyper-V Virtual Ethernet Adapter`

  Esta función retorna los nombres del segundo formulario de la lista, en este caso de ejemplo `ethernet_32770`.

socket.if_nametoindex(if_name)

  Retorna un número de índice de interfaz de red correspondiente a un nombre de interfaz. `OSError` si no existe ninguna interfaz con el nombre especificado.

  Availability: Unix, Windows, not WASI.

  Added in version 3.3.

  Distinto en la versión 3.8: Se ha agregado compatibilidad con Windows.

  Ver también

  “”Interface name” es un nombre como se documenta en `if_nameindex()`.

socket.if_indextoname(if_index)

  Retorna un nombre de interfaz de red correspondiente a un número de índice de interfaz. `OSError` si no existe ninguna interfaz con el índice dado.

  Availability: Unix, Windows, not WASI.

  Added in version 3.3.

  Distinto en la versión 3.8: Se ha agregado compatibilidad con Windows.

  Ver también

  “”Interface name” es un nombre como se documenta en `if_nameindex()`.

socket.send_fds(sock, buffers, fds[, flags[, address]])

  Send the list of file descriptors fds over an `AF_UNIX` socket sock. The fds parameter is a sequence of file descriptors. Consult `sendmsg()` for the documentation of these parameters.

  Availability: Unix, not WASI.

  Plataformas Unix que soporten `sendmsg()` y el mecanismo `SCM_RIGHTS`.

  Added in version 3.9.

socket.recv_fds(sock, bufsize, maxfds[, flags])

  Receive up to maxfds file descriptors from an `AF_UNIX` socket sock. Return `(msg, list(fds), flags, addr)`. Consult `recvmsg()` for the documentation of these parameters.

  Availability: Unix, not WASI.

  Unix platforms supporting `recvmsg()` and `SCM_RIGHTS` mechanism.

  Added in version 3.9.

  Nota

  Cualquier número entero truncado al final de la lista de descriptores de archivo.

## Objetos Socket

Los objetos socket tienen los siguientes métodos. Excepto para `makefile()`, esto corresponde al sistema de llamadas Unix para sockets.

Distinto en la versión 3.2: El soporte para el protocolo context manager ha sido agregado. Salir del gestor de contexto es equivalente para el llamado `close()`.

socket.accept()

  Acepta una conexión. El socket debe estar vinculado a una dirección y estar escuchando las conexiones. El valor de retorno es el par `(conn, address)` cuando conn es un new objeto socket usado para enviar y recibir información en la conexión, y address es la dirección vinculada al socket en el extremo de la conexión.

  El socket recién creado es non-inheritable.

  Distinto en la versión 3.4: El socket ahora no es heredable.

  Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte PEP 475 para la lógica).

socket.bind(address)

  Enlaza el socket a address. El socket no debe estar ya unido. (El formato de address depende de la familia de direcciones, consulte más arriba).

  Genera un auditing event `socket.getaddrinfo` con los argumentos `host`, `port`, `family`, `type`, `protocol`.

  Availability: not WASI.

socket.close()

  Mark the socket closed. The underlying system resource (e.g. a file descriptor) is also closed when all file objects from `makefile()` are closed. Once that happens, all future operations on the socket object will fail. The remote end will receive no more data (after queued data is flushed).

  Los sockets se cierran automáticamente cuando se recogen basura, pero se recomienda `cerrarlos()` explícitamente, o usar una instrucción `with` alrededor de ellos.

  Distinto en la versión 3.6: `OSError` ahora se lanza si se produce un error cuando se realiza la llamada `close()` subyacente.

  Nota

  `close()` releases the resource associated with a connection but does not necessarily close the connection immediately. If you want to close the connection in a timely fashion, call `shutdown()` before `close()`.

socket.connect(address)

  Conectar a un socket remoto en address. (El formato de address depende de la familia de direcciones — ver arriba.)

  Si la conexión es interrumpida por una señal, el método espera hasta que se complete la conexión, o lanza un `TimeoutError` en el tiempo de espera, si el manejador de señales no lanza una excepción y el socket se bloquea o tiene un tiempo de espera. Para sockets sin bloqueo, el método lanza una excepción `InterruptedError` si la conexión es interrumpida por una señal (o la excepción lanzada por el manejador de señales).

  Genera un auditing event `socket.connect` con los argumentos `self`, `address`.

  Distinto en la versión 3.5: El método ahora espera hasta que se completa la conexión en lugar de generar una excepción `InterruptedError` si la conexión se interrumpe por una señal, el controlador de señal no genera una excepción y el socket está bloqueando o tiene un tiempo de espera (consulte el PEP 475 para la razón de ser).

  Availability: not WASI.

socket.connect_ex(address)

  Similar a `connect(address)`, pero retorna un indicador de error en lugar de generar una excepción para los errores retornados por la llamada de nivel C `connect()` (otros problemas, como “host no encontrado”, aún pueden generar excepciones). El indicador de error es `0` si la operación tuvo éxito, caso contrario es el valor de la variable `errno`. Esto es útil para admitir, por ejemplo, conexiones asincrónicas.

  Genera un auditing event `socket.connect` con los argumentos `self`, `address`.

  Availability: not WASI.

socket.detach()

  Coloque el objeto de socket en estado cerrado sin cerrar realmente el descriptor de archivo subyacente. Se devuelve el descriptor de archivo y se puede reutilizar para otros fines.

  Added in version 3.2.

socket.dup()

  Duplica el socket.

  El socket recién creado es non-inheritable.

  Distinto en la versión 3.4: El socket ahora no es heredable.

  Availability: not WASI.

socket.fileno()

  Retorna un archivo descriptor del socket (un entero pequeño), o -1 si falla. Esto es útil con `select.select()`.

  En Windows el pequeño entero retornado por este método no puede ser usado donde un descriptor de un archivo pueda ser usado (como una `os.fdopen()`). Unix no tiene esta limitación.

socket.get_inheritable()

  Obtiene el inheritable flag del descriptor del archivo del socket o el controlador del socket: `True` si el socket puede ser heredada en procesos secundarios, `False` si falla.

  Added in version 3.4.

socket.getpeername()

  Retorna la dirección remota a la que esta conectado el socket. Esto es útil para averiguar el número de puerto de un socket IPv4/v6 remoto, por ejemplo. (El formato de la dirección devuelta depende de la familia de direcciones, consulte más arriba). En algunos sistemas, esta función no es compatible.

socket.getsockname()

  Retorna la dirección del propio socket. Esto es útil para descubrir el numero de puerto de un socket IPv4/IPv6, por ejemplo. (El formato de la dirección devuelta depende de la familia de direcciones, consulte más arriba).

socket.getsockopt(level, optname[, buflen])

  Return the value of the given socket option (see the Unix man page getsockopt(2)). The needed symbolic constants (SO_* etc.) are defined in this module. If buflen is absent, an integer option is assumed and its integer value is returned by the function. If buflen is present, it specifies the maximum length of the buffer used to receive the option in, and this buffer is returned as a bytes object. It is up to the caller to decode the contents of the buffer (see the optional built-in module `struct` for a way to decode C structures encoded as byte strings).

  Availability: not WASI.

socket.getblocking()

  Retorna `True` si el socket está en modo de bloqueo, `False` si está en sin bloqueo.

  Esto es equivalente a comprobar `socket.gettimeout() != 0`.

  Added in version 3.7.

socket.gettimeout()

  Retorna el tiempo de espera en segundos (flotante) asociado con las operaciones del socket, o `None` si el tiempo de espera no es seleccionado. Esto refleja la ultima llamada al `setblocking()` o `settimeout()`.

socket.ioctl(control, option)

  El método `ioctl()` es una interfaz limitada para el sistema de interfaces WSAIoctl. Por favor refiérase a Win32 documentation para mas información.

  En otras plataformas, las funciones genéricas `fcntl.fcntl()` y `fcntl.ioctl()` podrían ser usadas; ellas aceptan un objeto socket como su primer argumento.

  Actualmente solo el siguiente control de códigos está soportados: `SIO_RCVALL`, `SIO_KEEPALIVE_VALS`, y `SIO_LOOPBACK_FAST_PATH`.

  Availability: Windows

  Distinto en la versión 3.6: `SIO_LOOPBACK_FAST_PATH` ha sido agregado.

socket.listen([backlog])

  Habilita un servidor para aceptar conexiones. Si backlog es especifico, debe ser al menos 0 (si es menor, se establece en 0); especifica el número de conexiones no aceptadas que permitirá el sistema antes de rechazar nuevas conexiones. Si no se especifica, se elige un valor razonable predeterminado.

  Availability: not WASI.

  Distinto en la versión 3.5: El parámetro backlog ahora es opcional.

socket.makefile(mode='r', buffering=None, *, encoding=None, errors=None, newline=None)

  Return a file object associated with the socket. The exact returned type depends on the arguments given to `makefile()`. These arguments are interpreted the same way as by the built-in `open()` function, except the only supported mode values are `'r'` (default), `'w'`, `'b'`, or a combination of those.

  El socket debe estar en modo de bloqueo; puede tener un tiempo de espera, pero el búfer interno del objeto de archivo puede terminar en un estado incoherente si se produce un tiempo de espera.

  Cerrar el objeto de archivo devuelto por `makefile()` no cerrará el socket original a menos que se hayan cerrado todos los demás objetos de archivo y `socket.close()` se haya llamado al objeto socket.

  Nota

  En Windows, el objeto similar a un archivo creado por `makefile()` no se puede utilizar cuando se espera un objeto de archivo con un descriptor de archivo, como los argumentos de secuencia de `subprocess.Popen()`.

socket.recv(bufsize[, flags])

  Receive data from the socket. The return value is a bytes object representing the data received. The maximum amount of data to be received at once is specified by bufsize. A returned empty bytes object indicates that the client has disconnected. See the Unix manual page recv(2) for the meaning of the optional argument flags; it defaults to zero.

  Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte PEP 475 para la lógica).

socket.recvfrom(bufsize[, flags])

  Recibe datos desde el socket. El valor de retorno es un par `(bytes, address)` donde bytes es un objeto de bytes que representa los datos recibidos y address es la dirección de el socket enviando los datos. Observar la pagina del manual Unix recv(2) para el significado del argumento opcional flags; por defecto es cero. (El formato de address depende de la familia de direcciones, consulte más arriba).

  Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte PEP 475 para la lógica).

  Distinto en la versión 3.7: Para direcciones IPv6 de multidifusión, el primer elemento de address ya no contiene la parte `%scope_id`. Para obtener la dirección IPV6 completa, use `getnameinfo()`.

socket.recvmsg(bufsize[, ancbufsize[, flags]])

  Reciba datos normales (hasta bufsize bytes) y datos auxiliares del socket. El argumento ancbufsize establece el tamaño en bytes del búfer interno utilizado para recibir los datos auxiliares; el valor predeterminado es 0, lo que significa que no se recibirán datos auxiliares. Los tamaños de búfer adecuados para los datos auxiliares se pueden calcular mediante `CMSG_SPACE()` o `CMSG_LEN()`, y los elementos que no caben en el búfer pueden truncarse o descartarse. El valor predeterminado del argumento flags es 0 y tiene el mismo significado que para `recv()`.

  El valor de retorno es una tupla de 4: `(data, ancdata, msg_flags, address)`. El valor data es un objeto `bytes` que contiene los datos no auxiliares recibidos. El valor ancdata es una lista de cero o mas tuplas `(cmsg_level, cmsg_type, cmsg_data)` representado los datos auxiliares (control de mensajes) recibidos: cmsg_level y cmsg_type son enteros especificando el nivel de protocolo y tipo específico de protocolo respectivamente, y cmsg_data es un objeto `bytes` sosteniendo los datos asociados. El valor msg_flags es el OR bit a bit de varios indicadores que indican condiciones en el mensaje recibido; consulte la documentación de su sistema para obtener más detalles. Si la toma de recepción no está conectada, address es la dirección de el socket enviado, si está disponible; de lo contrario, su valor no se especifica.

  En algunos sistemas, `sendmsg()` y `recvmsg()` pueden utilizarse para pasar descriptores de fichero entre procesos a través de un socket `AF_UNIX`. Cuando se utiliza esta funcionalidad (a menudo está restringida a los sockets `SOCK_STREAM`), `recvmsg()` devolverá, en sus datos auxiliares, elementos del formulario `(socket.SOL_SOCKET, socket.SCM_RIGHTS, fds)`, donde fds es un objeto `bytes` que representa los nuevos descriptores de archivo como una arreglo binario del tipo nativo C int. Si `recvmsg()` lanza una excepción después del retorno de la llamada al sistema, primero intentará cerrar cualquier descriptor de fichero recibido a través de este mecanismo.

  Algunos sistemas no indican la longitud truncada de los elementos de datos auxiliares que solo se han recibido parcialmente. Si un elemento parece extenderse más allá del final del búfer, `recvmsg()` emitirá un `RuntimeWarning`, y devolverá la parte de él que está dentro del búfer siempre que no se haya truncado antes del inicio de sus datos asociados.

  En sistemas donde soporta el mecanismo `SCM_RIGHTS`, la siguiente función recibirá un descriptor de archivos maxfds, devolviendo el mensaje de datos y un lista que contiene los descriptores (mientras se ignoran las condiciones inesperadas, como la recepción de mensajes de control no relacionados). Ver también `sendmsg()`.

      import socket, array

      def recv_fds(sock, msglen, maxfds):
          fds = array.array("i")   # Array of ints
          msg, ancdata, flags, addr = sock.recvmsg(msglen, socket.CMSG_LEN(maxfds * fds.itemsize))
          for cmsg_level, cmsg_type, cmsg_data in ancdata:
              if cmsg_level == socket.SOL_SOCKET and cmsg_type == socket.SCM_RIGHTS:
                  # Append data, ignoring any truncated integers at the end.
                  fds.frombytes(cmsg_data[:len(cmsg_data) - (len(cmsg_data) % fds.itemsize)])
          return msg, list(fds)

  Availability: Unix.

  La mayoría de las plataformas Unix.

  Added in version 3.3.

  Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte PEP 475 para la lógica).

socket.recvmsg_into(buffers[, ancbufsize[, flags]])

  Recibir datos normales y datos auxiliares desde el socket, comportándose como `recvmsg()` lo haría, pero dispersar los datos no auxiliares en una serie de buffers en lugar de devolver un nuevo objeto bytes. El argumento buffers debe ser un iterable de objetos que exportan buffers de escritura (por ejemplo, objetos `bytearray`); estos se llenarán con fragmentos sucesivos de los datos no auxiliares hasta que se hayan escrito todos o no haya más buffers. El sistema operativo puede establecer un límite (`sysconf()` valor `SC_IOV_MAX`) en el número de buffers que se pueden utilizar. Los argumentos ancbufsize y flags tienen el mismo significado que para `recvmsg()`.

  El valor de retorno es tupla de 4: `(nbytes, ancdata, msg_flags, address)`, donde nbytes es el numero total de bytes de datos no auxiliares escrito dentro de los bufetes, y ancdata, msg_flags y address son lo mismo que para `recvmsg()`.

  Ejemplo:

      >>> import socket
      >>> s1, s2 = socket.socketpair()
      >>> b1 = bytearray(b'----')
      >>> b2 = bytearray(b'0123456789')
      >>> b3 = bytearray(b'--------------')
      >>> s1.send(b'Mary had a little lamb')
      22
      >>> s2.recvmsg_into([b1, memoryview(b2)[2:9], b3])
      (22, [], 0, None)
      >>> [b1, b2, b3]
      [bytearray(b'Mary'), bytearray(b'01 had a 9'), bytearray(b'little lamb---')]

  Availability: Unix.

  La mayoría de las plataformas Unix.

  Added in version 3.3.

socket.recvfrom_into(buffer[, nbytes[, flags]])

  Reciba datos del socket, escribiéndolo en buffer en lugar de crear una nueva cadena de bytes. El valor devuelto es un par `(nbytes, address)` donde nbytes es el número de bytes recibidos y address es la dirección del socket que envía los datos. Consulte la página del manual de Unix recv(2) para conocer el significado del argumento opcional flags; por defecto es cero. (El formato de address depende de la familia de direcciones — ver arriba.)

socket.recv_into(buffer[, nbytes[, flags]])

  Recibe hasta nbytes bytes desde el socket, almacenado los datos en un búfer en lugar de crear una nueva cadena de bytes. Si nbytes no esta especificado (o 0), recibir hasta el tamaño disponible en el búfer dado. Retorna el número de bytes recibidos. Ver la página del manual de Unix recv(2) para el significado del argumento opcional flags; por defecto es cero.

socket.send(bytes[, flags])

  Enviar datos al socket. El socket debe estar conectado a un socket remoto. El argumento opcional flags tiene el mismo significado que para `recv()` arriba. Retorna el número de bytes enviados. Las aplicaciones son responsables de comprobar que se han enviado todos los datos; si solo se transmitieron algunos de los datos, la aplicación debe intentar la entrega de los datos restantes. Para obtener más información sobre este tema, consulte HOW TO - Programación con sockets.

  Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte PEP 475 para la lógica).

socket.sendall(bytes[, flags])

  Enviar datos al socket. El socket debe estar conectado a un socket remoto. El argumento opcional flags tiene el mismo significado que para `recv()` arriba. A diferencia de `send()`, este método continúa enviando datos desde bytes hasta que se han enviado todos los datos o se produce un error. `Ninguno` se devuelve en caso de éxito. Por error, se genera una excepción y no hay forma de determinar cuántos datos, si los hay, se enviaron correctamente.

  Distinto en la versión 3.5: El tiempo de espera del socket ya no se restablece cada vez que los datos se envían correctamente. El tiempo de espera del socket es ahora la duración total máxima para enviar todos los datos.

  Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte PEP 475 para la lógica).

socket.sendto(bytes, address)
socket.sendto(bytes, flags, address)

  Enviar datos al socket. El socket no debe estar conectado a un socket remoto, ya que el socket de destino se especifica mediante address. El argumento opcional flags tiene el mismo significado que para `recv()` arriba. Devolver el número de bytes enviados. (El formato de address depende de la familia de direcciones — ver arriba.)

  Genera un auditing event `socket.sendto` con los argumentos `self`, `address`.

  Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte PEP 475 para la lógica).

socket.sendmsg(buffers[, ancdata[, flags[, address]]])

  Enviar datos normales y auxiliares al socket, recopilar los datos no auxiliares de una serie de buffers y concatenando en un único mensaje. El argumento buffers especifica los datos no auxiliares como un iterable de bytes-como objetos (por ejemplo: objetos `bytes`); el sistema operativo puede establecer un límite (`os.sysconf()` valor `SC_IOV_MAX`) en el número de buffers que se pueden utilizar. El argumento ancdata especifica los datos auxiliares (mensajes de control) como un iterable de cero o más tuplas `(cmsg_level, cmsg_type, cmsg_data)`, donde cmsg_level y cmsg_type son enteros que especifican el nivel de protocolo y el tipo específico del protocolo respectivamente, y cmsg_data es un objeto similar a bytes que contiene los datos asociados. Tenga en cuenta que algunos sistemas (en particular, sistemas sin `CMSG_SPACE()`) pueden admitir el envío de solo un mensaje de control por llamada. El valor predeterminado del argumento flags es 0 y tiene el mismo significado que para `send()`. Si se proporciona address y no `None`, establece una dirección de destino para el mensaje. El valor devuelto es el número de bytes de datos no auxiliares enviados.

  La siguiente función envía la lista de descriptores de archivos fds sobre un socket `AF_UNIX`, estos sistemas pueden soportar la mecánica `SCM_RIGHTS`. Observar también `recvmsg()`.

      import socket, array

      def send_fds(sock, msg, fds):
          return sock.sendmsg([msg], [(socket.SOL_SOCKET, socket.SCM_RIGHTS, array.array("i", fds))])

  Availability: Unix, not WASI.

  La mayoría de las plataformas Unix.

  Genera un auditing event `socket.sendmsg` con los argumentos `self`, `address`.

  Added in version 3.3.

  Distinto en la versión 3.5: Si se interrumpe la llamada del sistema y el controlador de señal no genera una excepción, el método ahora vuelve a intentar la llamada del sistema en lugar de generar una excepción `InterruptedError` (consulte PEP 475 para la lógica).

socket.sendmsg_afalg([msg, ]*, op[, iv[, assoclen[, flags]]])

  Versión especializada de `sendmsg()` para el socket `AF_ALG`. Modo de ajuste, IV, longitud de datos asociados a AEAD y banderas para el socket `AF_ALG`.

  Availability: Linux >= 2.6.38.

  Added in version 3.6.

socket.sendfile(file, offset=0, count=None)

  Enviar un archivo hasta que se alcance EOF mediante el uso de alto rendimiento `os.sendfile` y devolver el número total de bytes que se enviaron. file debe ser un objeto de archivo normal abierto en modo binario. Si `os.sendfile` no está disponible (por ejemplo, Windows) o file no es un archivo normal `send()` se utilizará en su lugar. offset indica desde dónde empezar a leer el archivo. Si se especifica, count es el número total de bytes para transmitir en lugar de enviar el archivo hasta que se alcance EOF. La posición del archivo se actualiza a la vuelta o también en caso de error en cuyo caso `file.tell()` se puede utilizar para averiguar el número de bytes que se enviaron. El socket debe ser de tipo `SOCK_STREAM` No se admiten sockets sin bloqueo.

  Added in version 3.5.

socket.set_inheritable(inheritable)

  Selecciona el inheritable flag descriptor del archivo del socket o el controlador del socket.

  Added in version 3.4.

socket.setblocking(flag)

  Establecer el modo de bloqueo o no bloqueo del socket: si flag es false, el socket se establece en modo sin bloqueo, de lo contrario en modo de bloqueo.

  El método es una abreviatura para ciertas llamadas `settimeout()`:

  - `sock.setblocking(True)` es equivalente a `sock.settimeout(None)`

  - `sock.setblocking(False)` es equivalente a `sock.settimeout(0.0)`

  Distinto en la versión 3.7: El método ya no aplica la bandera `SOCK_NONBLOCK` en `socket.type`.

socket.settimeout(value)

  Set a timeout on blocking socket operations. The value argument can be a nonnegative real number expressing seconds, or `None`. If a non-zero value is given, subsequent socket operations will raise a `timeout` exception if the timeout period value has elapsed before the operation has completed. If zero is given, the socket is put in non-blocking mode. If `None` is given, the socket is put in blocking mode.

  Para obtener más información, consulte las notas notas sobre los tiempos de espera del socket.

  Distinto en la versión 3.7: El método ya no cambia la bandera `SOCK_NONBLOCK` en `socket.type`.

  Distinto en la versión 3.15: Accepts any real number, not only integer or float.

socket.setsockopt(level, optname, value: int | Buffer)
socket.setsockopt(level, optname, None, optlen: int)

  Set the value of the given socket option (see the Unix manual page setsockopt(2)). The needed symbolic constants are defined in this module (SO_* etc. <socket-unix-constants>). The value can be an integer, `None` or a bytes-like object representing a buffer. In the later case it is up to the caller to ensure that the bytestring contains the proper bits (see the optional built-in module `struct` for a way to encode C structures as bytestrings). When value is set to `None`, optlen argument is required. It’s equivalent to call `setsockopt()` C function with `optval=NULL` and `optlen=optlen`.

  Distinto en la versión 3.5: Ahora se acepta la grabación bytes-like object.

  Distinto en la versión 3.6: setsockopt(level, optname, None, optlen: int) form added.

  Availability: not WASI.

socket.shutdown(how)

  Apague una o ambas mitades de la conexión. Si how es `SHUT_RD`, más recibe no se permiten. Si how es `SHUT_WR`, mas recibe no se permiten. Si how es `SHUT_RDWR`, más recibe no se permiten.

  Availability: not WASI.

socket.share(process_id)

  Duplica un socket y lo prepara para compartirlo con el proceso de destino. El proceso de destino debe estar provisto de process_id. el objeto de bytes resultante luego se puede pasar al proceso de destino usando alguna forma de comunicación entre procesos y el socket se puede recrear allí usando `fromshare()`. Una vez que se ha llamado a este método, es seguro cerrar el socket ya que el sistema operativo ya lo ha duplicado para el proceso de destino.

  Availability: Windows.

  Added in version 3.3.

Tenga en cuenta que no hay métodos `read()` o `write()`; use `recv()` y `send()` sin el argumento flags en su lugar.

Los objetos de socket también tienen estos atributos (de solo lectura) que corresponden a los valores dados al constructor `socket`.

socket.family

  La familia socket.

socket.type

  El tipo de socket.

socket.proto

  The socket protocol.

## Notas sobre los tiempos de espera del socket

Un objeto de socket puede estar en uno de los tres modos: bloqueo, no bloqueo o tiempo de espera. Los sockets se crean de forma predeterminada siempre en modo de bloqueo, pero esto se puede cambiar llamando a `setdefaulttimeout()`.

- En el modo bloqueo, las operaciones se bloquean hasta que se completan o el sistema devuelve un error (como tiempo de espera de conexión agotado).

- En modo sin bloqueo, las operaciones fallan (con un error que desafortunadamente depende del sistema) si no se pueden completar inmediatamente: las funciones del módulo `select` se pueden usar para saber cuándo y si un socket está disponible para leer o escribir.

- En timeout mode, las operaciones fallan si no se puede completan el tiempo de espera especifico para el socket (ellos lanzan una excepción `timeout`) o si el sistema devuelve un error.

Nota

At the operating system level, sockets in timeout mode are internally set in non-blocking mode. Also, the blocking and timeout modes are shared between file descriptors and socket objects that refer to the same network endpoint. This implementation detail can have visible consequences if e.g. you decide to use the `fileno()` of a socket.

### Tiempos de espera y el método `connect`

La operación `connect()` también está sujeta a la configuración de tiempo de espera, y en general se recomienda llamar a `settimeout()` antes de llamar a `connect()` o pasar un parámetro de tiempo de espera a `create_connection()`. Sin embargo, la pila de red del sistema también puede devolver un error de tiempo de espera de conexión propio independientemente de cualquier configuración de tiempo de espera del socket de Python.

### Tiempos de espera y el método `accept`

Si `getdefaulttimeout()` no es una `None`, los sockets devuelto por el método `accept()` heredan ese tiempo de espera. De lo contrario, el comportamiento depende de la configuración de la toma de escucha:

- si los sockets están escuchando en blocking mode o en el timeout mode, el socket devuelve el `accept()` en un blocking mode;

- si los sockets están escuchando en non-blocking mode, ya sea el socket devuelto por `accept()` es un modo de bloqueo o no bloque depende del sistema operativo. Si desea garantizar un comportamiento multiplataforma, se recomienda que se anule manualmente esta configuración.

## Ejemplo

Here are four minimal example programs using the TCP/IP protocol: a server that echoes all data that it receives back (servicing only one client), and a client using it. Note that a server must perform the sequence `socket()`, `bind()`, `listen()`, `accept()` (possibly repeating the `accept()` to service more than one client), while a client only needs the sequence `socket()`, `connect()`. Also note that the server does not `sendall()`/`recv()` on the socket it is listening on but on the new socket returned by `accept()`.

Los dos primeros ejemplos solo admiten IPv4.

    # Echo server program
    import socket

    HOST = ''                 # Symbolic name meaning all available interfaces
    PORT = 50007              # Arbitrary non-privileged port
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
        s.bind((HOST, PORT))
        s.listen(1)
        conn, addr = s.accept()
        with conn:
            print('Connected by', addr)
            while True:
                data = conn.recv(1024)
                if not data: break
                conn.sendall(data)

    # Echo client program
    import socket

    HOST = 'daring.cwi.nl'    # The remote host
    PORT = 50007              # The same port as used by the server
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
        s.connect((HOST, PORT))
        s.sendall(b'Hello, world')
        data = s.recv(1024)
    print('Received', repr(data))

The next two examples are identical to the above two, but support both IPv4 and IPv6. The server side will listen to the first address family available (it should listen to both instead). On most of IPv6-ready systems, IPv6 will take precedence and the server may not accept IPv4 traffic. The client side will try to connect to all the addresses returned as a result of the name resolution, and sends traffic to the first one connected successfully.

    # Echo server program
    import socket
    import sys

    HOST = None               # Symbolic name meaning all available interfaces
    PORT = 50007              # Arbitrary non-privileged port
    s = None
    for res in socket.getaddrinfo(HOST, PORT, socket.AF_UNSPEC,
                                  socket.SOCK_STREAM, 0, socket.AI_PASSIVE):
        af, socktype, proto, canonname, sa = res
        try:
            s = socket.socket(af, socktype, proto)
        except OSError as msg:
            s = None
            continue
        try:
            s.bind(sa)
            s.listen(1)
        except OSError as msg:
            s.close()
            s = None
            continue
        break
    if s is None:
        print('could not open socket')
        sys.exit(1)
    conn, addr = s.accept()
    with conn:
        print('Connected by', addr)
        while True:
            data = conn.recv(1024)
            if not data: break
            conn.send(data)

    # Echo client program
    import socket
    import sys

    HOST = 'daring.cwi.nl'    # The remote host
    PORT = 50007              # The same port as used by the server
    s = None
    for res in socket.getaddrinfo(HOST, PORT, socket.AF_UNSPEC, socket.SOCK_STREAM):
        af, socktype, proto, canonname, sa = res
        try:
            s = socket.socket(af, socktype, proto)
        except OSError as msg:
            s = None
            continue
        try:
            s.connect(sa)
        except OSError as msg:
            s.close()
            s = None
            continue
        break
    if s is None:
        print('could not open socket')
        sys.exit(1)
    with s:
        s.sendall(b'Hello, world')
        data = s.recv(1024)
    print('Received', repr(data))

El siguiente ejemplo muestra cómo escribir un rastreador de red muy simple con sockets sin procesar en Windows. El ejemplo requiere privilegios de administrador para modificar la interfaz:

    import socket

    # the public network interface
    HOST = socket.gethostbyname(socket.gethostname())

    # create a raw socket and bind it to the public interface
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_IP)
    s.bind((HOST, 0))

    # Include IP headers
    s.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_HDRINCL, 1)

    # receive all packets
    s.ioctl(socket.SIO_RCVALL, socket.RCVALL_ON)

    # receive a packet
    print(s.recvfrom(65565))

    # disabled promiscuous mode
    s.ioctl(socket.SIO_RCVALL, socket.RCVALL_OFF)

En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar la interfaz de socket para comunicarse con una red CAN mediante el protocolo de socket sin procesar. Para utilizar CAN con el protocolo de gestor de difusión en su lugar, abra un socket con:

    socket.socket(socket.AF_CAN, socket.SOCK_DGRAM, socket.CAN_BCM)

Después de vincular (`CAN_RAW`) o conectar (`CAN_BCM`) el socket, puede usar las operaciones `socket.send()` y `socket.recv()` (y sus contrapartes) en el objeto socket como de costumbre.

Este último ejemplo puede requerir privilegios especiales:

    import socket
    import struct

    # CAN frame packing/unpacking (see 'struct can_frame' in <linux/can.h>)

    can_frame_fmt = "=IB3x8s"
    can_frame_size = struct.calcsize(can_frame_fmt)

    def build_can_frame(can_id, data):
        can_dlc = len(data)
        data = data.ljust(8, b'\x00')
        return struct.pack(can_frame_fmt, can_id, can_dlc, data)

    def dissect_can_frame(frame):
        can_id, can_dlc, data = struct.unpack(can_frame_fmt, frame)
        return (can_id, can_dlc, data[:can_dlc])

    # create a raw socket and bind it to the 'vcan0' interface
    s = socket.socket(socket.AF_CAN, socket.SOCK_RAW, socket.CAN_RAW)
    s.bind(('vcan0',))

    while True:
        cf, addr = s.recvfrom(can_frame_size)

        print('Received: can_id=%x, can_dlc=%x, data=%s' % dissect_can_frame(cf))

        try:
            s.send(cf)
        except OSError:
            print('Error sending CAN frame')

        try:
            s.send(build_can_frame(0x01, b'\x01\x02\x03'))
        except OSError:
            print('Error sending CAN frame')

Ejecutar un ejemplo varias veces con un retraso demasiado pequeño entre ejecuciones, podría dar lugar a este error:

    OSError: [Errno 98] Address already in use

Esto se debe a que la ejecución anterior ha dejado el socket en un estado `TIME_WAIT` y no se puede reutilizar inmediatamente.

There is a `socket` flag to set, in order to prevent this, `socket.SO_REUSEADDR`:

    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    s.bind((HOST, PORT))

el indicador `SO_REUSEADDR` indica al kernel que reutilice un socket local en estado `TIME_WAIT`, sin esperar a que expire su tiempo de espera natural.

Ver también

Para obtener una introducción a la programación de sockets (en C), consulte los siguientes documentos:

- An Introductory 4.3BSD Interprocess Communication Tutorial, por Stuart Sechrest

- An Advanced 4.3BSD Interprocess Communication Tutorial, por Samuel J. Leffler et al,

ambos en el manual del programador de Unix, documentos suplementarios 1 ( secciones PS1:7 y PS1:8). La plataforma especifica material de referencia para las diversas llamadas al sistema también son una valiosa fuente de información en los detalles de la semántica del socket. Para Unix, referencia a las paginas del manual, para Windows, observa la especificación WinSock (o WinSock 2). Para APIS listas IPV6, los lectores pueden querer referirse al titulado Extensiones básicas de interfaz de socket para IPv6 RFC 3493 .