# `colorsys` --- Conversions between color systems

Code source : Lib/colorsys.py

The `colorsys` module defines bidirectional conversions of color values between colors expressed in the RGB (Red Green Blue) color space used in computer monitors and three other coordinate systems: YIQ, HLS (Hue Lightness Saturation) and HSV (Hue Saturation Value). Coordinates in all of these color spaces are floating-point values. In the YIQ space, the Y coordinate is between 0 and 1, but the I and Q coordinates can be positive or negative. In all other spaces, the coordinates are all between 0 and 1.

Voir aussi

Consultez https://poynton.ca/ColorFAQ.html et https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/color-spaces.htm pour plus d'informations concernant les espaces colorimétriques.

The `colorsys` module defines the following functions:

colorsys.rgb_to_yiq(r, g, b)

  Convertit la couleur des coordonnées RGB (RVB) vers les coordonnées YIQ.

colorsys.yiq_to_rgb(y, i, q)

  Convertit la couleur des coordonnées YIQ vers les coordonnées RGB (RVB).

colorsys.rgb_to_hls(r, g, b)

  Convertit la couleur des coordonnées RGB (RVB) vers les coordonnées HLS (TSV).

colorsys.hls_to_rgb(h, l, s)

  Convertit la couleur des coordonnées HLS (TSV) vers les coordonnées RGB (RVB).

colorsys.rgb_to_hsv(r, g, b)

  Convertit la couleur des coordonnées RGB (RVB) vers les coordonnées HSV (TSV).

colorsys.hsv_to_rgb(h, s, v)

  Convertit la couleur des coordonnées HSV (TSV) vers les coordonnées RGB (RVB).

Exemple :

    >>> import colorsys
    >>> colorsys.rgb_to_hsv(0.2, 0.4, 0.4)
    (0.5, 0.5, 0.4)
    >>> colorsys.hsv_to_rgb(0.5, 0.5, 0.4)
    (0.2, 0.4, 0.4)