# 36.8. `tty` --- 端末制御のための関数群

`tty` モジュールは端末を cbreak および raw モードにするための関数を定義しています。

このモジュールは `termios` モジュールを必要とするため、 Unix でしか動作しません。

`tty` モジュールでは、以下の関数を定義しています:

`tty.``setraw`(fd[, when])

  ファイル記述子 fd のモードを raw モードに変えます。 when を省略すると標準の値は `termios.TCSAFLUSH` になり、 `termios.tcsetattr()` に渡されます。

`tty.``setcbreak`(fd[, when])

  ファイル記述子 fd のモードを cbreakモードに変えます。 when を省略すると標準の値は `termios.TCSAFLUSH` になり、 `termios.tcsetattr()` に渡されます。

参考

モジュール `termios`
  低レベル端末制御インタフェース。