"uuid" --- **RFC 4122** に基づくUUID オブジェクト
*************************************************

**ソースコード:** Lib/uuid.py

======================================================================

このモジュールでは immutable (変更不能) な "UUID" オブジェクト ("UUID"
クラス) と **RFC 4122** の定めるバージョン 1、3、4、5 の UUID を生成す
るための "uuid1()", "uuid3()", "uuid4()", "uuid5()", が提供されていま
す。

もしユニークな ID が必要なだけであれば、おそらく "uuid1()" か
"uuid4()" を呼び出せば良いでしょう。 "uuid1()" はコンピュータのネット
ワークアドレスを含む UUID を生成するためにプライバシーを侵害するかもし
れない点に注意してください。 "uuid4()" はランダムな UUID を生成します
。

使用しているプラットフォームによっては、"uuid1()" 関数は安全でないUUID
を返す可能性があります。ここでいう「安全な」UUID とは、同期的に生成さ
れ、異なるプロセスに同じUUID が与えられることがないものを言います。
"UUID" のすべてのインスタンスは "is_safe" 属性を持ち、次の項目を使用し
ます:

class uuid.SafeUUID

   バージョン 3.7 で追加.

   safe

      UUID は並列処理に対して安全なプラットフォームで生成された

   unsafe

      UUID は並列処理に対して安全なプラットフォームで生成されなかった

   unknown

      プラットフォームは、UUID が安全に生成されたかどうかの情報を提供
      しなかった

class uuid.UUID(hex=None, bytes=None, bytes_le=None, fields=None, int=None, version=None, *, is_safe=SafeUUID.unknown)

   32 桁の 16 進数文字列、*bytes* に 16 バイトのビッグエンディアンの文
   字列、*bytes_le* 引数に 16 バイトのリトルエンディアンの文字列、
   *fields* 引数に 6 つの整数のタプル（32ビット *time_low*, 16 ビット
   *time_mid*, 16ビット *time_hi_version*, 8ビット
   *clock_seq_hi_variant*, 8ビット *clock_seq_low*, 48ビット *node* ）
   、または *int* に一つの 128 ビット整数のいずれかから UUID を生成し
   ます。16 進数が与えられた時、波括弧、ハイフン、それと URN 接頭辞は
   無視されます。例えば、これらの表現は全て同じ UUID を払い出します:

      UUID('{12345678-1234-5678-1234-567812345678}')
      UUID('12345678123456781234567812345678')
      UUID('urn:uuid:12345678-1234-5678-1234-567812345678')
      UUID(bytes=b'\x12\x34\x56\x78'*4)
      UUID(bytes_le=b'\x78\x56\x34\x12\x34\x12\x78\x56' +
                    b'\x12\x34\x56\x78\x12\x34\x56\x78')
      UUID(fields=(0x12345678, 0x1234, 0x5678, 0x12, 0x34, 0x567812345678))
      UUID(int=0x12345678123456781234567812345678)

   *hex*, *bytes*, *bytes_le*, *fields*, または *int* のうち、どれかた
   だ一つだけが与えられなければいけません。*version* 引数はオプション
   です; 与えられた場合、結果の UUID は与えられた *hex*, *bytes*,
   *bytes_le*, *fields*, または *int* をオーバーライドして、**RFC
   4122** に準拠した variant と version ナンバーのセットを持つことにな
   ります。*bytes_le*, *fields*, or *int*.

   2つのUUIDオブジェクトの比較は、"UUID.int" 属性の比較によって行われ
   ます。UUIDではないオブジェクトとの比較は、 "TypeError" を送出します
   。

   "str(uuid)" は 32桁の16進でUUIDを表す
   ``12345678-1234-5678-1234-567812345678`` 形式の文字列を返します。

"UUID" インスタンスは以下の読み出し専用属性を持ちます:

UUID.bytes

   16 バイト文字列（バイトオーダーがビッグエンディアンの 6 つの整数フ
   ィールドを持つ）のUUID。

UUID.bytes_le

   16 バイト文字列（ *time_low*, *time_mid*, *time_hi_version* をリト
   ルエンディアンで持つ）の UUID。

UUID.fields

   UUID の 6 つの整数フィールドを持つタプルで、これは 6 つの個別の属性
   と 2 つの派生した属性としても取得可能です:

   +--------------------------------+---------------------------------+
   | フィールド                     | 意味                            |
   |================================|=================================|
   | "time_low"                     | UUID の最初の 32 ビット         |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time_mid"                     | UUID の次の 16 ビット           |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time_hi_version"              | UUID の次の 16 ビット           |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq_hi_variant"         | UUID の次の 8 ビット            |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq_low"                | UUID の次の 8 ビット            |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "node"                         | UUID の最後の 48 ビット         |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time"                         | 60 ビットのタイムスタンプ       |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq"                    | 14 ビットのシーケンス番号       |
   +--------------------------------+---------------------------------+

UUID.hex

   32 文字の小文字 16 進数文字列での UUID。

UUID.int

   128 ビット整数での UUID。

UUID.urn

   **RFC 4122** で規定される URN での UUID。

UUID.variant

   UUID の内部レイアウトを決定する UUID の variant。これは定数
   "RESERVED_NCS", "RFC_4122", "RESERVED_MICROSOFT", "RESERVED_FUTURE"
   のいずれかです。

UUID.version

   UUID の version 番号（1 から 5、variant が "RFC_4122" である場合だ
   け意味があります）。

UUID.is_safe

   "SafeUUID" の列挙で、UUID は並列処理に対して安全なプラットフォーム
   で生成されたかを示す。

   バージョン 3.7 で追加.

The "uuid" モジュールには以下の関数があります:

uuid.getnode()

   48 ビットの正の整数としてハードウェアアドレスを取得します。最初にこ
   れを起動すると、別個のプログラムが立ち上がって非常に遅くなることが
   あります。もしハードウェアを取得する試みが全て失敗すると、ランダム
   な 48 ビットを、**RFC 4122** で推奨されているように、マルチキャスト
   ビット (最初のオクテットの最下位ビット) を 1 に設定して使います。"
   ハードウェアアドレス" とはネットワークインターフェースの MAC アドレ
   スを指します。複数のネットワークインターフェースを持つマシンの場合
   、全域管理されたMACアドレス (最初のオクテットの下位より2番目のビッ
   トが *設定されていない* MACアドレス) が、他の個別管理アドレスよりも
   優先的に使用されます。この優先順序は保証されません。

   バージョン 3.7 で変更: 全域管理されたMACアドレスは、グローバルに固
   有であると保証されるため、固有である保証のない個別管理アドレスより
   も好ましいです。

uuid.uuid1(node=None, clock_seq=None)

   UUID をホスト ID、シーケンス番号、現在時刻から生成します。 *node*
   が与えられなければ、 "getnode()" がハードウェアアドレス取得のために
   使われます。 *clock_seq* が与えられると、これはシーケンス番号として
   使われます; さもなくば 14 ビットのランダムなシーケンス番号が選ばれ
   ます。

uuid.uuid3(namespace, name)

   UUID を名前空間識別子 (UUID) と名前 (文字列) の MD5 ハッシュから生
   成します。

uuid.uuid4()

   ランダムな UUID を生成します。

uuid.uuid5(namespace, name)

   名前空間識別子(これは UUID です)と名前(文字列です)の SHA-1 ハッシュ
   からUUIDを生成します。

"uuid" モジュールは "uuid3()" または "uuid5()" で利用するために次の名
前空間識別子を定義しています。

uuid.NAMESPACE_DNS

   この名前空間が指定された場合、*name* 文字列は完全修飾ドメイン名です
   。

uuid.NAMESPACE_URL

   この名前空間が指定された場合、*name* 文字列は URL です。

uuid.NAMESPACE_OID

   この名前空間が指定された場合、*name* 文字列は ISO OID です。

uuid.NAMESPACE_X500

   この名前空間が指定された場合、*name* 文字列は X.500 DN の DER また
   はテキスト出力形式です。

The "uuid" モジュールは以下の定数を "variant" 属性が取りうる値として定
義しています:

uuid.RESERVED_NCS

   NCS 互換性のために予約されています。

uuid.RFC_4122

   **RFC 4122** で与えられた UUID レイアウトを指定します。

uuid.RESERVED_MICROSOFT

   Microsoft の互換性のために予約されています。

uuid.RESERVED_FUTURE

   将来のために予約されています。

参考:

  **RFC 4122** - Universally Unique IDentifier (UUID) の URN 名前空間
     この仕様は UUID のための Uniform Resource Name 名前空間、UUID の
     内部フォーマットと UUID の生成方法を定義しています。


使用例
======

典型的な "uuid" モジュールの利用方法を示します:

   >>> import uuid

   >>> # make a UUID based on the host ID and current time
   >>> uuid.uuid1()
   UUID('a8098c1a-f86e-11da-bd1a-00112444be1e')

   >>> # make a UUID using an MD5 hash of a namespace UUID and a name
   >>> uuid.uuid3(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
   UUID('6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e')

   >>> # make a random UUID
   >>> uuid.uuid4()
   UUID('16fd2706-8baf-433b-82eb-8c7fada847da')

   >>> # make a UUID using a SHA-1 hash of a namespace UUID and a name
   >>> uuid.uuid5(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
   UUID('886313e1-3b8a-5372-9b90-0c9aee199e5d')

   >>> # make a UUID from a string of hex digits (braces and hyphens ignored)
   >>> x = uuid.UUID('{00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f}')

   >>> # convert a UUID to a string of hex digits in standard form
   >>> str(x)
   '00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f'

   >>> # get the raw 16 bytes of the UUID
   >>> x.bytes
   b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f'

   >>> # make a UUID from a 16-byte string
   >>> uuid.UUID(bytes=x.bytes)
   UUID('00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f')
