# `signal` --- 非同期イベントにハンドラを設定する

このモジュールでは Python でシグナルハンドラを使うための機構を提供します。

## 一般的なルール

The `signal.signal()` function allows defining custom handlers to be executed when a signal is received. A small number of default handlers are installed: `SIGPIPE` is ignored (so write errors on pipes and sockets can be reported as ordinary Python exceptions) and `SIGINT` is translated into a `KeyboardInterrupt` exception if the parent process has not changed it.

特定のシグナルに対するハンドラが一度設定されると、明示的にリセットしないかぎり設定されたままになります (Python は背後の実装系に関係なく BSD 形式のインタフェースをエミュレートします)。例外は `SIGCHLD` のハンドラで、この場合は背後の実装系の仕様に従います。

### Python のシグナルハンドラの実行

Python のシグナルハンドラは、低水準 (C言語) のシグナルハンドラ内で実行されるわけではありません。代わりに、低水準のシグナルハンドラが virtual machine が対応する Python のシグナルハンドラを後から (例えば次の bytecode 命令時に) 実行するようにフラグを立てます:

- It makes little sense to catch synchronous errors like `SIGFPE` or `SIGSEGV` that are caused by an invalid operation in C code. Python will return from the signal handler to the C code, which is likely to raise the same signal again, causing Python to apparently hang. From Python 3.3 onwards, you can use the `faulthandler` module to report on synchronous errors.

- 完全にCで実装された長時間かかる計算 (大きいテキストに対する正規表現のマッチなど) は、どのシグナルを受信しても中断されないまま長時間実行され続ける可能性があります。Python のシグナルハンドラはその計算が終了してから呼び出されます。

### シグナルとスレッド

Python のシグナルハンドラは、もしシグナルを受け取ったのが別のスレッドだったとしても、常に Python のメインスレッドで実行されます。このためシグナルをスレッド間通信に使うことはできません。代わりに `threading` モジュールが提供している同期プリミティブを利用できます。

また、メインスレッドだけが新しいシグナルハンドラを登録できます。

## モジュールの内容

バージョン 3.5 で変更: signal (SIG*), handler (`SIG_DFL`, `SIG_IGN`) and sigmask (`SIG_BLOCK`, `SIG_UNBLOCK`, `SIG_SETMASK`) related constants listed below were turned into `enums`. `getsignal()`, `pthread_sigmask()`, `sigpending()` and `sigwait()` functions return human-readable `enums`.

以下に `signal` モジュールで定義されている変数を示します:

`signal.``SIG_DFL`

  二つある標準シグナル処理オプションのうちの一つです; 単純にシグナルに対する標準の関数を実行します。例えば、ほとんどのシステムでは、 `SIGQUIT` に対する標準の動作はコアダンプと終了で、 `SIGCHLD` に対する標準の動作は単にシグナルの無視です。

`signal.``SIG_IGN`

  もう一つの標準シグナル処理オプションで、受け取ったシグナルを単に無視します。

`signal.``SIGABRT`

  Abort signal from abort(3).

`signal.``SIGALRM`

  Timer signal from alarm(2).

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGBREAK`

  Interrupt from keyboard (CTRL + BREAK).

  利用可能な環境: Windows 。

`signal.``SIGBUS`

  Bus error (bad memory access).

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGCHLD`

  Child process stopped or terminated.

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGCLD`

  `SIGCHLD` のエイリアスです。

`signal.``SIGCONT`

  Continue the process if it is currently stopped

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGFPE`

  Floating-point exception. For example, division by zero.

  参考

  `ZeroDivisionError` is raised when the second argument of a division or modulo operation is zero.

`signal.``SIGHUP`

  Hangup detected on controlling terminal or death of controlling process.

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGILL`

  Illegal instruction.

`signal.``SIGINT`

  Interrupt from keyboard (CTRL + C).

  Default action is to raise `KeyboardInterrupt`.

`signal.``SIGKILL`

  Kill signal.

  It cannot be caught, blocked, or ignored.

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGPIPE`

  Broken pipe: write to pipe with no readers.

  Default action is to ignore the signal.

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGSEGV`

  Segmentation fault: invalid memory reference.

`signal.``SIGTERM`

  Termination signal.

`signal.``SIGUSR1`

  User-defined signal 1.

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGUSR2`

  User-defined signal 2.

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``SIGWINCH`

  Window resize signal.

  利用可能な環境: Unix。

`SIG*`

  全てのシグナル番号はシンボル定義されています。例えば、ハングアップシグナルは `signal.SIGHUP` で定義されています; 変数名は C 言語のプログラムで使われているのと同じ名前で、 `<signal.h>` にあります。 '`signal()`' に関する Unix マニュアルページでは、システムで定義されているシグナルを列挙しています (あるシステムではリストは signal(2) に、別のシステムでは signal(7) に列挙されています)。全てのシステムで同じシグナル名のセットを定義しているわけではないので注意してください; このモジュールでは、システムで定義されているシグナル名だけを定義しています。

`signal.``CTRL_C_EVENT`

  `CTRL+C` キーストロークに該当するシグナル。このシグナルは `os.kill()` でだけ利用できます。

  利用可能な環境: Windows 。

  バージョン 3.2 で追加.

`signal.``CTRL_BREAK_EVENT`

  `CTRL+BREAK` キーストロークに該当するシグナル。このシグナルは `os.kill()` でだけ利用できます。

  利用可能な環境: Windows 。

  バージョン 3.2 で追加.

`signal.``NSIG`

  最も大きいシグナル番号に 1 を足した値です。

`signal.``ITIMER_REAL`

  実時間でデクリメントするインターバルタイマーです。タイマーが発火したときに `SIGALRM` を送ります。

`signal.``ITIMER_VIRTUAL`

  プロセスの実行時間だけデクリメントするインターバルタイマーです。タイマーが発火したときに `SIGVTALRM` を送ります。

`signal.``ITIMER_PROF`

  プロセスの実行中と、システムがそのプロセスのために実行している時間だけデクリメントするインターバルタイマーです。ITIMER_VIRTUAL と組み合わせて、このタイマーはよくアプリケーションがユーザー空間とカーネル空間で消費した時間のプロファイリングに利用されます。タイマーが発火したときに `SIGPROF` を送ります。

`signal.``SIG_BLOCK`

  `pthread_sigmask()` の how 引数に渡せる値で、シグナルがブロックされることを意味します。

  バージョン 3.3 で追加.

`signal.``SIG_UNBLOCK`

  `pthread_sigmask()` の how 引数に渡せる値で、シグナルがブロック解除されることを意味します。

  バージョン 3.3 で追加.

`signal.``SIG_SETMASK`

  `pthread_sigmask()` の how 引数に渡せる値で、シグナルが置換されることを意味します。

  バージョン 3.3 で追加.

`signal` モジュールは1つの例外を定義しています:

exception `signal.``ItimerError`

  背後の `setitimer()` または `getitimer()` 実装からエラーを通知するために送出されます。無効なインタバルタイマーや負の時間が `setitimer()` に渡された場合、このエラーを予期してください。このエラーは `OSError` を継承しています。

  バージョン 3.3 で追加: このエラーは以前は `IOError` のサブタイプでしたが、 `OSError` のエイリアスになりました。

`signal` モジュールでは以下の関数を定義しています:

`signal.``alarm`(time)

  time がゼロでない値の場合、この関数は time 秒後頃に `SIGALRM` をプロセスに送るように要求します。それ以前にスケジュールしたアラームはキャンセルされます (常に一つのアラームしかスケジュールできません)。この場合、戻り値は以前に設定されたアラームシグナルが通知されるまであと何秒だったかを示す値です。 time がゼロの場合、アラームは一切スケジュールされず、現在スケジュールされているアラームがキャンセルされます。戻り値がゼロの場合、現在アラームがスケジュールされていないことを示します。

  利用可能な環境: Unix。さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ alarm(2) を参照してください。

`signal.``getsignal`(signalnum)

  シグナル signalnum に対する現在のシグナルハンドラを返します。戻り値は呼び出し可能な Python オブジェクトか、 `signal.SIG_IGN`、 `signal.SIG_DFL`、および `None` といった特殊な値のいずれかです。ここで `signal.SIG_IGN` は以前そのシグナルが無視されていたことを示し、 `signal.SIG_DFL` は以前そのシグナルの標準の処理方法が使われていたことを示し、 `None` はシグナルハンドラがまだ Python によってインストールされていないことを示します。

`signal.``strsignal`(signalnum)

  Return the system description of the signal signalnum, such as "Interrupt", "Segmentation fault", etc. Returns `None` if the signal is not recognized.

  バージョン 3.8 で追加.

`signal.``valid_signals`()

  Return the set of valid signal numbers on this platform. This can be less than `range(1, NSIG)` if some signals are reserved by the system for internal use.

  バージョン 3.8 で追加.

`signal.``pause`()

  シグナルを受け取るまでプロセスを一時停止します; その後、適切なハンドラが呼び出されます。戻り値はありません。

  利用可能な環境: Unix。さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ signal(2) を参照してください。

  `sigwait()`, `sigwaitinfo()`, `sigtimedwait()` `sigpending()` も参照してください。

`signal.``raise_signal`(signum)

  Sends a signal to the calling process. Returns nothing.

  バージョン 3.8 で追加.

`signal.``pthread_kill`(thread_id, signalnum)

  Send the signal signalnum to the thread thread_id, another thread in the same process as the caller. The target thread can be executing any code (Python or not). However, if the target thread is executing the Python interpreter, the Python signal handlers will be executed by the main thread. Therefore, the only point of sending a signal to a particular Python thread would be to force a running system call to fail with `InterruptedError`.

  Use `threading.get_ident()` or the `ident` attribute of `threading.Thread` objects to get a suitable value for thread_id.

  If signalnum is 0, then no signal is sent, but error checking is still performed; this can be used to check if the target thread is still running.

  引数 `thread_id`, `signalnum` を指定して 監査イベント `signal.pthread_kill` を送出します。

  利用可能な環境: Unix。さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ pthread_kill(3) を参照してください。

  `os.kill()` を参照してください。

  バージョン 3.3 で追加.

`signal.``pthread_sigmask`(how, mask)

  これを呼び出すスレッドにセットされているシグナルマスクを取り出したり変更したりします。シグナルマスクは、呼び出し側のために現在どのシグナルの配送がブロックされているかを示す集合 (set) です。呼び出し前のもとのシグナルマスクを集合として返却します。

  この関数の振る舞いは how に依存して以下のようになります。

  - `SIG_BLOCK`: mask で指定されるシグナルが現時点のシグナルマスクに追加されます。

  - `SIG_UNBLOCK`: mask で指定されるシグナルが現時点のシグナルマスクから取り除かれます。もともとブロックされていないシグナルをブロック解除しようとしても問題ありません。

  - `SIG_SETMASK`: シグナルマスク全体を mask としてセットします。

  mask はシグナル番号の集合です (例えば {`signal.SIGINT`, `signal.SIGTERM`})。全てのシグナルを含む全集合として `valid_signals()` を使うことが出来ます。

  呼び出しスレッドにセットされたシグナルマスクを問い合わせるには例えば `signal.pthread_sigmask(signal.SIG_BLOCK, [])` とします。

  `SIGKILL` and `SIGSTOP` cannot be blocked.

  利用可能な環境 : Unix。 さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ sigprocmask(3) と pthread_sigmask(3) を参照してください。

  `pause()`, `sigpending()`, `sigwait()` も参照して下さい。

  バージョン 3.3 で追加.

`signal.``setitimer`(which, seconds, interval=0.0)

  which で指定されたタイマー (`signal.ITIMER_REAL`, `signal.ITIMER_VIRTUAL`, `signal.ITIMER_PROF` のどれか) を、 seconds 秒後と (`alarm()` と異なり、floatを指定できます)、それから (interval が0でなければ) interval 秒間隔で起動するように設定します。 seconds に0を指定すると、which で指定されたタイマーをクリアすることができます。

  インターバルタイマーが起動したとき、シグナルがプロセスに送られます。送られるシグナルは利用されたタイマーの種類に依存します。 `signal.ITIMER_REAL` の場合は `SIGALRM` が、 `signal.ITIMER_VIRTUAL` の場合は `SIGVTALRM` が、 `signal.ITIMER_PROF` の場合は `SIGPROF` が送られます。

  以前の値が (delay, interval) のタプルとして返されます。

  無効なインターバルタイマーを渡すと `ItimerError` 例外が発生します。

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``getitimer`(which)

  which で指定されたインターバルタイマーの現在の値を返します。

  利用可能な環境: Unix。

`signal.``set_wakeup_fd`(fd, *, warn_on_full_buffer=True)

  Set the wakeup file descriptor to fd. When a signal is received, the signal number is written as a single byte into the fd. This can be used by a library to wakeup a poll or select call, allowing the signal to be fully processed.

  The old wakeup fd is returned (or -1 if file descriptor wakeup was not enabled). If fd is -1, file descriptor wakeup is disabled. If not -1, fd must be non-blocking. It is up to the library to remove any bytes from fd before calling poll or select again.

  スレッドが有効な場合、この関数はメインスレッドからしか実行できません。それ以外のスレッドからこの関数を実行しようとすると `ValueError` 例外が発生します。

  There are two common ways to use this function. In both approaches, you use the fd to wake up when a signal arrives, but then they differ in how they determine which signal or signals have arrived.

  In the first approach, we read the data out of the fd's buffer, and the byte values give you the signal numbers. This is simple, but in rare cases it can run into a problem: generally the fd will have a limited amount of buffer space, and if too many signals arrive too quickly, then the buffer may become full, and some signals may be lost. If you use this approach, then you should set `warn_on_full_buffer=True`, which will at least cause a warning to be printed to stderr when signals are lost.

  In the second approach, we use the wakeup fd only for wakeups, and ignore the actual byte values. In this case, all we care about is whether the fd's buffer is empty or non-empty; a full buffer doesn't indicate a problem at all. If you use this approach, then you should set `warn_on_full_buffer=False`, so that your users are not confused by spurious warning messages.

  バージョン 3.5 で変更: Windowsで、この関数はソケットハンドルをサポートするようになりました。

  バージョン 3.7 で変更: ``warn_on_full_buffer``引数が追加されました。

`signal.``siginterrupt`(signalnum, flag)

  システムコールのリスタートの動作を変更します。 flag が `False` の場合、 signalnum シグナルに中断されたシステムコールは再実行されます。それ以外の場合、システムコールは中断されます。戻り値はありません。

  利用可能な環境: Unix。さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ siginterrupt(3) を参照してください。

  `signal()` を使ってシグナルハンドラを設定したときに、暗黙のうちに flag に true を指定して `siginterrupt()` が実行されるため、中断に対するリスタートの動作がリセットされることに注意してください。

`signal.``signal`(signalnum, handler)

  シグナル signalnum に対するハンドラを関数 handler にします。 handler は二つの引数 (下記参照) を取る呼び出し可能な Python オブジェクトか、 `signal.SIG_IGN` あるいは `signal.SIG_DFL` といった特殊な値にすることができます。以前に使われていたシグナルハンドラが返されます (上記の `getsignal()` の記述を参照してください)。 (さらに詳しい情報については Unix マニュアルページ signal(2) を参照してください。)

  スレッドが有効な場合、この関数はメインスレッドからしか実行できません。それ以外のスレッドからこの関数を実行しようとすると `ValueError` 例外が発生します。

  handler は二つの引数とともに呼び出されます: シグナル番号、および現在のスタックフレーム (`None` またはフレームオブジェクト; フレームオブジェクトについての記述は 標準型の階層における説明 か、 `inspect` モジュールの属性の説明を参照してください)。

  On Windows, `signal()` can only be called with `SIGABRT`, `SIGFPE`, `SIGILL`, `SIGINT`, `SIGSEGV`, `SIGTERM`, or `SIGBREAK`. A `ValueError` will be raised in any other case. Note that not all systems define the same set of signal names; an `AttributeError` will be raised if a signal name is not defined as `SIG*` module level constant.

`signal.``sigpending`()

  呼び出しスレッドで配送が保留されているシグナル (つまり配送がブロックされている間に発生したシグナル) の集合を調べます。保留中のシグナルの集合を返します。

  利用可能な環境: Unix。さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ sigpending(2) を参照してください。

  `pause()`, `pthread_sigmask()`, `sigwait()` も参照して下さい。

  バージョン 3.3 で追加.

`signal.``sigwait`(sigset)

  sigset 集合で指定されたシグナルのうちどれか一つが届くまで呼び出しスレッドを一時停止します。この関数はそのシグナルを受け取ると (それを保留シグナルリストから取り除いて) そのシグナル番号を返します。

  利用可能な環境: Unix。さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ sigwait(3) を参照してください。

  `pause()`, `pthread_sigmask()`, `sigpending()`, `sigwaitinfo()`, `sigtimedwait()` も参照して下さい。

  バージョン 3.3 で追加.

`signal.``sigwaitinfo`(sigset)

  Suspend execution of the calling thread until the delivery of one of the signals specified in the signal set sigset. The function accepts the signal and removes it from the pending list of signals. If one of the signals in sigset is already pending for the calling thread, the function will return immediately with information about that signal. The signal handler is not called for the delivered signal. The function raises an `InterruptedError` if it is interrupted by a signal that is not in sigset.

  The return value is an object representing the data contained in the `siginfo_t` structure, namely: `si_signo`, `si_code`, `si_errno`, `si_pid`, `si_uid`, `si_status`, `si_band`.

  利用可能な環境: Unix。さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ sigwaitinfo(2) を参照してください。

  `pause()`, `sigwait()`, `sigtimedwait()` も参照して下さい。

  バージョン 3.3 で追加.

  バージョン 3.5 で変更: The function is now retried if interrupted by a signal not in sigset and the signal handler does not raise an exception (see PEP 475 for the rationale).

`signal.``sigtimedwait`(sigset, timeout)

  Like `sigwaitinfo()`, but takes an additional timeout argument specifying a timeout. If timeout is specified as `0`, a poll is performed. Returns `None` if a timeout occurs.

  利用可能な環境: Unix。さらに詳しい情報についてはオンラインマニュアルページ sigtimedwait(2) を参照してください。

  `pause()`, `sigwait()`, `sigwaitinfo()` も参照して下さい。

  バージョン 3.3 で追加.

  バージョン 3.5 で変更: The function is now retried with the recomputed timeout if interrupted by a signal not in sigset and the signal handler does not raise an exception (see PEP 475 for the rationale).

## 使用例

以下は最小限のプログラム例です。この例では `alarm()` を使ってファイルを開く処理を待つのに費やす時間を制限します; 例えば、電源の入っていないシリアルデバイスを開こうとすると、通常 `os.open()` は未定義の期間ハングアップしてしまいますが、この方法はそうした場合に便利です。ここではファイルを開くまで 5 秒間のアラームを設定することで解決しています; ファイルを開く処理が長くかかりすぎると、アラームシグナルが送信され、ハンドラが例外を送出するようになっています。

    import signal, os

    def handler(signum, frame):
        print('Signal handler called with signal', signum)
        raise OSError("Couldn't open device!")

    # Set the signal handler and a 5-second alarm
    signal.signal(signal.SIGALRM, handler)
    signal.alarm(5)

    # This open() may hang indefinitely
    fd = os.open('/dev/ttyS0', os.O_RDWR)

    signal.alarm(0)          # Disable the alarm

## Note on SIGPIPE

Piping output of your program to tools like head(1) will cause a `SIGPIPE` signal to be sent to your process when the receiver of its standard output closes early. This results in an exception like `BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe`. To handle this case, wrap your entry point to catch this exception as follows:

    import os
    import sys

    def main():
        try:
            # simulate large output (your code replaces this loop)
            for x in range(10000):
                print("y")
            # flush output here to force SIGPIPE to be triggered
            # while inside this try block.
            sys.stdout.flush()
        except BrokenPipeError:
            # Python flushes standard streams on exit; redirect remaining output
            # to devnull to avoid another BrokenPipeError at shutdown
            devnull = os.open(os.devnull, os.O_WRONLY)
            os.dup2(devnull, sys.stdout.fileno())
            sys.exit(1)  # Python exits with error code 1 on EPIPE

    if __name__ == '__main__':
        main()

Do not set `SIGPIPE`'s disposition to `SIG_DFL` in order to avoid `BrokenPipeError`. Doing that would cause your program to exit unexpectedly also whenever any socket connection is interrupted while your program is still writing to it.