# `uuid` — RFC 4122 에 따른 UUID 객체

소스 코드: Lib/uuid.py

이 모듈은 RFC 4122에서 명시한 버전 1, 3, 4 및 5의 UUID를 생성하기 위해 불변 `UUID` 객체(`UUID` 클래스)와 `uuid1()`, `uuid3()`, `uuid4()`, `uuid5()`를 제공합니다.

고유 ID만을 얻고자 한다면 `uuid1()` 또는 `uuid4()`를 호출하는 것이 좋습니다. `uuid1()` 함수는 컴퓨터의 네트워크 주소를 포함하여 UUID를 생성하므로 개인정보가 노출될 수 있음을 명심해야 합니다. `uuid4()`는 무작위 UUID를 생성합니다.

기본 플랫폼의 지원 여부에 따라, `uuid1()`은 “안전한” UUID를 반환하거나 그렇지 않을 수도 있습니다. 안전한 UUID는 두 프로세스가 같은 UUID를 얻지 못하게 하는 동기화 메서드에 의해 생성됩니다. `UUID`의 모든 인스턴스는 UUID의 안정성에 대한 정보를 중계하는 `is_safe` 어트리뷰트가 있고, 다음의 열거체를 사용합니다.

class `uuid.``SafeUUID`

  버전 3.7에 추가.

  `safe`

    플랫폼이 다중 프로세스에 안전한 방식으로 UUID를 생성합니다.

  `unsafe`

    다중 프로세스에 안전한 방식으로 생성되지 않습니다.

  `unknown`

    플랫폼이 UUID를 안전하게 생성하였는지에 대한 정보를 제공하지 않습니다.

class `uuid.``UUID`(hex=None, bytes=None, bytes_le=None, fields=None, int=None, version=None, *, is_safe=SafeUUID.unknown)

  32자리 16진수 문자열, bytes 인자에 빅 엔디안 순서 16바이트열, bytes_le 인자에 리틀 엔디안 순서 16바이트열, fields 인자에 여섯 개의 정수로 이루어진 튜플(32-bit time_low, 16-bit time_mid, 16-bit time_hi_version, 8-bit clock_seq_hi_variant, 8-bit clock_seq_low, 48-bit node), int 인자에 단일 128bit 정수 중 하나를 이용하여 UUID를 만듭니다. 16진수 문자열로 주어졌을 경우 중괄호, 붙임표(hyphen), URN 접두어는 모두 선택사항입니다. 예를 들어, 아래 표현들은 모두 같은 UUID를 산출합니다:

      UUID('{12345678-1234-5678-1234-567812345678}')
      UUID('12345678123456781234567812345678')
      UUID('urn:uuid:12345678-1234-5678-1234-567812345678')
      UUID(bytes=b'\x12\x34\x56\x78'*4)
      UUID(bytes_le=b'\x78\x56\x34\x12\x34\x12\x78\x56' +
                    b'\x12\x34\x56\x78\x12\x34\x56\x78')
      UUID(fields=(0x12345678, 0x1234, 0x5678, 0x12, 0x34, 0x567812345678))
      UUID(int=0x12345678123456781234567812345678)

  hex, bytes, bytes_le, fields, int 중 하나는 반드시 주어져야 합니다. version 인자는 선택사항입니다; 인자로 주어질 경우, 결과로 생성된 UUID는 RFC 4122에 따라 변종 및 버전 번호를 설정하고 주어진 hex, bytes, bytes_le, fields, int 비트를 오버라이딩 합니다.

  UUID 객체끼리 비교할 때 `UUID.int` 어트리뷰트를 비교하여 수행합니다. UUID가 아닌 객체와 비교하면 `TypeError`가 발생합니다.

  `str(uuid)`는 `12345678-1234-5678-1234-567812345678`과같이 32자리 16진수 UUID로 표현합니다.

`UUID` 객체는 다음과 같은 읽기 전용 어트리뷰트를 갖습니다.

`UUID.``bytes`

  16바이트 문자열(여섯 개의 빅 엔디안 순서 정수 필드 포함)인 UUID

`UUID.``bytes_le`

  16바이트 문자열(리틀 엔디안 순서 time_low, time_mid, time_hi_version)인 UUID

`UUID.``fields`

  UUID의 여섯 개의 정수 필드로 이루어진 튜플. 여섯 개의 개별 어트리뷰트와 두 개의 파생된 어트리뷰트도 사용 가능:

  필드 | 의미
  --- | ---
  `time_low` | UUID의 처음 32bit
  `time_mid` | UUID의 다음 16bit
  `time_hi_version` | UUID의 다음 16bit
  `clock_seq_hi_variant` | UUID의 다음 8bit
  `clock_seq_low` | UUID의 다음 8bit
  `node` | UUID의 마지막 48bit
  `time` | 60bit 타임스탬프
  `clock_seq` | 14bit 시퀀스 번호

`UUID.``hex`

  16진수 32자리 문자열 UUID

`UUID.``int`

  128bit 정수 UUID

`UUID.``urn`

  RFC 4122에서 명시한 URN의 UUID

`UUID.``variant`

  UUID 변종은 UUID의 내부 레이아웃을 결정합니다. 이는 상수 `RESERVED_NCS`, `RFC_4122`, `RESERVED_MICROSOFT`, 및 `RESERVED_FUTURE` 중 하나입니다.

`UUID.``version`

  UUID 버전 번호 (1부터 5까지이며, 변종이 `RFC_4122`일 때만 유효)

`UUID.``is_safe`

  플랫폼이 UUID를 다중 프로세스에 안전한 방식으로 생성했는지를 나타내는 `SafeUUID`의 열거체입니다.

  버전 3.7에 추가.

`uuid` 모듈은 다음의 함수들을 정의합니다.

`uuid.``getnode`()

  하드웨어 주소를 48bit 양의 정수로 가져옵니다. 최초 실행 시 별도의 프로그램으로 실행될 수 있고, 매우 느려질 수 있습니다. 하드웨어 주소를 얻기 위한 시도가 모두 실패하면, RFC 4122가 권장하는 대로 멀티캐스트 비트(첫 옥텟의 최하위 비트)가 1로 설정된 무작위 48bit 숫자를 선택합니다. “하드웨어 주소”는 네트워크 인터페이스의 MAC 주소를 뜻합니다. 여러 네트워크 인터페이스를 가진 머신에서 보편적으로 관리하는 MAC 주소(즉, 첫 번째 옥텟의 두 번째 최하위 비트가 unset인 경우)는 로컬에서 관리하는 MAC 주소보다 우선하지만, 순서를 보장하지는 않습니다.

  버전 3.7에서 변경: 보편적으로 관리하는 MAC 주소는 로컬로 관리하는 MAC 주소보다 우선합니다. 전자는 주소가 전 세계적으로 고유함을 보장하지만, 후자는 그렇지 않기 때문입니다.

`uuid.``uuid1`(node=None, clock_seq=None)

  호스트 ID, 시퀀스 번호 및 현재 시각으로 UUID 생성. node가 주어지지 않으면, `getnode()`를 사용하여 하드웨어 주소를 얻습니다. clock_seq가 주어지면 시퀀스 번호로 사용합니다. 그렇지 않을 경우, 무작위 14bit 시퀀스 번호를 사용합니다.

`uuid.``uuid3`(namespace, name)

  이름 공간 식별자(UUID) 및 이름(문자열)의 MD5 해시를 기반으로 UUID 생성.

`uuid.``uuid4`()

  무작위 UUID 생성.

`uuid.``uuid5`(namespace, name)

  이름 공간 식별자(UUID) 및 이름(문자열)의 SHA-1 해시를 기반으로 UUID 생성.

`uuid` 모듈은 `uuid3()`과 `uuid5()`를 위한 아래의 이름 공간 식별자를 정의합니다.

`uuid.``NAMESPACE_DNS`

  이 이름 공간이 지정되면 name 문자열은 전체 도메인 이름(FQDN)입니다.

`uuid.``NAMESPACE_URL`

  이 이름 공간이 지정되면 name 문자열은 URL입니다.

`uuid.``NAMESPACE_OID`

  이 이름 공간이 지정되면 name 문자열은 ISO OID입니다.

`uuid.``NAMESPACE_X500`

  이 이름 공간이 지정되면 name 문자열은 DER이나 텍스트 출력 형식의 X.500 DN입니다.

`uuid` 모듈은 `variant` 어트리뷰트로 사용할 수 있는 값으로 다음의 상수를 정의합니다:

`uuid.``RESERVED_NCS`

  NCS 호환성을 위해 예약됨.

`uuid.``RFC_4122`

  RFC 4122 의 UUID 레이아웃 명시.

`uuid.``RESERVED_MICROSOFT`

  마이크로소프트 호환성을 위해 예약됨.

`uuid.``RESERVED_FUTURE`

  추후 정의를 위해 예약됨.

더 보기

RFC 4122 - 범용 고유 식별자(UUID) URN 이름 공간

  이 명세는 UUID를 위한 통합 자원 식별자 이름 공간, UUID의 내부 형식 및 UUID 생성 방법을 정의합니다.

## 예제

`uuid` 모듈을 사용하는 전형적인 몇 가지 예제입니다:

    >>> import uuid

    >>> # make a UUID based on the host ID and current time
    >>> uuid.uuid1()
    UUID('a8098c1a-f86e-11da-bd1a-00112444be1e')

    >>> # make a UUID using an MD5 hash of a namespace UUID and a name
    >>> uuid.uuid3(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
    UUID('6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e')

    >>> # make a random UUID
    >>> uuid.uuid4()
    UUID('16fd2706-8baf-433b-82eb-8c7fada847da')

    >>> # make a UUID using a SHA-1 hash of a namespace UUID and a name
    >>> uuid.uuid5(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
    UUID('886313e1-3b8a-5372-9b90-0c9aee199e5d')

    >>> # make a UUID from a string of hex digits (braces and hyphens ignored)
    >>> x = uuid.UUID('{00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f}')

    >>> # convert a UUID to a string of hex digits in standard form
    >>> str(x)
    '00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f'

    >>> # get the raw 16 bytes of the UUID
    >>> x.bytes
    b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f'

    >>> # make a UUID from a 16-byte string
    >>> uuid.UUID(bytes=x.bytes)
    UUID('00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f')