"sunau" --- Lê e escreve arquivos AU da Sun
*******************************************

**Código-fonte:** Lib/sunau.py

Obsoleto desde a versão 3.11: O módulo "sunau" foi descontinuado (veja
**PEP 594** para mais detalhes).

======================================================================

O módulo "sunau" fornece uma interface conveniente para o formato de
som AU da Sun. Observe que este módulo é compatível com a interface
dos módulos "aifc" e "wave".

Um arquivo de áudio consiste em um cabeçalho seguido pelos dados. Os
campos do cabeçalho são:

+-----------------+-------------------------------------------------+
| Campo           | Conteúdo                                        |
|=================|=================================================|
| palavra mágica  | O ".snd" da quatro bytes.                       |
+-----------------+-------------------------------------------------+
| tamanho do      | Tamanho do cabeçalho, incluindo informações, em |
| cabeçalho       | bytes.                                          |
+-----------------+-------------------------------------------------+
| tamanho dos     | Tamanho físico dos dados, em bytes.             |
| dados           |                                                 |
+-----------------+-------------------------------------------------+
| codificação     | Indica como as amostras de áudio estão          |
|                 | codificadas.                                    |
+-----------------+-------------------------------------------------+
| taxa de amostra | A taxa de amostra.                              |
+-----------------+-------------------------------------------------+
| nº de canais    | O número de canais nas amostras.                |
+-----------------+-------------------------------------------------+
| informações     | Uma string ASCII dando uma descrição do arquivo |
|                 | de áudio (preenchendo com bytes nulos).         |
+-----------------+-------------------------------------------------+

Além do campo de informações, todos os campos de cabeçalho têm 4 bytes
de tamanho. Eles são todos inteiros sem sinal de 32 bits, codificados
na ordem de bytes big-endian.

O módulo "sunau" define as seguintes funções:

sunau.open(file, mode)

   Se *file* for uma string, abra o arquivo com esse nome; caso
   contrário, trata-o como um objeto arquivo ou similar que pode ser
   procurado. *mode* pode ser qualquer um entre

   "'r'"
      Modo somente para leitura.

   "'w'"
      Modo somente para escrita.

   Observe que ele não permite arquivos de leitura e escrita.

   Um *mode* de "'r'" retorna um objeto "AU_read", enquanto um *mode*
   de "'w'" ou "'wb'" retorna um objeto "AU_write".

O módulo "sunau" define a seguinte exceção:

exception sunau.Error

   Um erro levantado quando algo é impossível devido às especificações
   AU da Sun ou deficiência de implementação.

O módulo "sunau" define os seguintes itens de dados:

sunau.AUDIO_FILE_MAGIC

   Um número inteiro com o qual todo arquivo AU da Sun válido começa,
   armazenado no formato big-endian. Esta é a string ".snd"
   interpretada como um inteiro.

sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_MULAW_8
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_LINEAR_8
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_LINEAR_16
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_LINEAR_24
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_LINEAR_32
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_ALAW_8

   Valores do campo de codificação do cabeçalho de AU que são
   suportados por este módulo.

sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_FLOAT
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_DOUBLE
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_ADPCM_G721
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_ADPCM_G722
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_ADPCM_G723_3
sunau.AUDIO_FILE_ENCODING_ADPCM_G723_5

   Valores conhecidos adicionais de codificação do cabeçalho de AU,
   mas que não são suportados por este módulo.


Objetos AU_read
===============

Objetos AU_read, conforme retornado por "open()" acima, têm os
seguintes métodos:

AU_read.close()

   Fecha o fluxo e torna a instância inutilizável. (Isso é chamado
   automaticamente na exclusão.)

AU_read.getnchannels()

   Retorna o número de canais de áudio (1 para mono, 2 para estéreo).

AU_read.getsampwidth()

   Retorna a largura da amostra em bytes.

AU_read.getframerate()

   Retorna a frequência de amostragem.

AU_read.getnframes()

   Retorna o número de quadros de áudio.

AU_read.getcomptype()

   Retorna o tipo de compressão. Os tipos de compressão suportados são
   "'ULAW'", "'ALAW'" e "'NONE'".

AU_read.getcompname()

   Versão legível de "getcomptype()". Os tipos suportados têm os
   respectivos nomes "'CCITT G.711 u-law'", "'CCITT G.711 A-law'" e
   "'not compressed'".

AU_read.getparams()

   Retorna uma "namedtuple()" "(nchannels, sampwidth, framerate,
   nframes, comptype, compname)", equivalente à saída dos métodos
   "get*()".

AU_read.readframes(n)

   Lê e retorna no máximo *n* quadros de áudio, como um objeto
   "bytes". Os dados serão retornados em formato linear. Se os dados
   originais estiverem no formato u-LAW, eles serão convertidos.

AU_read.rewind()

   Volta o ponteiro do arquivo para o início do fluxo de áudio.

Os dois métodos a seguir definem um termo "posição" que é compatível
entre eles e é dependente da implementação.

AU_read.setpos(pos)

   Define o ponteiro do arquivo para a posição especificada. Apenas os
   valores retornados de "tell()" devem ser usados para *pos*.

AU_read.tell()

   Retorna a posição atual do ponteiro do arquivo. Observe que o valor
   retornado não tem nada a ver com a posição real no arquivo.

As duas funções a seguir são definidas para compatibilidade com o
"aifc", e não fazem nada de interessante.

AU_read.getmarkers()

   Retorna "None".

AU_read.getmark(id)

   Levanta um erro.


Objetos AU_write
================

Objetos AU_write, conforme retornado por "open()" acima, têm os
seguintes métodos:

AU_write.setnchannels(n)

   Define o número de canais.

AU_write.setsampwidth(n)

   Define a largura da amostra (em bytes).

   Alterado na versão 3.4: Adicionado suporte para amostras de 24
   bits.

AU_write.setframerate(n)

   Define a taxa de quadros.

AU_write.setnframes(n)

   Define o número de quadros. Isso pode ser alterado posteriormente,
   quando e se mais quadros forem gravados.

AU_write.setcomptype(type, name)

   Define o tipo de compactação e a descrição. Somente "'NONE'" e
   "'ULAW'" são suportados na saída.

AU_write.setparams(tuple)

   A *tuple* deve ser "(nchannels, sampwidth, framerate, nframes,
   comptype, compname)", com valores válidos para os métodos "set*()".
   Define todos os parâmetros.

AU_write.tell()

   Retorna a posição atual no arquivo, com as mesmas observações dos
   métodos "AU_read.tell()" e "AU_read.setpos()".

AU_write.writeframesraw(data)

   Escreve quadros de áudio, sem corrigir *nframes*.

   Alterado na versão 3.4: Todo *objeto bytes ou similar* agora é
   aceito.

AU_write.writeframes(data)

   Escreve quadros de áudio e certifica-se de que *nframes* esteja
   correto.

   Alterado na versão 3.4: Todo *objeto bytes ou similar* agora é
   aceito.

AU_write.close()

   Certifica-se de que *nframes* está correto e fecha o arquivo.

   Este método é chamado após a exclusão.

Observe que é inválido definir qualquer parâmetro após chamar
"writeframes()" ou "writeframesraw()".
