# `time` — Acesso ao horário e conversões

Esse módulo provê várias funções relacionadas à tempo. Para funcionalidades relacionadas veja também os módulos `datetime` e `calendar`

Apesar desse módulo sempre estar disponível, nem todas as suas funções estão disponíveis em todas as plataformas. A maioria das funções definidas nesse módulo chamam funções da biblioteca da plataforma de C com mesmo nome. Pode ser útil consultar a documentação da plataforma, pois da semântica dessas funções variam a depender da plataforma.

A seguir, uma explicação de algumas terminologias e convenções.

- O era (epoch) é o ponto onde o tempo começa, o valor de retorno de `time.gmtime(0)`. É 1º de janeiro de 1970, 00:00:00 (UTC) em todas as plataformas.

- O termo segundos desde a era refere-se ao número total de segundos decorrido desde a era, tipicamente excluindo-se os segundos bissextos. Segundos bissextos são excluídos desse total em todas as plataformas compatíveis com POSIX.

- As funções desse módulo podem não conseguir tratar de datas e horários antes do epoch ou muito distantes no futuro. O limite no futuro é determinado pela biblioteca C; para sistemas de 32 bit, geralmente é 2038.

- A função `strptime()` pode analisar anos de 2 dígitos quando é passado o código de formato `%y`. Quando anos de 2 dígitos são analisados, eles são convertidos de acordo com os padrões POSIX e ISO C: valores 69–99 são mapeados para 1969–1999, e valores 0–68 são mapeados para 2000–2068.

- UTC é Coordinated Universal Time (em português, Horário Universal Coordenado) e substituiu o GMT ou Greenwich Mean Time (em português, Horário Médio de Greenwich) como base da cronometragem internacional. A sigla UTC não é um erro, mas está em conformidade com um esquema de nomenclatura anterior, independente de idioma, para padrões de tempo como UT0, UT1 e UT2.

- DST é Daylight Saving Time (Horário de Verão), um ajuste de fuso horário por (normalmente) uma hora durante parte do ano. As regras de Horário de Verão são mágicas (determinadas por leis locais) e podem mudar de ano a ano. A biblioteca C possui uma tabela contendo as regras locais (normalmente lidas de um arquivo de sistema por flexibilidade) e nesse contexto é a única fonte de Conhecimento Verdadeiro.

- A precisão de várias funções em tempo real podem ser menores do que o que pode estar sugerido pelas unidades nas quais seu valor ou argumento estão expressos. Por exemplo, na maioria dos sistemas Unix, o relógio “conta” apenas 50 ou 100 vezes por segundo.

- Por outro lado, a precisão de `time()` e `sleep()` é melhor do que suas equivalentes Unix: tempos são expressos como números em ponto flutuante, `time()` retorna o tempo mais preciso disponível (utilizando `gettimeofday()` do Unix, quando disponível) e `sleep()` irá aceitar qualquer tempo como uma fração não zero (`select()` do Unix é utilizada para implementar isto, quando disponível).

- O valor de tempo conforme retornado pelas `gmtime()`, `localtime()`, e `strptime()`, e aceito pelas `asctime()`, `mktime()` e `strftime()`, é uma sequência de 9 inteiros. Os valores retornados das `gmtime()`, `localtime()`, e `strptime()` também oferecem nomes de atributo para campos individuais.

  Veja `struct_time` para a descrição desses objetos.

  Alterado na versão 3.3: O tipo `struct_time` foi estendido para prover os atributos `tm_gmtoff` e `tm_zone` quando a plataforma suporta os membros `struct tm` correspondentes

  Alterado na versão 3.6: Os atributos `tm_gmtoff` e `tm_zone` da classe `struct_time` estão disponíveis em todas as plataformas agora.

- Utilize as seguintes funções para converter entre representações de tempo:

  De | Para | Utilize
  --- | --- | ---
  segundos desde a era | `struct_time` em UTC | `gmtime()`
  segundos desde a era | `struct_time` em tempo local | `localtime()`
  `struct_time` em UTC | segundos desde a era | `calendar.timegm()`
  `struct_time` em tempo local | segundos desde a era | `mktime()`

## Funções

time.asctime([t])

  Converte a tupla ou `struct_time` representando um tempo como retornado pela `gmtime()` ou `localtime()` para uma string com o seguinte formato: `'Sun Jun 20 23:21:05 1993'`. O campo dia contém dois caracteres e possui espaçamento se o dia é de apenas um dígito. Por exemplo, `'Wed Jun 9 04:26:40 1993'`.

  Se t não é fornecido, o tempo atual como retornado por `localtime()` é utilizado. Informação de localidade não é utilizada por `asctime()`.

  Nota

  Diferentemente da função em C de mesmo nome, `asctime()` não adiciona uma nova linha em seguida.

time.pthread_getcpuclockid(thread_id)

  Retorna o clk_id do relógio de tempo de CPU específico da thread para a thread_id especificada.

  Utilize a `threading.get_ident()` ou o atributo `ident` dos objetos `threading.Thread` para obter um valor adequado para thread_id.

  Aviso

  Passando um thread_id inválido ou expirado pode resultar em um comportamento indefinido, como, por exemplo, falha de segmentação.

  Disponibilidade: Unix

  Veja a página man para pthread_getcpuclockid(3) para mais informações.

  Adicionado na versão 3.7.

time.clock_getres(clk_id)

  Retorna a resolução (precisão) do relógio clk_id especificado. Confira Constantes de ID de Relógio para uma lista de valores aceitos para clk_id

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.3.

time.clock_gettime(clk_id) → float

  Retorna o tempo to relógio clk_id especificado. Confira Constantes de ID de Relógio para uma lista de valores aceitos para clk_id.

  Use `clock_gettime_ns()` para evitar perda de precisão causada pelo tipo `float`.

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.3.

time.clock_gettime_ns(clk_id) → int

  Semelhante à `clock_gettime()`, mas retorna o tempo em nanossegundos.

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.7.

time.clock_settime(clk_id, time: float)

  Define o tempo do relógio clk_id especificado. Atualmente, `CLOCK_REALTIME` é o único valor aceito para clk_id.

  Use `clock_settime_ns()` para evitar perda de precisão causada pelo tipo `float`.

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.3.

time.clock_settime_ns(clk_id, time: int)

  Semelhante à `clock_settime()`, mas define o tempo em nanossegundos.

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.7.

time.ctime([secs])

  Converte um tempo expresso em segundos desde o epoch para uma string de forma: `'Sun Jun 20 23:21:05 1993'` representando tempo local. O campo dia tem comprimento de dois caracteres e é deslocado por um espaço se o dia tem um único dígito. Por exemplo, `'Wed Jun 9 04:26:40 1993'`.

  Se secs não é fornecido ou `None`, o tempo atual como retornado por `time()` é utilizado. `ctime(secs)` é equivalente a `asctime(localtime(secs))`. Informação de localidade não é utilizada por `ctime()`.

time.get_clock_info(name)

  Obtém informação do relógio específico como um objeto espaço de nomes. Nomes de relógios suportados e as funções correspondentes para ler seus valores são:

  - `'monotonic'`: `time.monotonic()`

  - `'perf_counter'`: `time.perf_counter()`

  - `'process_time'`: `time.process_time()`

  - `'thread_time'`: `time.thread_time()`

  - `'time'`: `time.time()`

  O resultado tem os seguintes atributos:

  - adjustable: `True` se o relógio pode ser alterado automaticamente (por exemplo, por um daemon NTP) ou manualmente por um administrador do sistema, `False` se contrário

  - implementation: O nome da função C subjacente utilizada para obter o valor do relógio. Confira Constantes de ID de Relógio para valores possíveis.

  - monotonic: `True` se o relógio não pode retornar a valores anteriores, backward, `False` contrário

  - resolution: A resolução do relógio em segundos (`float`)

  Adicionado na versão 3.3.

time.gmtime([secs])

  Converte um tempo expresso em segundos desde o epoch para uma `struct_time` em UTC onde o sinalizador de horário de verão é sempre zero. Se secs não é fornecido ou `None`, o tempo atual como retornado por `time()` é utilizado. Frações de segundo são ignoradas. Veja acima para uma descrição do objeto `struct_time`. Veja `calendar.timegm()` para o inverso desta função.

time.localtime([secs])

  Como `gmtime()`, mas converte para o tempo local. Se secs não é fornecido ou `None`, o tempo atual como retornado por `time()` é utilizado. O sinalizador de horário de verão é definido como `1` quando o Horário de verão for aplicável para o tempo fornecido.

  `localtime()` pode levantar `OverflowError`, se o registro de data e hora estiver fora de valores suportados pelas funções `localtime()` or `gmtime()` da plataforma C, e `OSError` no caso de `localtime()` ou `gmtime()` falharem. É comum É comum que isso seja restrito a anos de 1970 a 2038.

time.mktime(t)

  Esta é a função inversa de `localtime()`. Seu argumento é a `struct_time` ou uma tupla com 9 itens (sendo o sinalizador de horário de verão necessário; utilize `-1` como sinalizador de horário de verão quando este for desconhecido) que expressa o tempo em tempo local, não UTC. Retorna um número em ponto flutuante, para ter compatibilidade com `time()`. Se o valor de entrada não puder ser representado como um tempo válido, ou `OverflowError` ou `ValueError` serão levantadas (o que irá depender se o valor inválido é capturado pelo Python ou por bibliotecas C subjacentes). A data mais recente para qual um tempo pode ser gerado é dependente da plataforma.

time.monotonic() → float

  Retorna o valor (em frações de segundos) de um relógio monotônico, i.e. um relógio que não pode voltar a valores anteriores. O relógio não é afetado por atualizações do relógio do sistema. O ponto de referência do valor retornado é indefinido, portanto apenas a diferença entre os resultados de duas chamadas é válida.

  Use `monotonic_ns()` para evitar perda de precisão causada pelo tipo `float`.

  Adicionado na versão 3.3.

  Alterado na versão 3.5: A função agora é sempre disponível e sempre de todo o sistema.

  Alterado na versão 3.10: No macOS, a função agora é no âmbito do sistema.

time.monotonic_ns() → int

  Semelhante à `monotonic()`, mas retorna tempo em nanossegundos.

  Adicionado na versão 3.7.

time.perf_counter() → float

  Retorna o valor (em frações de segundo) de um contador de desempenho, i.e. um relógio com a maior resolução disponível para medir uma duração curta. Inclui o tempo decorrido durante a pausa e é de todo o sistema. O ponto de referência é do valor retornado é indefinido, portanto apenas a diferença entre resultados de duas chamadas é válida.

  Use `perf_counter_ns()` para evitar perda de precisão causada pelo tipo `float`.

  Adicionado na versão 3.3.

  Alterado na versão 3.10: No Windows, a função agora é no âmbito do sistema.

time.perf_counter_ns() → int

  Semelhante à `perf_counter()`, mas retorna o tempo em nanossegundos.

  Adicionado na versão 3.7.

time.process_time() → float

  Retorna o valor (em frações de segundo) da soma dos tempos do sistema e CPU de usuário do processo atual. Não inclui o tempo decorrido durante a pausa. É de todo o processo por definição. O ponto de referência do valor retornado é indefinido, então apenas a diferença dos resultados de duas chamadas é válida.

  Use `process_time_ns()` para evitar perda de precisão causada pelo tipo `float`.

  Adicionado na versão 3.3.

time.process_time_ns() → int

  Semelhante à `process_time()`, mas retorna o tempo em nanossegundos.

  Adicionado na versão 3.7.

time.sleep(secs)

  Suspende a execução da thread de chamada por um determinado número de segundos. O argumento pode ser um número de ponto flutuante para indicar um tempo de pausa mais preciso.

  Se a pausa for interrompida por um sinal e nenhuma exceção for levantada pelo manipulador de sinal, a pausa será reiniciada com um tempo limite recalculado.

  O tempo de suspensão pode ser maior do que o solicitado por um valor arbitrário, devido ao agendamento de outras atividades no sistema.

  Implementação no Windows

  No Windows, se secs é zero, a thread renuncia ao restante de sua fatia de tempo para qualquer outra thread que esteja pronto para executar. Se nenhuma outra thread estiver pronta pra ser executada, a função retorna imediatamente, e a thread continua a execução. No Windows 8.1 e mais novos a implementação usa um temporizador de alta resolução que provê uma resolução de 100 nanossegundos. Se secs é zero, é usado `Sleep(0)`.

  Implementação no Unix

  - Usa `clock_nanosleep()` se disponível (resolução: 1 nanossegundo);

  - Ou usa `nanosleep()` se disponível (resolução: 1 nanossegunda);

  - Ou usa `select()` (resolução: 1 microssegundo).

  Nota

  Para emular um “no-op”, use `pass` em vez de `time.sleep(0)`.

  Para abrir mão voluntariamente da CPU, especifique uma política de agendamento em tempo real e use `os.sched_yield()` em seu lugar.

  Alterado na versão 3.5: A função agora pausa por pelo menos secs mesmo se a pausa é interrompido por um sinal, exceto se o tratador de sinal levanta uma exceção (veja PEP 475 para a explicação).

  Alterado na versão 3.11: No Unix, as funções `clock_nanosleep()` e `nanosleep()` são agora usadas se estiverem disponíveis. No Windows, um temporizador aguardável é agora usado.

time.strftime(format[, t])

  Converte a tupla ou `struct_time` representando um tempo como retornado por `gmtime()` ou `localtime()` para uma string como especificado pelo argumento format. Se t não é fornecido, o tempo atual como retornado pela `localtime()` é utilizado. format deve ser uma string. A exceção `ValueError` é levantada se qualquer campo em t está fora do intervalo permitido.

  0 é um argumento legal para qualquer posição na tupla de tempo; se é normalmente ilegal, o valor é formado a um valor correto.

  As diretivas a seguir podem ser incorporadas na string format. Elas estão mostradas sem os campos de comprimento e especificação de precisão opcionais, e estão substituídos pelos caracteres indicados no resultado da `strftime()`:

  Diretiva | Significado | Notas
  --- | --- | ---
  `%a` | Nome abreviado do dia da semana da localidade. |
  `%A` | Nome completo do dia da semana da localidade. |
  `%b` | Nome abreviado do mês da localidade. |
  `%B` | Nome completo do mês da localidade. |
  `%c` | Representação de data e hora apropriada da localidade. |
  `%d` | Dia do mês como um número decimal [01,31]. |
  `%f` | Microssegundos como um número decimal [000000,999999]. | (1)
  `%H` | Hora (relógio 24 horas) como um número decimal [00,23]. |
  `%I` | Hora (relógio 12 horas) como um número decimal [01,12]. |
  `%j` | Dia do ano como um número decimal [001,366]. |
  `%m` | Mês como um número decimal [01,12]. |
  `%M` | Minuto como um número decimal [00,59]. |
  `%p` | Equivalente da localidade a AM ou PM. | (2)
  `%S` | Segundo como um número decimal [00,61]. | (3)
  `%U` | Número da semana do ano (domingo como primeiro dia da semana) como um número decimal [00,53]. Todos os dias em um ano novo que precedem o primeiro domingo são considerados como estando na semana 0. | (4)
  `%u` | Dia da semana (segunda-feira é 1; domingo é 7) como um número decimal [1, 7]. |
  `%w` | Dia da semana como um número decimal [0(Domingo),6] |
  `%W` | Número da semana do ano (segunda-feira como o primeiro dia da semana) como um número decimal [00,53]. Todos os dias do ano que precedem o primeiro domingo serão considerados como estando na semana 0. | (4)
  `%x` | Representação de data apropriada de localidade. |
  `%X` | Representação de hora apropriada da localidade. |
  `%y` | Ano sem século como um número decimal [00,99]. |
  `%Y` | Ano com século como um número decimal. |
  `%z` | Deslocamento de fuso horário indicando uma diferença de tempo positiva ou negativa de UTC/GMT formatado como +HHMM ou -HHMM, onde H representa os dígitos decimais de hora e M representa os dígitos decimais de minuto [-23:59, +23:59]. [1] |
  `%Z` | Nome do fuso horário (nenhum caractere se nenhum fuso horário existe). Descontinuado. [1] |
  `%G` | Ano ISO 8601 (semelhante a `%Y`, mas segue as regras para o ano calendário ISO 8601). O ano começa com a semana que contém a primeira quinta-feira do ano calendário. |
  `%V` | Número da semana ISO 8601 (como um número decimal [01,53]). A primeira semana do ano é aquela que contém a primeira quinta-feira do ano. As semanas começam na segunda-feira. |
  `%%` | Um caractere literal `'%'`. |

  Notas:

  1. A diretiva de formatação `%f` é somente aplicada para `strptime()`, não para `strftime()`. Contudo, veja também `datetime.datetime.strptime()` e `datetime.datetime.strftime()` onde a diretiva de formatação `%f` é aplicada para microssegundos.

  2. Quando utilizado com a função `strptime()`, a diretiva `%p` apenas afeta a saída do campo se a diretiva `%I` é utilizada para analisar a hora.

  3. O intervalo é realmente `0` até `61`; o valor `60` é válido em registros de data e hora representando segundos bissextos e o valor `61` é suportado por razões históricas.

  4. Quando utilizado co a função `strptime()`, `%U` e `%W` são utilizados em cálculos apenas quando o dia da semana e ano são especificados.

  Veja este exemplo, um formato para datas compatível com as especificações dos padrões de e-mail RFC 2822. [1]

      >>> from time import gmtime, strftime
      >>> strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S +0000", gmtime())
      'Thu, 28 Jun 2001 14:17:15 +0000'

  Diretivas adicionais podem ser suportadas por algumas plataformas, mas apenas as listadas aqui possuem significado padronizado por ANSI C. Para ver a lista completa de códigos de formato suportados na sua plataforma, consulte a documentação strftime(3).

  Em algumas plataformas, um campo adicional de comprimento e especificação de precisão podem seguir imediatamente após `'%'` como uma diretiva da seguinte ordem; isto também não é portátil. O campo comprimento normalmente é 2 exceto para `%j` quando é 3.

time.strptime(string[, format])

  Analisa a string representando um tempo de acordo com um formato. O valor retornado é um `struct_time` como retornado por `gmtime()` ou `localtime()`.

  O parâmetro format utiliza as mesmas diretivas das utilizadas por `strftime()`; é definido por padrão para `"%a %b %d %H:%M:%S %Y"` que corresponde com a formatação retornada por `ctime()`. Se string não puder ser analisada de acordo com format, ou se possui excesso de dados após analisar, `ValueError` é levantado. Os valores padrão utilizados para preencher quaisquer dados faltantes quando valores mais precisos não puderem ser inferidos são `(1900, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -1)`. Ambos string e format devem ser strings.

  Por exemplo:

      >>> import time
      >>> time.strptime("30 Nov 00", "%d %b %y")
      time.struct_time(tm_year=2000, tm_mon=11, tm_mday=30, tm_hour=0, tm_min=0,
                       tm_sec=0, tm_wday=3, tm_yday=335, tm_isdst=-1)

  Suporte para a diretiva `%Z` é baseado nos valores contidos em `tzname` e se `daylight` é verdade. Por causa disso, é específico de plataforma exceto por reconhecer UTC e GMT, que são sempre conhecidos (e considerados fuso horários sem horários de verão).

  Apenas as diretivas especificadas na documentação são suportadas. Como `strftime()` é implementada por plataforma, esta pode apenas as vezes oferecer mais diretivas do que as listadas aqui. Mas `strptime()` é independente de quaisquer plataformas e portanto não necessariamente suporta todas as diretivas disponíveis que não estão documentadas como suportadas.

class time.struct_time

  O tipo da sequência de valor de tempo retornado por `gmtime()`, `localtime()`, e `strptime()`. É um objeto com uma interface named tuple: os valores podem ser acessados por um índice e por um nome de atributo. Os seguintes valores estão presentes:

  Índice | Atributo | Valores
  0 | tm_year | (por exemplo, 1993)
  1 | tm_mon | intervalo [1,12]
  2 | tm_mday | intervalo [1,31]
  3 | tm_hour | intervalo [0,23]
  4 | tm_min | intervalo [0,59]
  5 | tm_sec | intervalo [0, 61]; veja Nota (2) em `strftime()`
  6 | tm_wday | intervalo [0, 6]; segunda-feira é 0
  7 | tm_yday | intervalo [1, 366]
  8 | tm_isdst | 0, 1 ou -1; veja abaixo
  N/D | tm_zone | abreviação do nome do fuso horário
  N/D | tm_gmtoff | deslocamento a leste de UTC em segundos

  Note que diferentemente da estrutura C, o valor do mês é um intervalo [1,12] e não [0,11].

  Em chamadas para `mktime()`, `tm_isdst` pode ser definido como 1 quando o horário de verão estiver em efeito, e 0 quando não. Um valor de -1 indica que esta informação não é conhecida, e geralmente resultará no preenchimento do estado correto.

  Quando uma tupla com comprimento incorreto é passada para uma função que espera por um `struct_time`, ou por possuir elementos do tipo errado, um `TypeError` é levantado.

time.time() → float

  Retorna o tempo em segundos desde o epoch como um número em ponto flutuante. A manipulação de segundos bissextos é dependente da plataforma. No Windows e na maioria dos sistemas Unix, o segundo bissexto não é contado para o tempo desde o epoch. Isso é comumente referido como epoch ou era Unix.

  Note que mesmo o tempo sendo retornado sempre como um número em ponto flutuante, nem todos os sistemas fornecem o tempo com precisão melhor que 1 segundo. Enquanto esta função normalmente retorna valores não decrescentes, pode retornar valores menores do que os de uma chamada anterior se o relógio do sistema foi redefinido entre duas chamadas.

  O número retornado por `time()` pode ser convertido a um formato de tempo mais comum (i.e. ano, mês, dia, hora etc…) em UTC por passá-lo para a função `gmtime()` ou em tempo local por passar para a função `localtime()`. Em ambos os casos, o objeto `struct_time` é retornado, por onde os componentes de data do calendário podem ser acessados ou atribuídos.

  Use `time_ns()` para evitar perda de precisão causada pelo tipo `float`.

time.time_ns() → int

  Semelhante à `time()`, mas retorna o tempo como um número inteiro de nanossegundos desde o epoch.

  Adicionado na versão 3.7.

time.thread_time() → float

  Retorna o valor (em fração de segundos) da soma dos tempos de sistema e CPU de usuário para a thread atual. Não inclui o tempo decorrido durante a pausa. É específico a thread por definição. O ponto de referência do valor retornado é indefinido, então apenas a diferença dos resultados de duas chamadas é válida.

  Use `thread_time_ns()` para evitar perda de precisão causada pelo tipo `float`.

  Disponibilidade: Linux, Unix, Windows.

  Sistemas Unix possuem suporte para `CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID`.

  Adicionado na versão 3.7.

time.thread_time_ns() → int

  Semelhante à `thread_time()`, mas retorna o tempo em nanossegundos.

  Adicionado na versão 3.7.

time.tzset()

  Redefine as regras de conversão utilizadas pelas rotinas da biblioteca. A variável de ambiente `TZ` especifica como isto é feito. Também irá redefinir as variáveis `tzname` (da variável de ambiente `TZ`), `timezone` (segundos sem horário de verão a oeste de UTC), `altzone` (segundos com horário de verão a oeste de UTC) e `daylight` (para 0 se este fuso horário não possui nenhuma regra de horário de verão, ou diferente de zero se há um tempo, no presente, passado ou futuro quando o horário de verão se aplica).

  Disponibilidade: Unix.

  Nota

  Embora em vários casos, alterar a variável de sistema `TZ` pode afetar a saída de funções como `localtime()` sem chamar `tzset()`, este comportamento não deve ser confiado.

  A variável de sistema `TZ` não deve conter espaços em branco.

  O formato padrão da variável de sistema `TZ` é (espaços foram adicionados por motivos de clareza):

      std offset [dst [offset [,start[/time], end[/time]]]]

  Onde os componentes são:

  `std` e `dst`

    Três ou mais alfanuméricos fornecendo a abreviação do fuso horário. Estes serão propagados para time.tzname

  `offset`

    O deslocamento tem a forma: `± hh[:mm[:ss]]`. Isso indica que o valor adicionado adicionou o horário local para chegar a UTC. Se precedido por um ‘-’, o fuso horário está a leste do Meridiano Primário; do contrário, está a oeste. Se nenhum deslocamento segue o horário de verão, o tempo no verão é presumido como estando uma hora a frente do horário padrão.

  `start[/time], end[/time]`

    Indica quando mudar e voltar do Horário de Verão. O formato das datas de início e fim é um dos seguintes:

    `Jn`

      I dia juliano n (1 <= n <= 365). Os dias bissextos não são contados, então, em todos os anos, 28 de fevereiro é o dia 59 e 1 de março é o dia 60.

    `n`

      O dia juliano baseado em zero (0 <= n <= 365). Dias bissextos são contados, e é possível fazer referência a 29 de fevereiro.

    `Mm.n.d`

      O d-ésimo dia (0 <= d <= 6) da semana n do mês m do ano (1 <= n <= 5, 1 <= m <= 12, onde semana 5 significa “o último dia d no mês m” que pode ocorrer tanto na quarta como quinta semana). Semana 1 é a primeira semana na qual o d-ésimo dia ocorre. Dia zero é o domingo.

    `time` tem o mesmo formato que `offset`, exceto que nenhum sinal no início é permitido (‘-’ ou ‘+’). O padrão, se o tempo não é dado, é 02:00:00.

      >>> os.environ['TZ'] = 'EST+05EDT,M4.1.0,M10.5.0'
      >>> time.tzset()
      >>> time.strftime('%X %x %Z')
      '02:07:36 05/08/03 EDT'
      >>> os.environ['TZ'] = 'AEST-10AEDT-11,M10.5.0,M3.5.0'
      >>> time.tzset()
      >>> time.strftime('%X %x %Z')
      '16:08:12 05/08/03 AEST'

  Em muitos sistemas Unix (incluindo *BSD, Linux, Solaris, e Darwin), é mais conveniente utilizar o banco de dados de informação de fuso do sistema (tzfile(5)) para especificar as regras de fuso horário. Para fazer isso, defina a variável de sistema `TZ` ao path do arquivo de dados requerido de fuso horários, relativo à raiz do banco de dados de fuso horário ‘zoneinfo’ do sistema, geralmente encontrado em `/usr/share/zoneinfo`. Por exemplo, `'US/Eastern'`, `'Australia/Melbourne'`, `'Egypt'` ou `'Europe/Amsterdam'`.

      >>> os.environ['TZ'] = 'US/Eastern'
      >>> time.tzset()
      >>> time.tzname
      ('EST', 'EDT')
      >>> os.environ['TZ'] = 'Egypt'
      >>> time.tzset()
      >>> time.tzname
      ('EET', 'EEST')

## Constantes de ID de Relógio

Essas constantes são utilizadas como parâmetros para `clock_getres()` e `clock_gettime()`.

time.CLOCK_BOOTTIME

  Idêntica a `CLOCK_MONOTONIC`, exceto por também incluir qualquer tempo que o sistema está suspenso.

  Isto permite que aplicações recebam um relógio monotônico consciente suspenso sem precisar lidar com as complicações de `CLOCK_REALTIME`, que pode conter descontinuidades se o tempo é alterado utilizando `settimeofday()` ou algo semelhante.

  Disponibilidade: Linux >= 2.6.39.

  Adicionado na versão 3.7.

time.CLOCK_HIGHRES

  O Solaris OS possui um timer `CLOCK_HIGHRES` que tenta utilizar recursos otimizados do hardware, e pode fornecer resolução perto de nanossegundos. `CLOCK_HIGHRES` é o relógio nanoajustável de alta resolução.

  Disponibilidade: Solaris.

  Adicionado na versão 3.3.

time.CLOCK_MONOTONIC

  Relógio que não pode ser definido e representa um tempo monotônico desde um ponto de início não especificado.

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.3.

time.CLOCK_MONOTONIC_RAW

  Semelhante à `CLOCK_MONOTONIC`, mas fornece acesso a um tempo bruto baseado em hardware que não está sujeito a ajustes NTP.

  Disponibilidade: Linux >= 2.6.28, macOS >= 10.12.

  Adicionado na versão 3.3.

time.CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID

  Timer de alta resolução por processo no CPU.

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.3.

time.CLOCK_PROF

  Timer de alta resolução por processo no CPU.

  Disponibilidade: FreeBSD, NetBSD >= 7, OpenBSD.

  Adicionado na versão 3.7.

time.CLOCK_TAI

  Tempo Atômico Internacional

  O sistema deve ter uma tabela de segundos bissextos para que possa fornecer a resposta correta. Softwares PTP ou NTP podem manter uma tabela de segundos bissextos.

  Disponibilidade: Linux.

  Adicionado na versão 3.9.

time.CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID

  Relógio de tempo de CPU específico a thread.

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.3.

time.CLOCK_UPTIME

  Tempo cujo valor absoluto é o tempo que o sistema está sendo executado e não suspenso, fornecendo medidas de tempo de atividade precisas, tanto em valor absoluto quanto intervalo.

  Disponibilidade: FreeBSD, OpenBSD >= 5.5.

  Adicionado na versão 3.7.

time.CLOCK_UPTIME_RAW

  Relógio que incrementa de forma monotônica, contando o tempo desde um ponto arbitrário, não afetado pela frequência ou ajustes de tempo e não incrementado enquanto o sistema está dormindo.

  Disponibilidade: macOS >= 10.12.

  Adicionado na versão 3.8.

A constante a seguir é o único parâmetro que pode ser enviado para `clock_settime()`.

time.CLOCK_REALTIME

  Relógio em tempo real de todo o sistema. Definições deste relógio requerem privilégios apropriados.

  Disponibilidade: Unix.

  Adicionado na versão 3.3.

## Constantes de Fuso Horário

time.altzone

  O deslocamento do fuso horário DST local, em segundos a oeste de UTC, se algum for fornecido. É negativo se o fuso horário DST local está a leste de UTC (como na Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido). Somente utilize se `daylight` for diferente de zero. Veja a nota abaixo.

time.daylight

  Diferente de zero se um fuso horário DST é definido. Veja nota abaixo.

time.timezone

  O deslocamento para o fuso horário local (não DST), em segundos a oeste de UTC (negativo na maior parte da Europa Ocidental, positivo nos Estados Unidos e Brasil, zero no Reino Unido). Ver nota abaixo.

time.tzname

  A tupla de duas strings: A primeira é o nome do fuso horário local não DST, a segunda é o nome do fuso horário local DST. Se nenhum fuso horário DST for definido, a segunda string é usada. Veja nota abaixo.

Nota

Para as constantes de Fuso Horário acima (`altzone`, `daylight`, `timezone`, e `tzname`), o valor é determinado pelas regras de fuso horário em efeito no módulo de carregamento de tempo ou a última vez que `tzset()` é chamada e pode estar incorreto para tempos no passado. É recomendado utilizar os resultados `tm_gmtoff` e `tm_zone` da `localtime()` para obter informação de fuso horário.

Ver também

Módulo `datetime`

  Mais interfaces orientada a objetos para datas e tempos.

Módulo `locale`

  Serviços de internacionalização. A configuração de localidade afeta a interpretação de muitos especificadores de formato em `strftime()` e `strptime()`.

Módulo `calendar`

  Funções gerais relacionadas a calendários. `timegm()` é a função inversa de `gmtime()` deste módulo.

Notas de rodapé

[1] (1,2,3)

A utilização de `%Z` está descontinuada, mas o escape `%z` que expande para um deslocamento hora/minuto preferido não é suportado por todas as bibliotecas ANSI C. Além disso, a leitura do padrão original RFC 822 de 1982 mostra que este pede um ano com dois dígitos (`%y` em vez de `%Y`), mas a prática consolidou a utilização de anos com 4 dígitos mesmo antes dos anos 2000. Após isso, o RFC 822 tornou-se obsoleto e o ano de 4 dígitos foi primeiro recomendado por RFC 1123 e depois obrigatório por RFC 2822.