# `ipaddress` — Biblioteca de manipulação de IPv4/IPv6

Código-fonte: Lib/ipaddress.py

`ipaddress` fornece recursos para criar, manipular e operar em endereços e redes IPv4 e IPv6.

As funções e classes neste módulo facilitam o tratamento de várias tarefas relacionadas a endereços IP, incluindo verificar se dois hosts estão ou não na mesma sub-rede, iterar sobre todos os hosts em uma sub-rede específica, verificar se uma string representa ou não um valor válido. Endereço IP ou definição de rede e assim por diante.

Esta é a referência completa da API do módulo – para uma visão geral e introdução, consulte Uma introdução ao módulo ipaddress.

Adicionado na versão 3.3.

## Funções de fábrica de conveniência

O módulo `ipaddress` fornece funções de fábrica para criar endereços IP, redes e interfaces de forma conveniente:

ipaddress.ip_address(address)

  Retorna um objeto `IPv4Address` ou `IPv6Address` dependendo do endereço IP passado como argumento. Podem ser fornecidos endereços IPv4 ou IPv6; números inteiros menores que `2**32` serão considerados IPv4 por padrão. Uma exceção `ValueError` é levantada se address não representar um endereço IPv4 ou IPv6 válido.

      >>> ipaddress.ip_address('192.168.0.1')
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.ip_address('2001:db8::')
      IPv6Address('2001:db8::')

ipaddress.ip_network(address, strict=True)

  Retorna um objeto `IPv4Network` ou `IPv6Network` dependendo do endereço IP passado como argumento. address é uma string ou número inteiro que representa a rede IP. Podem ser fornecidas redes IPv4 ou IPv6; números inteiros menores que `2**32` serão considerados IPv4 por padrão. strict é passado para o construtor `IPv4Network` ou `IPv6Network`. Uma exceção `ValueError` é levantada se address não representar um endereço IPv4 ou IPv6 válido, ou se a rede tiver bits de host configurados.

      >>> ipaddress.ip_network('192.168.0.0/28')
      IPv4Network('192.168.0.0/28')

ipaddress.ip_interface(address)

  Retorna um objeto `IPv4Interface` ou `IPv6Interface` dependendo do endereço IP passado como argumento. address é uma string ou um inteiro representando o endereço IP. Podem ser fornecidos endereços IPv4 ou IPv6; números inteiros menores que `2**32` serão considerados IPv4 por padrão. Uma exceção `ValueError` é levantada se address não representar um endereço IPv4 ou IPv6 válido.

Uma desvantagem dessas funções de conveniência é que a necessidade de lidar com os formatos IPv4 e IPv6 significa que as mensagens de erro fornecem informações mínimas sobre o erro exato, pois as funções não sabem se o formato IPv4 ou IPv6 foi pretendido. Relatórios de erros mais detalhados podem ser obtidos chamando diretamente os construtores de classe específicos da versão apropriada.

## Endereços IP

### Objetos de endereço

Os objetos `IPv4Address` e `IPv6Address` compartilham muitos atributos comuns. Alguns atributos que são significativos apenas para endereços IPv6 também são implementados por objetos `IPv4Address`, para facilitar a escrita de código que lide corretamente com ambas as versões de IP. Os objetos de endereço são hasheáveis, portanto podem ser usados ​​como chaves em dicionários.

class ipaddress.IPv4Address(address)

  Constrói um endereço IPv4. Uma exceção `AddressValueError` é levantada se address não for um endereço IPv4 válido.

  O seguinte constitui um endereço IPv4 válido:

  1. Uma string em notação decimal por ponto, consistindo de quatro inteiros decimais em um intervalo inclusivo 0–255 separado por pontos (e.g. `192.168.0.1`). Cada inteiro representa um octeto (byte) no endereço. Zeros à esquerda não são tolerados para evitar confusão com notação octal.

  2. Um inteiro que cabe em 32 bits.

  3. Um inteiro compactado em um objeto `bytes` de comprimento 4 (octeto mais significativo primeiro).

      >>> ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1')
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.IPv4Address(3232235521)
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.IPv4Address(b'\xC0\xA8\x00\x01')
      IPv4Address('192.168.0.1')

  Alterado na versão 3.8: Zeros à esquerda são tolerados, mesmo em casos ambíguos que se parecem com notação octal.

  Alterado na versão 3.9.5: Zeros à esquerda não são mais tolerados e são tratados como um erro. As strings de endereço IPv4 agora são analisadas de forma tão estrita quanto glibc `inet_pton()`.

  version

    O número de versão apropriado: `4` para IPv4, `6` para IPv6.

  max_prefixlen

    O número total de bits na representação de endereço para esta versão: `32` para IPv4, `128` para IPv6.

    O prefixo define o número de bits iniciais em um endereço que são comparados para determinar se um endereço faz ou não parte de uma rede.

  compressed
  exploded

    A representação de string em notação decimal pontilhada. Zeros à esquerda nunca são incluídos na representação.

    Como o IPv4 não define uma notação abreviada para endereços com octetos definidos como zero, esses dois atributos são sempre iguais a `str(addr)` para endereços IPv4. A exposição desses atributos facilita a gravação de código de exibição que pode tratar endereços IPv4 e IPv6.

  packed

    A representação binária deste endereço – um objeto `bytes` de comprimento apropriado (primeiro o octeto mais significativo). São 4 bytes para IPv4 e 16 bytes para IPv6.

  reverse_pointer

    O nome do registro PTR de DNS reverso para o endereço IP, por exemplo:

        >>> ipaddress.ip_address("127.0.0.1").reverse_pointer
        '1.0.0.127.in-addr.arpa'
        >>> ipaddress.ip_address("2001:db8::1").reverse_pointer
        '1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa'

    Este é o nome que pode ser usado para realizar uma pesquisa PTR, não o nome do host resolvido em si.

    Adicionado na versão 3.5.

  is_multicast

    `True` se o endereço estiver reservado para uso multicast. Consulte RFC 3171 (para IPv4) ou RFC 2373 (para IPv6).

  is_private

    `True` se o endereço for definido como não acessível globalmente por iana-ipv4-special-registry (para IPv4) ou iana-ipv6-special-registry (para IPv6) com as seguintes exceções:

    - `is_private` é `False` para o espaço de endereço compartilhado (`100.64.0.0/10`)

    - Para endereços IPv6 mapeados em IPv4, o valor `is_private` é determinado pela semântica dos endereços IPv4 subjacentes e a seguinte condição é válida (consulte `IPv6Address.ipv4_mapped`):

          address.is_private == address.ipv4_mapped.is_private

    `is_private` tem valor oposto a `is_global`, exceto para o espaço de endereço compartilhado (intervalo `100.64.0.0/10`) onde ambos são `False`.

    Alterado na versão 3.13: Corrigidos alguns falsos positivos e falsos negativos.

    - `192.0.0.0/24` é considerado privado com exceção de `192.0.0.9/32` e `192.0.0.10/32` (anteriormente: apenas o sub-intervalo `192.0.0.0/29` foi considerado privado).

    - `64:ff9b:1::/48` é considerado privado.

    - `2002::/16` é considerado privado.

    - Existem exceções em `2001::/23` (de outra forma considerado privado): `2001:1::1/128`, `2001:1::2/128`, `2001:3::/32`, `2001:4:112::/48`, `2001:20::/28`, `2001:30::/28`. As exceções não são consideradas privadas.

  is_global

    `True` se o endereço for definido como não acessível globalmente por iana-ipv4-special-registry (para IPv4) ou iana-ipv6-special-registry (para IPv6) com a seguinte exceção:

    Para endereços IPv6 mapeados em IPv4, o valor `is_private` é determinado pela semântica dos endereços IPv4 subjacentes e a seguinte condição é válida (consulte `IPv6Address.ipv4_mapped`):

        address.is_global == address.ipv4_mapped.is_global

    `is_global` tem valor oposto a `is_private`, exceto para o espaço de endereço compartilhado (intervalo `100.64.0.0/10`) onde ambos são `False`.

    Adicionado na versão 3.4.

    Alterado na versão 3.13: Corrigidos alguns falsos positivos e falsos negativos, veja `is_private` para detalhes.

  is_unspecified

    `True` se o endereço não estiver especificado. Consulte RFC 5735 (para IPv4) ou RFC 2373 (para IPv6).

  is_reserved

    `True` se o endereço for reservado para IETF.

  is_loopback

    `True` se este for um endereço de loopack. Consulte RFC 3330 (para IPv4) ou RFC 2373 (para IPv6).

  is_link_local

    `True` se o endereço está reservado para uso de link local. Veja: RFC 3927.

  ipv6_mapped

    Objeto `IPv4Address` representando o endereço IPv6 mapeado para IPv6. Veja RFC 4291.

    Adicionado na versão 3.13.

IPv4Address.__format__(fmt)

  Retorna a representação string do endereço de IP, controlado por uma string de formato explícito. fmt pode ser um dos seguintes: `'s'`, a opção padrão, equivalente à `str()`, `'b'` para uma string binária preenchida com zeros, `'X'` ou `'x'` para uma representação hexadecimal maiúscula ou minúscula, ou `'n'`, que equivale a `'b'` para endereços IPv4 e `'x'` para IPv6. Para representações binárias e hexadecimais, o especificador de forma `'#'` e a opção de agrupamento `'_'` estão disponíveis. `__format__` é utilizado por `format`, `str.format` e f-strings.

      >>> format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
      '192.168.0.1'
      >>> '{:#b}'.format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
      '0b11000000101010000000000000000001'
      >>> f'{ipaddress.IPv6Address("2001:db8::1000"):s}'
      '2001:db8::1000'
      >>> format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'), '_X')
      '2001_0DB8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'
      >>> '{:#_n}'.format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'))
      '0x2001_0db8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'

  Adicionado na versão 3.9.

class ipaddress.IPv6Address(address)

  Constrói um endereço IPv6. Uma exceção `AddressValueError` é levantada se address não for um endereço IPv6 válido.

  O seguinte constitui um endereço IPv6 válido:

  1. Uma string constituída de oito grupos de quatro dígitos hexadecimais, cada grupo representando 16 bits. Os grupos são separados por dois pontos. Isto descreve uma notação explodida (longa); A string também pode ser compactada (notação curta) por vários meios. Ver RFC 4291 para detalhes. Por exemplo, `"0000:0000:0000:0000:0000:0abc:0007:0def"` pode ser compactada para `"::abc:7:def"`.

     Opcionalmente, a string pode ter um ID de escopo de zona, expressado por um sufixo `%scope_id`. Se presente, o ID de escopo deve ser não vazio, e pode não conter `%`. Ver RFC 4007 para detalhes. Por exemplo, `fe80::1234%1` pode identificar o endereço `fe80::1234` no primeiro link do nó.

  2. Um inteiro que cabe em 128 bits.

  3. Um inteiro compactado em um objeto `bytes` de comprimento 16, big-endian.

      >>> ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000')
      IPv6Address('2001:db8::1000')
      >>> ipaddress.IPv6Address('ff02::5678%1')
      IPv6Address('ff02::5678%1')

  compressed

  A forma curta da representação do endereço, com zeros à esquerda em grupos omitidos e a sequência mais longa de grupos consistida inteiramente por zeros colapsada em um grupo vazio único.

  Este também é o valor retornado por `str(addr)` para endereços IPv6.

  exploded

  A forma longa da representação do endereço, com todos zeros à esquerda em grupos consistindo inteiramente de zeros incluídos.

  Para os seguintes atributos e métodos, veja a documentação correspondente para a classe `IPv4Address`:

  packed
  reverse_pointer
  version
  max_prefixlen
  is_multicast
  is_private
  is_global

    Adicionado na versão 3.4.

  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local
  is_site_local

    `True` se o endereço estiver reservado para uso local do site. Observe que o espaço de endereço local do site foi descontinuado pelo RFC 3879. Use `is_private` para testar se este endereço está no espaço de endereços locais exclusivos conforme definido pelo RFC 4193.

  ipv4_mapped

    Para endereços que parecem ser endereços mapeados IPv4 (começando com `::FFFF/96`), esta propriedade reportará o endereço IPv4 incorporado. Para qualquer outro endereço, esta propriedade será `None`.

  scope_id

    Para endereços com escopo definido pelo RFC 4007, esta propriedade identifica a zona específica do escopo do endereço à qual o endereço pertence, como uma string. Quando nenhuma zona de escopo for especificada, esta propriedade será `None`.

  sixtofour

    Para endereços que parecem ser endereços 6to4 (começando com `2002::/16`), como definido pelo RFC 3056, esta propriedade reportará o endereço IPv4 incorporado. Para qualquer outro endereço, esta propriedade será `None`.

  teredo

    Para endereços que parecem ser endereços Teredo (começando com `2001::/32`), como definido pelo RFC 4380, esta propriedade reportará o par de endereços `(server, client)` incorporado. Para qualquer outro endereço, esta propriedade será `None`.

IPv6Address.__format__(fmt)

  Consulte a documentação do método correspondente em `IPv4Address`.

  Adicionado na versão 3.9.

### Conversão para strings e inteiros

Para interoperar com interfaces de rede, como o módulo de soquete, os endereços devem ser convertidos em strings ou inteiros. Isso é tratado usando as funções internas `str()` e `int()`:

    >>> str(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
    '192.168.0.1'
    >>> int(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
    3232235521
    >>> str(ipaddress.IPv6Address('::1'))
    '::1'
    >>> int(ipaddress.IPv6Address('::1'))
    1

Observe que os endereços com escopo IPv6 são convertidos em números inteiros sem ID de zona de escopo.

### Operadores

Os objetos de endereço têm suporte a alguns operadores. Salvo indicação em contrário, os operadores só podem ser aplicados entre objetos compatíveis (ou seja, IPv4 com IPv4, IPv6 com IPv6).

#### Operadores de comparação

Os objetos de endereço podem ser comparados com o conjunto usual de operadores de comparação. Os mesmos endereços IPv6 com IDs de zona de escopo diferentes não são iguais. Alguns exemplos:

    >>> IPv4Address('127.0.0.2') > IPv4Address('127.0.0.1')
    True
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') == IPv4Address('127.0.0.1')
    False
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') != IPv4Address('127.0.0.1')
    True
    >>> IPv6Address('fe80::1234') == IPv6Address('fe80::1234%1')
    False
    >>> IPv6Address('fe80::1234%1') != IPv6Address('fe80::1234%2')
    True

#### Operadores aritméticos

Inteiros podem ser adicionados ou subtraídos de objetos de endereço. Alguns exemplos:

    >>> IPv4Address('127.0.0.2') + 3
    IPv4Address('127.0.0.5')
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') - 3
    IPv4Address('126.255.255.255')
    >>> IPv4Address('255.255.255.255') + 1
    Traceback (most recent call last):
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    ipaddress.AddressValueError: 4294967296 (>= 2**32) is not permitted as an IPv4 address

## Definições de rede IP

Os objetos `IPv4Network` e `IPv6Network` fornecem um mecanismo para definir e inspecionar definições de rede IP. Uma definição de rede consiste em uma máscara e um endereço de rede e, como tal, define um intervalo de endereços IP que é igual ao endereço de rede quando mascarado (E binário) com a máscara. Por exemplo, uma definição de rede com a máscara `255.255.255.0` e o endereço de rede `192.168.1.0` consiste em endereços IP no intervalo inclusivo `192.168.1.0` a `192.168.1.255`.

### Prefixo, máscara de rede e máscara de host

Existem várias maneiras equivalentes de especificar máscaras de rede IP. Um prefixo `/<nbits>` é uma notação que denota quantos bits de ordem superior estão definidos na máscara de rede. Uma máscara de rede, ou netmask, é um endereço IP com um certo número de bits de alta ordem definidos. Assim o prefixo `/24` é equivalente à máscara de rede `255.255.255.0` em IPv4, ou `ffff:ff00::` em IPv6. Além disso, uma máscara de host, ou host mask, é o inverso lógico de uma máscara de rede e às vezes é usada (por exemplo, nas listas de controle de acesso da Cisco) para denotar uma máscara de rede. A máscara de host equivalente a `/24` em IPv4 é `0.0.0.255`.

### Objetos de rede

Todos os atributos implementados por objetos de endereço também são implementados por objetos de rede. Além disso, os objetos de rede implementam atributos adicionais. Todos estes são comuns entre `IPv4Network` e `IPv6Network`, portanto, para evitar duplicação, eles são documentados apenas para `IPv4Network`. Objetos de rede são hasheáveis, portanto podem ser usados como chaves em dicionários.

class ipaddress.IPv4Network(address, strict=True)

  Constrói uma definição de rede IPv4. address pode ser um dos seguintes:

  1. Uma string que consiste em um endereço IP e uma máscara opcional, separados por uma barra (`/`). O endereço IP é o endereço de rede, e a máscara pode ser um único número, o que significa que é um prefixo, ou uma representação de string de um endereço IPv4. Se for o último, a máscara será interpretada como uma máscara de rede se começar com um campo diferente de zero, ou como uma máscara de host se começar com um campo zero, com a única exceção de uma máscara totalmente zero que é tratada como uma máscara de rede. Se nenhuma máscara for fornecida, será considerada `/32`.

     Por exemplo, as seguintes especificações de address são equivalentes: `192.168.1.0/24`, `192.168.1.0/255.255.255.0` e `192.168.1.0/0.0.0.255`.

  2. Um número inteiro que cabe em 32 bits. Isto é equivalente a uma rede de endereço único, com o endereço de rede sendo address e a máscara sendo `/32`.

  3. Um inteiro compactado em um objeto `bytes` de comprimento 4, big-endian. A interpretação é semelhante a um address no formato inteiro.

  4. Uma tupla de dois elementos de uma descrição de endereço e uma máscara de rede, onde a descrição do endereço é uma string, um número inteiro de 32 bits, um número inteiro compactado de 4 bytes ou um objeto IPv4Address existente; e a máscara de rede é um número inteiro que representa o comprimento do prefixo (por exemplo, `24`) ou uma string que representa a máscara do prefixo (por exemplo, `255.255.255.0`).

  Uma exceção `AddressValueError` é levantada se address não for um endereço IPv4 válido. Uma exceção `NetmaskValueError` é levantada se a máscara não for válida para um endereço IPv4.

  Se strict for `True` e os bits do host estiverem definidos no endereço fornecido, então `ValueError` será levantada. Caso contrário, os bits do host serão mascarados para determinar o endereço de rede apropriado.

  Salvo indicação em contrário, todos os métodos de rede que aceitam outros objetos rede/endereço irão levantar `TypeError` se a versão IP do argumento for incompatível com `self`.

  Alterado na versão 3.5: Adicionado o formulário de tupla de 2 elementos para o parâmetro do construtor address.

  version
  max_prefixlen

    Consulte a documentação do atributo correspondente em `IPv4Address`.

  is_multicast
  is_private
  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local

    Esses atributos terão valor verdadeiro para a rede como um todo se forem verdadeiros tanto para o endereço de rede quanto para o endereço de broadcast.

  network_address

    O endereço de rede da rede. O endereço de rede e o comprimento do prefixo juntos definem exclusivamente uma rede.

  broadcast_address

    O endereço de broadcast da rede. Os pacotes enviados para o endereço de broadcast devem ser recebidos por todos os hosts da rede.

  hostmask

    A máscara do host, como um objeto `IPv4Address`.

  netmask

    A máscara de rede, como um objeto `IPv4Address`.

  with_prefixlen
  compressed
  exploded

    Uma representação de string da rede, com a máscara em notação de prefixo.

    `with_prefixlen` e `compressed` são sempre iguais a `str(network)`. `exploded` usa a forma explodida do endereço de rede.

  with_netmask

    Uma representação em string da rede, com a máscara na notação de máscara de rede.

  with_hostmask

    Uma representação de string da rede, com a máscara na notação de máscara de host.

  num_addresses

    O número total de endereços na rede.

  prefixlen

    Comprimento do prefixo de rede, em bits.

  hosts()

    Retorna um iterador sobre os hosts utilizáveis na rede. Os hosts utilizáveis são todos os endereços IP que pertencem à rede, exceto o próprio endereço de rede e o endereço de transmissão da rede. Para redes com comprimento de máscara 31, o endereço de rede e o endereço de transmissão de rede também são incluídos no resultado. Redes com máscara 32 retornarão uma lista contendo o endereço de host único.

        >>> list(ip_network('192.0.2.0/29').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.1'), IPv4Address('192.0.2.2'),
         IPv4Address('192.0.2.3'), IPv4Address('192.0.2.4'),
         IPv4Address('192.0.2.5'), IPv4Address('192.0.2.6')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/31').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.0'), IPv4Address('192.0.2.1')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.1/32').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.1')]

  overlaps(other)

    `True` se esta rede estiver parcial ou totalmente contida em other ou other estiver totalmente contida nesta rede.

  address_exclude(network)

    Calcula as definições de rede resultantes da remoção da network fornecida desta. Retorna um iterador de objetos de rede. Levanta `ValueError` se network não estiver completamente contida nesta rede.

        >>> n1 = ip_network('192.0.2.0/28')
        >>> n2 = ip_network('192.0.2.1/32')
        >>> list(n1.address_exclude(n2))
        [IPv4Network('192.0.2.8/29'), IPv4Network('192.0.2.4/30'),
         IPv4Network('192.0.2.2/31'), IPv4Network('192.0.2.0/32')]

  subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

    As sub-redes que se unem para criar a definição de rede atual, dependendo dos valores dos argumentos. prefixlen_diff é o valor pelo qual o comprimento do nosso prefixo deve ser aumentado. new_prefix é o novo prefixo desejado das sub-redes; deve ser maior que nosso prefixo. Um, e apenas um, de prefixlen_diff e new_prefix deve ser definido. Retorna um iterador de objetos de rede.

        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets())
        [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(prefixlen_diff=2))
        [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
         IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=26))
        [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
         IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=23))
        Traceback (most recent call last):
          File "<stdin>", line 1, in <module>
            raise ValueError('new prefix must be longer')
        ValueError: new prefix must be longer
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=25))
        [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]

  supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

    As super-redes contendo esta definição de rede, dependendo dos valores dos argumentos. prefixlen_diff é o valor pelo qual o comprimento do nosso prefixo deve ser diminuída. new_prefix é o novo prefixo desejado da super-rede; deve ser maior que nosso prefixo. Um, e apenas um, de prefixlen_diff e new_prefix deve ser definido. Retorna um único objeto rede.

        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet()
        IPv4Network('192.0.2.0/23')
        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(prefixlen_diff=2)
        IPv4Network('192.0.0.0/22')
        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(new_prefix=20)
        IPv4Network('192.0.0.0/20')

  subnet_of(other)

    Retorna `True` se esta rede é uma sub-rede de other.

        >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
        >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
        >>> b.subnet_of(a)
        True

    Adicionado na versão 3.7.

  supernet_of(other)

    Retorna `True` se esta rede é uma super-rede de other.

        >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
        >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
        >>> a.supernet_of(b)
        True

    Adicionado na versão 3.7.

  compare_networks(other)

    Compara esta rede com other. Nesta comparação são considerados apenas os endereços de rede; bits de host não são. Retorna `-1`, `0` ou `1`.

        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.2/32'))
        -1
        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.0/32'))
        1
        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.1/32'))
        0

    Obsoleto desde a versão 3.7: Ele usa o mesmo algoritmo de ordenação e comparação que “<”, “==” e “>”

class ipaddress.IPv6Network(address, strict=True)

  Constrói uma definição de rede IPv6. address pode ser um dos seguintes:

  1. Uma string que consiste em um endereço IP e um comprimento de prefixo opcional, separados por uma barra (`/`). O endereço IP é o endereço de rede e o comprimento do prefixo deve ser um único número, o prefixo. Se nenhum comprimento de prefixo for fornecido, será considerado `/128`.

     Observe que as máscaras de rede expandidas atualmente não são suportadas. Isso significa que `2001:db00::0/24` é um argumento válido enquanto `2001:db00::0/ffff:ff00::` não é.

  2. Um número inteiro que cabe em 128 bits. Isto é equivalente a uma rede de endereço único, com o endereço de rede sendo address e a máscara sendo `/128`.

  3. Um inteiro compactado em um objeto `bytes` de comprimento 16, big-endian. A interpretação é semelhante a um address no formato inteiro.

  4. Uma tupla de dois elementos de uma descrição de endereço e uma máscara de rede, onde a descrição do endereço é uma string, um número inteiro de 128 bits, um número inteiro compactado de 16 bytes ou um objeto IPv6Address existente; e a máscara de rede é um número inteiro que representa o comprimento do prefixo.

  Uma exceção `AddressValueError` é levantada se address não for um endereço IPv6 válido. Uma exceção `NetmaskValueError` é levantada se a máscara não for válida para um endereço IPv6.

  Se strict for `True` e os bits do host estiverem definidos no endereço fornecido, então `ValueError` será levantada. Caso contrário, os bits do host serão mascarados para determinar o endereço de rede apropriado.

  Alterado na versão 3.5: Adicionado o formulário de tupla de 2 elementos para o parâmetro do construtor address.

  version
  max_prefixlen
  is_multicast
  is_private
  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local
  network_address
  broadcast_address
  hostmask
  netmask
  with_prefixlen
  compressed
  exploded
  with_netmask
  with_hostmask
  num_addresses
  prefixlen
  hosts()

    Retorna um iterador sobre os hosts utilizáveis na rede. Os hosts utilizáveis são todos os endereços IP que pertencem à rede, exceto o próprio endereço de anycast do roteador da sub-rede. Para redes com comprimento de máscara 127, o endereço anycast do roteador da sub-rede de rede é também incluído no resultado. Redes com máscara 128 retornarão uma lista contendo o endereço de host único.

  overlaps(other)
  address_exclude(network)
  subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)
  supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)
  subnet_of(other)
  supernet_of(other)
  compare_networks(other)

    Consulte a documentação do atributo correspondente em `IPv4Network`.

  is_site_local

    This atributo terá valor verdadeiro para a rede como um todo se for verdadeiro tanto para o endereço de rede quanto para o endereço de broadcast.

### Operadores

Os objetos de rede têm suporte a alguns operadores. Salvo indicação em contrário, os operadores só podem ser aplicados entre objetos compatíveis (ou seja, IPv4 com IPv4, IPv6 com IPv6).

#### Operadores lógicos

Os objetos de rede podem ser comparados com o conjunto usual de operadores lógicos. Os objetos de rede são ordenados primeiro por endereço de rede e depois por máscara de rede.

#### Iteração

Os objetos de rede podem ser iterados para listar todos os endereços pertencentes à rede. Para iteração, todos os hosts são retornados, incluindo os hosts inutilizáveis (para hosts utilizáveis, use o método `hosts()`). Um exemplo:

    >>> for addr in IPv4Network('192.0.2.0/28'):
    ...     addr
    ...
    IPv4Address('192.0.2.0')
    IPv4Address('192.0.2.1')
    IPv4Address('192.0.2.2')
    IPv4Address('192.0.2.3')
    IPv4Address('192.0.2.4')
    IPv4Address('192.0.2.5')
    IPv4Address('192.0.2.6')
    IPv4Address('192.0.2.7')
    IPv4Address('192.0.2.8')
    IPv4Address('192.0.2.9')
    IPv4Address('192.0.2.10')
    IPv4Address('192.0.2.11')
    IPv4Address('192.0.2.12')
    IPv4Address('192.0.2.13')
    IPv4Address('192.0.2.14')
    IPv4Address('192.0.2.15')

#### Redes como contêineres de endereços

Os objetos de rede podem atuar como contêineres de endereços. Alguns exemplos:

    >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[0]
    IPv4Address('192.0.2.0')
    >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[15]
    IPv4Address('192.0.2.15')
    >>> IPv4Address('192.0.2.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
    True
    >>> IPv4Address('192.0.3.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
    False

## Objetos de interface

Os objetos de interface são hasheáveis, portanto podem ser usados como chaves em dicionários.

class ipaddress.IPv4Interface(address)

  Constrói uma interface IPv4. O significado de address é o mesmo do construtor de `IPv4Network`, exceto que endereços de host arbitrários são sempre aceitos.

  `IPv4Interface` é uma subclasse de `IPv4Address`, portanto herda todos os atributos dessa classe. Além disso, os seguintes atributos estão disponíveis:

  ip

    O endereço (`IPv4Address`) sem informações de rede.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.ip
        IPv4Address('192.0.2.5')

  network

    A rede (`IPv4Network`) à qual esta interface pertence.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.network
        IPv4Network('192.0.2.0/24')

  with_prefixlen

    Uma representação de string da interface com a máscara em notação de prefixo.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_prefixlen
        '192.0.2.5/24'

  with_netmask

    Uma representação de string da interface com a rede como uma máscara de rede.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_netmask
        '192.0.2.5/255.255.255.0'

  with_hostmask

    Uma representação de string da interface com a rede como uma máscara de host.

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_hostmask
        '192.0.2.5/0.0.0.255'

class ipaddress.IPv6Interface(address)

  Constrói uma interface IPv6. O significado de address é o mesmo do construtor de `IPv6Network`, exceto que endereços de host arbitrários são sempre aceitos.

  `IPv6Interface` é uma subclasse de `IPv6Address`, portanto herda todos os atributos dessa classe. Além disso, os seguintes atributos estão disponíveis:

  ip
  network
  with_prefixlen
  with_netmask
  with_hostmask

    Consulte a documentação do atributo correspondente em `IPv4Interface`.

### Operadores

Os objetos de interface têm suporte a alguns operadores. Salvo indicação em contrário, os operadores só podem ser aplicados entre objetos compatíveis (ou seja, IPv4 com IPv4, IPv6 com IPv6).

#### Operadores lógicos

Os objetos de interface podem ser comparados com o conjunto usual de operadores lógicos.

Para comparação de igualdade (`==` e `!=`), tanto o endereço IP quanto a rede devem ser iguais para que os objetos sejam iguais. Uma interface não será igual a nenhum endereço ou objeto de rede.

Para ordenação (`<`, `>`, etc) as regras são diferentes. Objetos de interface e de endereço com a mesma versão IP podem ser comparados e os objetos de endereço sempre serão ordenados antes dos objetos de interface. Dois objetos de interface são primeiro comparados por suas redes e, se forem iguais, então por seus endereços IP.

## Outras funções de nível de módulo

O módulo também fornece as seguintes funções de nível de módulo:

ipaddress.v4_int_to_packed(address)

  Representa um endereço como 4 bytes compactados em ordem de rede (big-endian). address é uma representação inteira de um endereço IP IPv4. Uma exceção `ValueError` é levantada se o número inteiro for negativo ou muito grande para ser um endereço IP IPv4.

      >>> ipaddress.ip_address(3221225985)
      IPv4Address('192.0.2.1')
      >>> ipaddress.v4_int_to_packed(3221225985)
      b'\xc0\x00\x02\x01'

ipaddress.v6_int_to_packed(address)

  Representa um endereço como 16 bytes compactados em ordem de rede (big-endian). address é uma representação inteira de um endereço IP IPv6. Uma exceção `ValueError` é levantada se o número inteiro for negativo ou muito grande para ser um endereço IP IPv6.

ipaddress.summarize_address_range(first, last)

  Retorna um iterador do intervalo de rede resumido, considerando o primeiro e o último endereço IP. first é o primeiro `IPv4Address` ou `IPv6Address` no intervalo e last é o último `IPv4Address` ou `IPv6Address` no intervalo. Uma exceção `TypeError` é levantada se first ou last não forem endereços IP ou não forem da mesma versão. Uma exceção `ValueError` é levantada se last não for maior que first ou se a versão do first endereço não for 4 ou 6.

      >>> [ipaddr for ipaddr in ipaddress.summarize_address_range(
      ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.0'),
      ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.130'))]
      [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/31'), IPv4Network('192.0.2.130/32')]

ipaddress.collapse_addresses(addresses)

  Retorna um iterador dos objetos `IPv4Network` ou `IPv6Network` recolhidos. addresses é um iterável de objetos `IPv4Network` ou `IPv6Network`. Uma exceção `TypeError` é levantada se addresses contiver objetos de versão mista.

      >>> [ipaddr for ipaddr in
      ... ipaddress.collapse_addresses([ipaddress.IPv4Network('192.0.2.0/25'),
      ... ipaddress.IPv4Network('192.0.2.128/25')])]
      [IPv4Network('192.0.2.0/24')]

ipaddress.get_mixed_type_key(obj)

  Retorna uma chave adequada para ordenação entre redes e endereços. Os objetos de endereço e de rede não são ordenáveis por padrão; eles são fundamentalmente diferentes, então a expressão:

      IPv4Address('192.0.2.0') <= IPv4Network('192.0.2.0/24')

  não faz sentido. Porém, há alguns momentos em que você pode desejar que `ipaddress` os ordene de qualquer maneira. Se precisar fazer isso, você pode usar esta função como argumento key para `sorted()`.

  obj é um objeto de rede ou de endereço.

## Exceções personalizadas

Para oferecer suporte a relatórios de erros mais específicos de construtores de classe, o módulo define as seguintes exceções:

exception ipaddress.AddressValueError(ValueError)

  Qualquer erro de valor relacionado ao endereço.

exception ipaddress.NetmaskValueError(ValueError)

  Qualquer erro de valor relacionado à máscara de rede.