"msvcrt" --- Rotinas úteis do runtime MS VC++
*********************************************

**Source code:** PC/msvcrtmodule.c

======================================================================

Essas funções fornecem acesso a alguns recursos úteis em plataformas
Windows. Alguns módulos de nível superior usam essas funções para
construir as implementações de seus serviços no Windows. Por exemplo,
o módulo "getpass" usa isso na implementação da função "getpass()".

Mais documentação sobre essas funções pode ser encontrada na
documentação da API da plataforma.

O módulo implementa as variantes normal e ampla de caracteres da API
de E/S do console. A API normal lida apenas com caracteres ASCII e é
de uso limitado para aplicativos internacionalizados. A API ampla de
caracteres deve ser usada sempre que possível.

Disponibilidade: Windows.

Alterado na versão 3.3: As operações neste módulo agora levantam
"OSError" onde "IOError" foi levantado.


Operações com arquivos
======================

msvcrt.locking(fd, mode, nbytes)

   Trava parte de um arquivo com base no descritor de arquivo *fd* do
   runtime do C. Levanta "OSError" em caso de falha. A região travada
   do arquivo se estende da posição atual do arquivo por *nbytes*
   bytes e pode continuar além do final do arquivo. *mode* deve ser
   uma das constantes "LK_*" listadas abaixo. Várias regiões em um
   arquivo podem ser travadas ao mesmo tempo, mas não podem se
   sobrepor. Regiões adjacentes não são mescladas; elas devem ser
   destravadas individualmente.

   Levanta um evento de auditoria "msvcrt.locking" com os argumentos
   "fd", "mode", "nbytes".

msvcrt.LK_LOCK
msvcrt.LK_RLCK

   Trava os bytes especificados. Se os bytes não puderem ser travados,
   o programa tenta novamente imediatamente após 1 segundo. Se, após
   10 tentativas, os bytes não puderem ser travados, "OSError" é
   levantada.

msvcrt.LK_NBLCK
msvcrt.LK_NBRLCK

   Trava os bytes especificados. Se os bytes não puderem ser travados,
   uma exceção "OSError" é levantada.

msvcrt.LK_UNLCK

   Destrava os bytes especificados, que devem ter sido travados
   anteriormente.

msvcrt.setmode(fd, flags)

   Defina o modo de conversão de final de linha para o descritor de
   arquivo *fd*. Para configurá-lo no modo de texto, *flags* deve ser
   "os.O_TEXT"; para binário, deve ser "os.O_BINARY".

msvcrt.open_osfhandle(handle, flags)

   Crie um descritor de arquivo de tempo de execução do C a partir do
   identificador de arquivo *handle*. O parâmetro *flags* deve ser um
   OU bit a bit de "os.O_APPEND", "os.O_RDONLY", "os.O_TEXT" e
   "os.O_NOINHERIT". O descritor de arquivo retornado pode ser usado
   como parâmetro para "os.fdopen()" para criar um objeto de arquivo.

   O descritor de arquivo é herdável por padrão. Passe o sinalizador
   "os.O_NOINHERIT" para torná-lo não herdável.

   Levanta um evento de auditoria "msvcrt.open_osfhandle" com os
   argumentos "handle", "flags".

msvcrt.get_osfhandle(fd)

   Retorna o identificador de arquivo para o descritor de arquivo
   *fd*. Levanta "OSError" se *fd* não for reconhecido.

   Levanta um evento de auditoria "msvcrt.get_osfhandle" com o
   argumento "fd".


E/S de console
==============

msvcrt.kbhit()

   Retorna um valor diferente de zero se houver uma tecla pressionada
   aguardando leitura. Caso contrário, retorna 0.

msvcrt.getch()

   Lê um pressionamento de tecla e retorna o caractere resultante como
   uma sequência de bytes. Nada é ecoado no console. Essa chamada será
   bloqueada se um pressionamento de tecla ainda não estiver
   disponível, mas não esperará que "Enter" seja pressionado. Se a
   tecla pressionada for uma tecla de função especial, ela retornará
   "'\000'" ou "'\xe0'"; a próxima chamada retornará o código da
   chave. A tecla "Control"-"C" não pode ser lida com esta função.

msvcrt.getwch()

   Variante com caractere largo de "getch()", retornando um valor
   Unicode.

msvcrt.getche()

   Semelhante a "getch()", mas o pressionamento de tecla será repetido
   se representar um caractere imprimível.

msvcrt.getwche()

   Variante com caractere largo de "getche()", retornando um valor
   Unicode.

msvcrt.putch(char)

   Imprime a string de bytes *char* no console sem armazenar em
   buffer.

msvcrt.putwch(unicode_char)

   Variante com caractere largo de "putch()", retornando um valor
   Unicode.

msvcrt.ungetch(char)

   Faz com que a string de bytes *char* seja "empurrada" para o buffer
   do console; será o próximo caractere lido por "getch()" ou
   "getche()".

msvcrt.ungetwch(unicode_char)

   Variante com caractere largo de "ungetch()", retornando um valor
   Unicode.


Outras funções
==============

msvcrt.heapmin()

   Força o heap "malloc()" a ser limpado e retorna os blocos não
   utilizados ao sistema operacional. Em caso de falha, isso levanta
   "OSError".

msvcrt.set_error_mode(mode)

   Altera o local onde o ambiente de execução C grava uma mensagem de
   erro para um erro que pode encerrar o programa. *mode* deve ser uma
   das constantes "OUT_*" listadas abaixo ou "REPORT_ERRMODE". Retorna
   a configuração anterior ou -1 se ocorrer um erro. Disponível apenas
   na construção de depuração do Python.

msvcrt.OUT_TO_DEFAULT

   O destino dos erros é determinado pelo tipo da aplicação.
   Disponível apenas na construção de depuração do Python.

msvcrt.OUT_TO_STDERR

   O destino dos erros é um de erro padrão. Disponível apenas na
   construção de depuração do Python.

msvcrt.OUT_TO_MSGBOX

   O destino dos erros é um de caixa de mensagem. Disponível apenas na
   construção de depuração do Python.

msvcrt.REPORT_ERRMODE

   Relata o valor atual do modo de erro. Disponível apenas na
   construção de depuração do Python.

msvcrt.CrtSetReportMode(type, mode)

   Especifica o destino ou destinos para um tipo de relatório
   específico gerado por "_CrtDbgReport()" no ambiente de execução do
   MS VC++. *type* deve ser uma das constantes "CRT_*" listadas
   abaixo. *mode* deve ser uma das constantes "CRTDBG_*" listadas
   abaixo. Disponível apenas na construção de depuração do Python.

msvcrt.CrtSetReportFile(type, file)

   Após usar "CrtSetReportMode()" para especificar "CRTDBG_MODE_FILE",
   você pode especificar o identificador do arquivo que receberá o
   texto da mensagem. *type* deve ser uma das constantes "CRT_*"
   listadas abaixo. *file* deve ser o identificador do arquivo que
   você deseja especificar. Disponível apenas na construção de
   depuração do Python.

msvcrt.CRT_WARN

   Avisos, mensagens e informações que não exigem atenção imediata.

msvcrt.CRT_ERROR

   Erros, problemas irrecuperáveis e questões que exigem atenção
   imediata.

msvcrt.CRT_ASSERT

   Falhas de asserção.

msvcrt.CRTDBG_MODE_DEBUG

   Escreve a mensagem na janela de saída do depurador.

msvcrt.CRTDBG_MODE_FILE

   Escreve a mensagem em um descritor de arquivo fornecido pelo
   usuário. "CrtSetReportFile()" deve ser chamada para definir o
   arquivo ou fluxo específico a ser usado como destino.

msvcrt.CRTDBG_MODE_WNDW

   Cria uma caixa de mensagem para exibir a mensagem juntamente com os
   botões "Abort", "Retry" e "Ignore".

msvcrt.CRTDBG_REPORT_MODE

   Retorna o *modole* atual para o *type* especificado.

msvcrt.CRT_ASSEMBLY_VERSION

   A versão do CRT Assembly, do arquivo de cabeçalho "crtassem.h".

msvcrt.VC_ASSEMBLY_PUBLICKEYTOKEN

   O token da chave pública do VC Assembly, do arquivo de cabeçalho
   "crtassem.h".

msvcrt.LIBRARIES_ASSEMBLY_NAME_PREFIX

   O prefixo do nome de Libraries Assembly, do arquivo de cabeçalho
   "crtassem.h".
