"uuid" --- UUID objects according to **RFC 4122**
*************************************************

**Código-fonte:** Lib/uuid.py

======================================================================

Este módulo fornece objetos "UUID" imutáveis (a classe "UUID") e as
funções "uuid1()", "uuid3()", "uuid4()", "uuid5()" para gerar UUIDs de
versão 1, 3, 4 e 5, conforme especificado em **RFC 4122**.

Se tudo o que você quer é um ID único, você provavelmente deve chamar
"uuid1()" ou "uuid4()". Note que "uuid1()" pode comprometer a
privacidade, pois cria um UUID contendo o endereço de rede do
computador. "uuid4()" cria um UUID aleatório.

Depending on support from the underlying platform, "uuid1()" may or
may not return a "safe" UUID.  A safe UUID is one which is generated
using synchronization methods that ensure no two processes can obtain
the same UUID.  All instances of "UUID" have an "is_safe" attribute
which relays any information about the UUID's safety, using this
enumeration:

class uuid.SafeUUID

   Novo na versão 3.7.

   safe

      O UUID foi gerado pela plataforma de forma segura para
      multiprocessamento.

   unsafe

      O UUID não foi gerado de forma segura para multiprocessamento.

   unknown

      A plataforma não fornece informações sobre se o UUID foi gerado
      com segurança ou não.

class uuid.UUID(hex=None, bytes=None, bytes_le=None, fields=None, int=None, version=None, *, is_safe=SafeUUID.unknown)

   Cria um UUID a partir de uma sequência de 32 dígitos hexadecimais,
   uma sequência de 16 bytes em ordem big-endian como o argumento
   *bytes*, uma sequência de 16 bytes em ordem little-endian como o
   argumento *bytes_le*, uma tupla de seis inteiros (*time_low* de 32
   bits, *time_mid* de 16 bits, *time_hi_version* de 16 bits,
   *clock_seq_hi_variant* de 8 bits, *clock_seq_low* de 8 bits, *node*
   de 48 bits) como o argumento *fields* ou um único inteiro de 128
   bits como o argumento *int*. Quando uma sequência de dígitos
   hexadecimais é fornecida, chaves, hifens e um prefixo URN são todos
   opcionais. Por exemplo, todas essas expressões produzem o mesmo
   UUID:

      UUID('{12345678-1234-5678-1234-567812345678}')
      UUID('12345678123456781234567812345678')
      UUID('urn:uuid:12345678-1234-5678-1234-567812345678')
      UUID(bytes=b'\x12\x34\x56\x78'*4)
      UUID(bytes_le=b'\x78\x56\x34\x12\x34\x12\x78\x56' +
                    b'\x12\x34\x56\x78\x12\x34\x56\x78')
      UUID(fields=(0x12345678, 0x1234, 0x5678, 0x12, 0x34, 0x567812345678))
      UUID(int=0x12345678123456781234567812345678)

   Exatamente um de *hex*, *bytes*, *bytes_le*, *fields* ou *int* deve
   ser fornecido. O argumento *version* é opcional; se fornecido, o
   UUID resultante terá sua variante e número de versão definidos de
   acordo com **RFC 4122**, substituindo bits no *hex*, *bytes*,
   *bytes_le*, *fields* ou *int* fornecido.

   A comparação de objetos UUID é feita por meio da comparação de seus
   atributos "UUID.int". A comparação com um objeto não UUID levanta
   uma "TypeError".

   "str(uuid)" retorna uma string no formato
   "12345678-1234-5678-1234-567812345678" onde os 32 dígitos
   hexadecimais representam o UUID.

As instâncias "UUID" têm estes atributos de somente leitura:

UUID.bytes

   O UUID como uma string de 16 bytes (contendo os seis campos
   inteiros em ordem de bytes big-endian).

UUID.bytes_le

   O UUID como uma string de 16 bytes (com *time_low*, *time_mid* e
   *time_hi_version* em ordem de bytes little-endian).

UUID.fields

   Uma tupla dos seis campos de inteiros do UUID, que também estão
   disponíveis como seis atributos individuais e dois atributos
   derivados:

   +--------------------------------+---------------------------------+
   | Campo                          | Significado                     |
   |================================|=================================|
   | "time_low"                     | os primeiros 32 bits do UUID    |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time_mid"                     | os próximos 16 bits do UUID     |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time_hi_version"              | os próximos 16 bits do UUID     |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq_hi_variant"         | os próximos 8 bits do UUID      |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq_low"                | os próximos 8 bits do UUID      |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "node"                         | the last 48 bits of the UUID    |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time"                         | the 60-bit timestamp            |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq"                    | the 14-bit sequence number      |
   +--------------------------------+---------------------------------+

UUID.hex

   O UUID como uma sequência hexadecimal de 32 caracteres minúsculos.

UUID.int

   O UUID como um inteiro de 128 bits.

UUID.urn

   O UUID como um URN conforme especificado no **RFC 4122**.

UUID.variant

   A variante UUID, que determina o layout interno do UUID. Esta será
   uma das constantes "RESERVED_NCS", "RFC_4122", "RESERVED_MICROSOFT"
   ou "RESERVED_FUTURE".

UUID.version

   O número da versão do UUID (1 a 5, significativo somente quando a
   variante é "RFC_4122").

UUID.is_safe

   Uma enumeração de "SafeUUID" que indica se a plataforma gerou o
   UUID de forma segura para multiprocessamento.

   Novo na versão 3.7.

O módulo "uuid" define as seguintes funções:

uuid.getnode()

   Obtém o endereço de hardware como um inteiro positivo de 48 bits.
   Na primeira vez que isso for executado, ele pode iniciar um
   programa separado, o que pode ser bem lento. Se todas as tentativas
   de obter o endereço de hardware falharem, escolhemos um número
   aleatório de 48 bits com o bit multicast (bit menos significativo
   do primeiro octeto) definido como 1, conforme recomendado no **RFC
   4122**. "Endereço de hardware" significa o endereço MAC de uma
   interface de rede. Em uma máquina com várias interfaces de rede,
   endereços MAC administrados universalmente (ou seja, onde o segundo
   bit menos significativo do primeiro octeto é *não definido*) serão
   preferidos em relação a endereços MAC administrados localmente, mas
   sem nenhuma outra garantia de ordenação.

   Alterado na versão 3.7: Endereços MAC administrados universalmente
   são preferidos em vez de endereços MAC administrados localmente,
   pois os primeiros têm garantia de serem globalmente exclusivos,
   enquanto os últimos não.

uuid.uuid1(node=None, clock_seq=None)

   Gera um UUID a partir de um ID de host, número de sequência e hora
   atual. Se *node* não for fornecido, "getnode()" é usado para obter
   o endereço de hardware. Se *clock_seq* for fornecido, ele é usado
   como o número de sequência; caso contrário, um número de sequência
   aleatório de 14 bits é escolhido.

uuid.uuid3(namespace, name)

   Generate a UUID based on the MD5 hash of a namespace identifier
   (which is a UUID) and a name (which is a string).

uuid.uuid4()

   Gera um UUID aleatório.

uuid.uuid5(namespace, name)

   Generate a UUID based on the SHA-1 hash of a namespace identifier
   (which is a UUID) and a name (which is a string).

O módulo "uuid" define os seguintes identificadores de espaço de nomes
para uso com "uuid3()" ou "uuid5()".

uuid.NAMESPACE_DNS

   When this namespace is specified, the *name* string is a fully-
   qualified domain name.

uuid.NAMESPACE_URL

   Quando esse espaço de nomes é especificado, a string *name* é uma
   URL.

uuid.NAMESPACE_OID

   Quando esse espaço de nomes é especificado, a string *name* é um
   OID ISO.

uuid.NAMESPACE_X500

   Quando esse espaço de nomes é especificado, a string *name* é um DN
   X.500 em DER ou um formato de saída de texto.

The "uuid" module defines the following constants for the possible
values of the "variant" attribute:

uuid.RESERVED_NCS

   Reservado para compatibilidade com NCS.

uuid.RFC_4122

   Especifica o layout do UUID fornecido no **RFC 4122**.

uuid.RESERVED_MICROSOFT

   Reservado para compatibilidade com Microsoft.

uuid.RESERVED_FUTURE

   Reservado para definição futura.

Ver também:

  **RFC 4122** - Um espaço de nomes de URN de identificador
  universalmente exclusivo (UUID)
     Esta especificação define um espaço de nomes de Uniform Resource
     Name para UUIDs, o formato interno de UUIDs e métodos de geração
     de UUIDs.


Exemplo
=======

Aqui estão alguns exemplos de uso típico do módulo "uuid":

   >>> import uuid

   >>> # make a UUID based on the host ID and current time
   >>> uuid.uuid1()
   UUID('a8098c1a-f86e-11da-bd1a-00112444be1e')

   >>> # make a UUID using an MD5 hash of a namespace UUID and a name
   >>> uuid.uuid3(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
   UUID('6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e')

   >>> # make a random UUID
   >>> uuid.uuid4()
   UUID('16fd2706-8baf-433b-82eb-8c7fada847da')

   >>> # make a UUID using a SHA-1 hash of a namespace UUID and a name
   >>> uuid.uuid5(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
   UUID('886313e1-3b8a-5372-9b90-0c9aee199e5d')

   >>> # make a UUID from a string of hex digits (braces and hyphens ignored)
   >>> x = uuid.UUID('{00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f}')

   >>> # convert a UUID to a string of hex digits in standard form
   >>> str(x)
   '00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f'

   >>> # get the raw 16 bytes of the UUID
   >>> x.bytes
   b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f'

   >>> # make a UUID from a 16-byte string
   >>> uuid.UUID(bytes=x.bytes)
   UUID('00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f')
