# `msvcrt` --- 来自 MS VC++ 运行时的有用例程

Source code: PC/msvcrtmodule.c

这些函数提供了对 Windows 平台上一些有用功能的访问。 一些更高层级的模块使用这些函数来构建其服务的 Windows 实现。 例如，`getpass` 模块在 `getpass()` 函数的实现中就用到了它。

关于这些函数的更多信息可以在平台 API 文档中找到。

该模块实现了控制台 I/O API 的普通和宽字符变体。普通的 API 只处理ASCII字符，国际化应用受限。应该尽可能地使用宽字符 API 。

适用范围: Windows.

在 3.3 版本发生变更: 此模块中过去会引发 `IOError` 的操作现在将引发 `OSError`。

## 文件操作

msvcrt.locking(fd, mode, nbytes)

  基于文件描述符 fd 从 C 运行时锁定文件的某个部分。 失败时将引发 `OSError`。 锁定的文件区域从当前文件位置扩展 nbytes 个字节，并可能持续到超出文件末尾。 mode 必须为下面列出的 `LK_*` 常量之一。 一个文件中的多个区域可以被同时锁定，但是不能重叠。 相邻的区域不会被合并；它们必须被单独解锁。

  引发一个 审计事件 `msvcrt.locking` 并附带参数 `fd`, `mode`, `nbytes`。

msvcrt.LK_LOCK
msvcrt.LK_RLCK

  锁定指定的字节数据。 如果字节数据无法被锁定，程序会在 1 秒后立即重试。 如果在 10 次尝试后字节数据仍无法被锁定，则会引发 `OSError`。

msvcrt.LK_NBLCK
msvcrt.LK_NBRLCK

  锁定指定的字节数据。 如果字节数据无法被锁定，则会引发 `OSError`。

msvcrt.LK_UNLCK

  解锁指定的字节数据，它们必须在之前已被锁定。

msvcrt.setmode(fd, flags)

  设置文件描述符 fd 的行结束符转写模式。 要将其设为文本模式，则 flags 应当为 `os.O_TEXT`；设为二进制模式，则应当为 `os.O_BINARY`。

msvcrt.open_osfhandle(handle, flags)

  基于文件句柄 handle 创建一个 C 运行时文件描述符。 flags 形参应当是 `os.O_APPEND`, `os.O_RDONLY`, `os.O_TEXT` 和 `os.O_NOINHERIT` 按位 OR 的结果。 返回的文件描述符可以被用作传给 `os.fdopen()` 的形参以创建一个文件对象。

  该文件描述符默认是可继承的。 传入 `os.O_NOINHERIT` 标志可使其成为不可继承的。

  引发一个 审计事件 `msvcrt.open_osfhandle` 并附带参数 `handle`, `flags`。

msvcrt.get_osfhandle(fd)

  返回文件描述符 fd 的文件句柄。 如果 fd 不能被识别则会引发 `OSError`。

  引发一个 审计事件 `msvcrt.get_osfhandle` 并附带参数 `fd`。

## 控制台 I/O

msvcrt.kbhit()

  如果正在等待读取一个按键则返回一个非零值。 在其他情况下，将返回 0。

msvcrt.getch()

  读取一个按键并将结果字符以字节串形式返回。 不会回显到控制台。 如果没有任何按键可用则此调用将会阻塞，但它不会等待 `Enter` 被按下。 如果按下的键是一个特殊功能键，此函数将返回 `'\000'` 或 `'\xe0'`；下一次调用将返回键代码。 `Control`-`C` 按键无法使用此函数来读取。

msvcrt.getwch()

  `getch()` 的宽字符版本，返回一个 Unicode 值。

msvcrt.getche()

  类似于 `getch()`，但如果按键是代表一个可打印字符则它将被回显。

msvcrt.getwche()

  `getche()` 的宽字符版本，返回一个 Unicode 值。

msvcrt.putch(char)

  将字节串 char 打印到控制台，不使用缓冲区。

msvcrt.putwch(unicode_char)

  `putch()` 的宽字符版本，接受一个 Unicode 值。

msvcrt.ungetch(char)

  使得字节串 char 被“推回”终端缓冲区；它将是被 `getch()` 或 `getche()` 读取的下一个字符。

msvcrt.ungetwch(unicode_char)

  `ungetch()` 的宽字符版本，接受一个 Unicode 值。

## 其他函数

msvcrt.heapmin()

  强制 `malloc()` 堆清空自身并将未使用的块返回给操作系统。 失败时，这将引发 `OSError`。

msvcrt.set_error_mode(mode)

  更改 C 运行时为可能终止程序的错误写入错误消息的位置。 mode 必须是下面列出的 `OUT_*` 常量或 `REPORT_ERRMODE` 中的一个。 返回旧设置或者在有错误发生时返回 -1。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.OUT_TO_DEFAULT

  错误 sink 是由应用程序的类型决定的。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.OUT_TO_STDERR

  错误 sink 是某个标准错误。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.OUT_TO_MSGBOX

  错误 sink 是某个消息框。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.REPORT_ERRMODE

  报告当前错误模式值。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.CrtSetReportMode(type, mode)

  为 `_CrtDbgReport()` 在 MS VC++ 运行时中生成的特定报告类型指定一个目标或多个目标。 type 必须是下面列出的 `CRT_*` 常量之一。 mode 必须是下面列出的 `CRTDBG_*` 常量之一。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.CrtSetReportFile(type, file)

  在你使用 `CrtSetReportMode()` 来指定 `CRTDBG_MODE_FILE` 之后，你可以指定接收消息文本的文件句柄。 type 必须是下面列出的 `CRT_*` 常量之一。 file 应当是你希望指定的文件句柄。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.CRT_WARN

  不需要立即关注的警告、消息和信息。

msvcrt.CRT_ERROR

  需要立即关注的错误、不可恢复的问题和议题。

msvcrt.CRT_ASSERT

  断言失败

msvcrt.CRTDBG_MODE_DEBUG

  将消息写至调试器的输出窗口。

msvcrt.CRTDBG_MODE_FILE

  将消息写入用户提供的文件句柄。 应当调用 `CrtSetReportFile()` 来定义要用作写入目标的特定文件或流。

msvcrt.CRTDBG_MODE_WNDW

  创建一个消息框来显示消息并提供 `Abort`, `Retry` 和 `Ignore` 等按钮。

msvcrt.CRTDBG_REPORT_MODE

  返回指定 type 当前的 mode。

msvcrt.CRT_ASSEMBLY_VERSION

  CRT Assembly 版本，来自 `crtassem.h` 头文件。

msvcrt.VC_ASSEMBLY_PUBLICKEYTOKEN

  VC Assembly 公钥令牌，来自 `crtassem.h` 头文件。

msvcrt.LIBRARIES_ASSEMBLY_NAME_PREFIX

  Libraries Assembly 名称前缀，来自 `crtassem.h` 头文件。