"ipaddress" --- IPv4/IPv6 操作库
********************************

**源代码：** Lib/ipaddress.py

======================================================================

"ipaddress" 提供了创建、处理和操作 IPv4 和 IPv6 地址和网络的功能。

该模块中的函数和类可以直接处理与IP地址相关的各种任务，包括检查两个主机
是否在同一个子网中，遍历某个子网中的所有主机，检查一个字符串是否是一个
有效的IP地址或网络定义等等。

这是完整的模块 API 参考—若要查看概述，请见 ipaddress模块介绍.

3.3 新版功能.


方便的工厂函数
==============

"ipaddress" 模块提供来工厂函数来方便地创建 IP 地址，网络和接口：

ipaddress.ip_address(address)

   返回一个 "IPv4Address" 或 "IPv6Address" 对象，取决于作为参数传递的
   IP 地址。可以提供IPv4或IPv6地址，小于 "2**32" 的整数默认被认为是
   IPv4。如果 *address* 不是有效的 IPv4 或 IPv6 地址，则会抛出
   "ValueError"。

   >>> ipaddress.ip_address('192.168.0.1')
   IPv4Address('192.168.0.1')
   >>> ipaddress.ip_address('2001:db8::')
   IPv6Address('2001:db8::')

ipaddress.ip_network(address, strict=True)

   返回一个 "IPv4Network" 或 "IPv6Network" 对象，具体取决于作为参数传
   入的 IP 地址。 *address* 是表示 IP 网址的字符串或整数。 可以提供
   IPv4 或 IPv6 网址；小于 "2**32" 的整数默认被视为 IPv4。 *strict* 会
   被传给 "IPv4Network" 或 "IPv6Network" 构造器。 如果 *address* 不表
   示有效的 IPv4 或 IPv6 网址，或者网络设置了 host 比特位，则会引发
   "ValueError"。

   >>> ipaddress.ip_network('192.168.0.0/28')
   IPv4Network('192.168.0.0/28')

ipaddress.ip_interface(address)

   返回一个 "IPv4Interface" 或 "IPv6Interface" 对象，取决于作为参数传
   递的 IP 地址。 *address* 是代表 IP 地址的字符串或整数。 可以提供
   IPv4 或 IPv6 地址，小于 "2**32" 的整数默认认为是 IPv4。 如果
   *address* 不是有效的IPv4 或 IPv6 地址，则会抛出一个 "ValueError"。

这些方便的函数的一个缺点是需要同时处理IPv4和IPv6格式，这意味着提供的错
误信息并不精准，因为函数不知道是打算采用IPv4还是IPv6格式。更详细的错误
报告可以通过直接调用相应版本的类构造函数来获得。


IP 地址
=======


地址对象
--------

"IPv4Address" 和 "IPv6Address" 对象有很多共同的属性。一些只对IPv6 地址
有意义的属性也在 "IPv4Address" 对象实现，以便更容易编写正确处理两种 IP
版本的代码。地址对象是可哈希的 *hashable*，所以它们可以作为字典中的键
来使用。

class ipaddress.IPv4Address(address)

   构造一个 IPv4 地址。 如果 *address* 不是一个有效的 IPv4 地址，会抛
   出 "AddressValueError" 。

   以下是有效的 IPv4 地址：

   1. 以十进制小数点表示的字符串，由四个十进制整数组成，范围为0--255，
      用点隔开(例如 "192.168.0.1" )。每个整数代表地址中的八位（一个字
      节）。不允许使用前导零，以免与八进制表示产生歧义。

   2. 一个32位可容纳的整数。

   3. 一个长度为 4 的封装在 "bytes" 对象中的整数(高位优先)。

   >>> ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1')
   IPv4Address('192.168.0.1')
   >>> ipaddress.IPv4Address(3232235521)
   IPv4Address('192.168.0.1')
   >>> ipaddress.IPv4Address(b'\xC0\xA8\x00\x01')
   IPv4Address('192.168.0.1')

   在 3.8 版更改: 前导零可被接受，即使是在可能与八进制表示混淆的情况下
   也会被接受。

   在 3.10 版更改: 前导零不再被接受，并且会被视作错误。IPv4地址字符串
   现在严格按照glibc的 "inet_pton()" 函数进行解析。

   在 3.9.5 版更改: 上述变更也在自3.9.5版本起的Python 3.9当中被包含。

   在 3.8.12 版更改: 从3.8.12版本开始，Python 3.8中也包含了上述变化。

   version

      合适的版本号：IPv4为 "4" ，IPv6为 "6" 。

   max_prefixlen

      在该版本的地址表示中，比特数的总数：IPv4为 "32" ；IPv6为 "128"
      。

      前缀定义了地址中的前导位数量，通过比较来确定一个地址是否是网络的
      一部分。

   compressed

   exploded

      以点符号分割十进制表示的字符串。表示中不包括前导零。

      由于IPv4没有为八位数设为零的地址定义速记符号，这两个属性始终与
      IPv4地址的``str(addr)``相同。暴露这些属性使得编写能够处理IPv4和
      IPv6地址的显示代码变得更加容易。

   packed

      这个地址的二进制表示——一个适当长度的 "bytes" 对象（最高的八位在
      最前）。  对于 IPv4 来说是 4 字节，对于 IPv6 来说是 16 字节。

   reverse_pointer

      IP地址的反向DNS PTR记录的名称，例如:

         >>> ipaddress.ip_address("127.0.0.1").reverse_pointer
         '1.0.0.127.in-addr.arpa'
         >>> ipaddress.ip_address("2001:db8::1").reverse_pointer
         '1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa'

      这是可用于执行PTR查询的名称，而不是已解析的主机名本身。

      3.5 新版功能.

   is_multicast

      如果该地址被保留用作多播用途，返回 "True" 。关于多播地址，请参见
      **RFC 3171** （IPv4）和 **RFC 2373** （IPv6）。

   is_private

      如果该地址被分配至私有网络，返回 "True" 。关于公共网络，请参见
      iana-ipv4-special-registry （针对IPv4）和 iana-ipv6-special-
      registry （针对IPv6）。

   is_global

      如果该地址被分配至公共网络，返回 "True" 。关于公共网络，请参见
      iana-ipv4-special-registry （针对IPv4）和 iana-ipv6-special-
      registry （针对IPv6）。

      3.4 新版功能.

   is_unspecified

      当地址未指定时为``True`` 。  参见 **RFC 5735** (IPv4) 或 **RFC
      2373** (IPv6).

   is_reserved

      如果该地址属于互联网工程任务组（IETF）所规定的其他保留地址，返回
      "True" 。

   is_loopback

      如果该地址为一个回环地址，返回 "True" 。关于回环地址，请见 **RFC
      3330** （IPv4）和 **RFC 2373** （IPv6）。

   is_link_local

      如果该地址被保留用于本地链接则为 "True"。 参见 **RFC 3927**。

IPv4Address.__format__(fmt)

   返回一个IP地址的字符串表示，由一个明确的格式字符串控制。*fmt* 可以
   是以下之一: "'s'"，默认选项，相当于 "str()"，"'b'" 用于零填充的二进
   制字符串，"'X'" 或者 "'x'" 用于大写或小写的十六进制表示，或者 "'n'"
   相当于 "'b'" 用于 IPv4 地址和 "'x'" 用于 IPv6 地址。 对于二进制和十
   六进制表示法，可以使用形式指定器 "'#'" 和分组选项 "'_'"。
   "__format__" 被 "format"、 "str.format" 和 f 字符串使用。

   >>> format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
   '192.168.0.1'
   >>> '{:#b}'.format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
   '0b11000000101010000000000000000001'
   >>> f'{ipaddress.IPv6Address("2001:db8::1000"):s}'
   '2001:db8::1000'
   >>> format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'), '_X')
   '2001_0DB8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'
   >>> '{:#_n}'.format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'))
   '0x2001_0db8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'

   3.9 新版功能.

class ipaddress.IPv6Address(address)

   构造一个 IPv6 地址。 如果 *address* 不是一个有效的 IPv6 地址，会抛
   出 "AddressValueError" 。

   以下是有效的 IPv6 地址：

   1. 一个由八组四个16进制数字组成的字符串, 每组展示为16位. 以冒号分隔
      . 这可以描述为 *分解* (普通书写).  此字符可以被 *压缩* (速记书写
      ) .  详见:RFC:*4291* .  例如,
      ""0000:0000:0000:0000:0000:0abc:0007:0def"" 可以被精简为
      ""::abc:7:def"".

      可选择的是，该字符串也可以有一个范围区ID，用后缀``%scope_id``表
      示。如果存在，范围ID必须是非空的，并且不能包含``%``。详见
      :RFC:*4007*。例如，"fe80::1234%1``可以识别节点第一条链路上的地址
      ``fe80::1234"

   2. 适合 128 位的整数.

   3. 一个打包在长度为 16 字节的大端序 "bytes" 对象中的整数。

   >>> ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000')
   IPv6Address('2001:db8::1000')
   >>> ipaddress.IPv6Address('ff02::5678%1')
   IPv6Address('ff02::5678%1')

   compressed

   地址表示的简短形式，省略了组中的前导零，完全由零组成的最长的组序列
   被折叠成一个空组。

   这也是``str(addr)``对IPv6地址返回的值。

   exploded

   地址的长形式表示，包括所有前导零和完全由零组成的组。

   关于以下属性和方法，请参见 "IPv4Address" 类的相应文档。

   packed

   reverse_pointer

   version

   max_prefixlen

   is_multicast

   is_private

   is_global

   is_unspecified

   is_reserved

   is_loopback

   is_link_local

      3.4 新版功能: is_global

   is_site_local

      如果地址被保留用于本地站点则为 "True"。 请注意本地站点地址空间已
      被 **RFC 3879** 弃用。 请使用 "is_private" 来检测此地址是否位于
      **RFC 4193** 所定义的本地唯一地址空间中。

   ipv4_mapped

      映射IPv4的地址 (起始为 "::FFFF/96"), 这一属性记录为嵌入IPv4地址.
      其他的任何地址, 这一属性为 "None".

   scope_id

      对于:RFC:*4007`定义的作用域地址，此属性以字符串的形式确定地址所
      属的作用域的特定区域。当没有指定作用域时，该属性将是``None`*。

   sixtofour

      对于看起来是6to4的地址（以``2002::/16``开头），如 **RFC 3056**
      所定义的，此属性将返回嵌入的IPv4地址。 对于任何其他地址，该属性
      将是``None``。

   teredo

      对于看起来是:RFC:*4380`定义的Teredo地址（以``2001::/32``开头）的
      地址，此属性将返回嵌入式IP地址对``(server, client)`*。 对于任何
      其他地址，该属性将是``None``。

IPv6Address.__format__(fmt)

   请参考 "IPv4Address" 中对应的方法文档。

   3.9 新版功能.


转换字符串和整数
----------------

与网络模块互操作像套接字模块, 地址必须转换为字符串或整数. 这是使用
"str()" 和 "int()" 内置函数:

   >>> str(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
   '192.168.0.1'
   >>> int(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
   3232235521
   >>> str(ipaddress.IPv6Address('::1'))
   '::1'
   >>> int(ipaddress.IPv6Address('::1'))
   1

请注意，IPv6范围内的地址被转换为没有范围区域ID的整数。


运算符
------

地址对象支持一些运算符。 除非另有说明，运算符只能在兼容对象之间应用（
即IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。


比较运算符
~~~~~~~~~~

地址对象可以用通常的一组比较运算符进行比较。具有不同范围区域ID的相同
IPv6地址是不平等的。一些例子:

   >>> IPv4Address('127.0.0.2') > IPv4Address('127.0.0.1')
   True
   >>> IPv4Address('127.0.0.2') == IPv4Address('127.0.0.1')
   False
   >>> IPv4Address('127.0.0.2') != IPv4Address('127.0.0.1')
   True
   >>> IPv6Address('fe80::1234') == IPv6Address('fe80::1234%1')
   False
   >>> IPv6Address('fe80::1234%1') != IPv6Address('fe80::1234%2')
   True


算术运算符
~~~~~~~~~~

整数可以被添加到地址对象或从地址对象中减去。 一些例子:

   >>> IPv4Address('127.0.0.2') + 3
   IPv4Address('127.0.0.5')
   >>> IPv4Address('127.0.0.2') - 3
   IPv4Address('126.255.255.255')
   >>> IPv4Address('255.255.255.255') + 1
   Traceback (most recent call last):
     File "<stdin>", line 1, in <module>
   ipaddress.AddressValueError: 4294967296 (>= 2**32) is not permitted as an IPv4 address


IP网络的定义
============

"IPv4Network" 和 "IPv6Network" 对象提供了一个定义和检查IP网络定义的机
制。一个网络定义由一个 *掩码* 和一个 *网络地址* 组成，因此定义了一个IP
地址的范围，当用掩码屏蔽（二进制AND）时，等于网络地址。 例如，一个带有
掩码``255.255.255.0``和网络地址``192.168.1.0``的网络定义由包括
``192.168.1.0``到``192.168.1.255``的IP地址组成。


前缀、网络掩码和主机掩码
------------------------

有几种相等的方法来指定IP网络掩码。 *前缀* "/<nbits>``是一个符号，表示
在网络掩码中设置了多少个高阶位。 一个 *网络掩码* 是一个设置了一定数量
高阶位的IP地址。 因此，前缀"/24``等同于IPv4中的网络掩码
``255.255.255.0``或IPv6中的网络掩码``ffff:ff00::"。 此外，*主机掩码*
是 *网络掩码* 的逻辑取反，有时被用来表示网络掩码（例如在Cisco访问控制
列表中）。 在IPv4中，相当于主机掩码``0.0.0.255``的是"/24`` 。


网络对象
--------

所有由地址对象实现的属性也由网络对象实现。 此外，网络对象还实现了额外
的属性。所有这些在 "IPv4Network" 和 "IPv6Network" 之间是共同的，所以为
了避免重复，它们只在 "IPv4Network" 中记录。网络对象是 *hashable*，所以
它们可以作为字典中的键使用。

class ipaddress.IPv4Network(address, strict=True)

   构建一个 IPv4 网络定义。 *address* 可以是以下之一：

   1. 一个由 IP 地址和可选掩码组成的字符串，用斜线  ("/") 分开。 IP 地
      址是网络地址，掩码可以是一个单一的数字，这意味着它是一个 *前缀*
      ，或者是一个 IPv4 地址的字符串表示。 如果是后者，如果掩码以非零
      字段开始，则被解释为 *网络掩码*，如果以零字段开始，则被解释为 *
      主机掩码*，唯一的例外是全零的掩码被视为 *网络掩码*。 如果没有提
      供掩码，它就被认为是 "/32"。

      例如，以下的*地址*描述是等同的："192.168.1.0/24"，
      "192.168.1.0/255.255.255.0``和``192.168.1.0/0.0.0.255"

   2. 一个可转化为32位的整数。 这相当于一个单地址的网络，网络地址是
      *address*，掩码是``/32``。

   3. 一个整数被打包成一个长度为 4 的大端序 "bytes" 对象。 其解释类似
      于一个整数 *address*。

   4. 一个地址描述和一个网络掩码的双元组，其中地址描述是一个字符串，一
      个 32 位的整数，一个 4 字节的打包整数，或一个现有的 IPv4Address
      对象；而网络掩码是一个代表前缀长度的整数 (例如 "24") 或一个代表
      前缀掩码的字符串 (例如 "255.255.255.0")。

   如果 *address* 不是一个有效的 IPv4 地址则会引发 "AddressValueError"
   。 如果掩码不是有效的 IPv4 地址则会引发 "NetmaskValueError"。

   如果 *strict* 是 "True"，并且在提供的地址中设置了主机位，那么
   "ValueError" 将被触发。 否则，主机位将被屏蔽掉，以确定适当的网络地
   址。

   除非另有说明，如果参数的 IP 版本与 "self" 不兼容，所有接受其他网络/
   地址对象的网络方法都将引发 "TypeError"。

   在 3.5 版更改: 为*address*构造函数参数添加了双元组形式。

   version

   max_prefixlen

      请参考 "IPv4Address" 中的相应属性文档。

   is_multicast

   is_private

   is_unspecified

   is_reserved

   is_loopback

   is_link_local

      如果这些属性对网络地址和广播地址都是真实的，那么它们对整个网络来
      说就是真实的。

   network_address

      网络的网络地址。网络地址和前缀长度一起唯一地定义了一个网络。

   broadcast_address

      网络的广播地址。发送到广播地址的数据包应该被网络上的每台主机所接
      收。

   hostmask

      主机掩码，作为一个 "IPv4Address" 对象。

   netmask

      网络掩码，作为一个 "IPv4Address" 对象。

   with_prefixlen

   compressed

   exploded

      网络的字符串表示，其中掩码为前缀符号。

      "with_prefixlen" 和 "compressed" 总是与 "str(network)" 相同，
      "exploded" 使用分解形式的网络地址。

   with_netmask

      网络的字符串表示，掩码用net mask符号表示。

   with_hostmask

      网络的字符串表示，其中的掩码为主机掩码符号。

   num_addresses

      网络中的地址总数。

   prefixlen

      网络前缀的长度，以比特为单位。

   hosts()

      返回一个网络中可用主机的迭代器。 可用的主机是属于该网络的所有IP
      地址，除了网络地址本身和网络广播地址。 对于掩码长度为31的网络，
      网络地址和网络广播地址也包括在结果中。掩码为32的网络将返回一个包
      含单一主机地址的列表。

      >>> list(ip_network('192.0.2.0/29').hosts())  
      [IPv4Address('192.0.2.1'), IPv4Address('192.0.2.2'),
       IPv4Address('192.0.2.3'), IPv4Address('192.0.2.4'),
       IPv4Address('192.0.2.5'), IPv4Address('192.0.2.6')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/31').hosts())
      [IPv4Address('192.0.2.0'), IPv4Address('192.0.2.1')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.1/32').hosts())
      [IPv4Address('192.0.2.1')]

   overlaps(other)

      如果这个网络部分或全部包含在*other*中，或者*other*全部包含在这个
      网络中，则为``True``。

   address_exclude(network)

      计算从这个网络中移除给定的 *network* 后产生的网络定义。 返回一个
      网络对象的迭代器。 如果 *network* 不完全包含在这个网络中则会引发
      "ValueError"。

      >>> n1 = ip_network('192.0.2.0/28')
      >>> n2 = ip_network('192.0.2.1/32')
      >>> list(n1.address_exclude(n2))  
      [IPv4Network('192.0.2.8/29'), IPv4Network('192.0.2.4/30'),
       IPv4Network('192.0.2.2/31'), IPv4Network('192.0.2.0/32')]

   subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

      根据参数值，加入的子网构成当前的网络定义。 *prefixlen_diff* 是我
      们的前缀长度应该增加的数量。 *new_prefix* 是所需的子网的新前缀；
      它必须大于我们的前缀。 必须设置 *prefixlen_diff* 和 *new_prefix*
      中的一个，且只有一个。 返回一个网络对象的迭代器。

      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets())
      [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(prefixlen_diff=2))  
      [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
       IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=26))  
      [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
       IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=23))
      Traceback (most recent call last):
        File "<stdin>", line 1, in <module>
          raise ValueError('new prefix must be longer')
      ValueError: new prefix must be longer
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=25))
      [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]

   supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

      包含这个网络定义的超级网，取决于参数值。 *prefixlen_diff* 是我们
      的前缀长度应该减少的数量。 *new_prefix* 是超级网的新前缀；它必须
      比我们的前缀小。 必须设置 *prefixlen_diff* 和 *new_prefix* 中的
      一个，而且只有一个。 返回一个单一的网络对象。

      >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet()
      IPv4Network('192.0.2.0/23')
      >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(prefixlen_diff=2)
      IPv4Network('192.0.0.0/22')
      >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(new_prefix=20)
      IPv4Network('192.0.0.0/20')

   subnet_of(other)

      如果这个网络是*other*的子网，则返回``True``。

      >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
      >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
      >>> b.subnet_of(a)
      True

      3.7 新版功能.

   supernet_of(other)

      如果这个网络是*other*的超网，则返回``True``。

      >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
      >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
      >>> a.supernet_of(b)
      True

      3.7 新版功能.

   compare_networks(other)

      将这个网络与*ohter*网络进行比较。 在这个比较中，只考虑网络地址；
      不考虑主机位。 返回是``-1`` 、 "0``或``1"。

      >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.2/32'))
      -1
      >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.0/32'))
      1
      >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.1/32'))
      0

      3.7 版后已移除: 它使用与"<"、"=="和">"相同的排序和比较算法。

class ipaddress.IPv6Network(address, strict=True)

   构建一个 IPv6 网络定义。 *address* 可以是以下之一：

   1. 一个由IP地址和可选前缀长度组成的字符串，用斜线（"/"）分开。 IP地
      址是网络地址，前缀长度必须是一个数字，即*prefix*。 如果没有提供
      前缀长度，就认为是``/128``。

      请注意，目前不支持扩展的网络掩码。 这意味着 "2001:db00::0/24" 是
      一个有效的参数，而 "2001:db00::0/ffff:ff00::" 不是。

   2. 一个适合128位的整数。 这相当于一个单地址网络，网络地址是
      *address*，掩码是``/128``。

   3. 一个整数被打包成一个长度为 16 的大端序 "bytes" 对象。 其解释类似
      于一个整数的 *address*。

   4. 一个地址描述和一个网络掩码的双元组，其中地址描述是一个字符串，一
      个 128 位的整数，一个 16 字节的打包整数，或者一个现有的
      IPv6Address 对象；而网络掩码是一个代表前缀长度的整数。

   如果 *address* 不是一个有效的 IPv6 地址则会引发 "AddressValueError"
   。 如果掩码对 IPv6 地址无效则会引发 "NetmaskValueError"。

   如果 *strict* 是 "True"，并且在提供的地址中设置了主机位，那么
   "ValueError" 将被触发。 否则，主机位将被屏蔽掉，以确定适当的网络地
   址。

   在 3.5 版更改: 为*address*构造函数参数添加了双元组形式。

   version

   max_prefixlen

   is_multicast

   is_private

   is_unspecified

   is_reserved

   is_loopback

   is_link_local

   network_address

   broadcast_address

   hostmask

   netmask

   with_prefixlen

   compressed

   exploded

   with_netmask

   with_hostmask

   num_addresses

   prefixlen

   hosts()

      返回一个网络中可用主机的迭代器。 可用的主机是属于该网络的所有IP
      地址，除了Subnet-Router任播的地址。 对于掩码长度为127的网络，子
      网-路由器任播地址也包括在结果中。掩码为128的网络将返回一个包含单
      一主机地址的列表。

   overlaps(other)

   address_exclude(network)

   subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

   supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

   subnet_of(other)

   supernet_of(other)

   compare_networks(other)

      请参考 "IPv4Network" 中的相应属性文档。

   is_site_local

      如果这些属性对网络地址和广播地址都是真的，那么对整个网络来说就是
      真的。


运算符
------

网络对象支持一些操作符。 除非另有说明，操作符只能在兼容的对象之间应用
（例如，IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。


逻辑操作符
~~~~~~~~~~

网络对象可以用常规的逻辑运算符集进行比较。网络对象首先按网络地址排序，
然后按网络掩码排序。


迭代
~~~~

网络对象可以被迭代，以列出属于该网络的所有地址。 对于迭代，*所有* 主机
都会被返回，包括不可用的主机（对于可用的主机，使用 "hosts()" 方法）。
一个例子:

   >>> for addr in IPv4Network('192.0.2.0/28'):
   ...     addr
   ...
   IPv4Address('192.0.2.0')
   IPv4Address('192.0.2.1')
   IPv4Address('192.0.2.2')
   IPv4Address('192.0.2.3')
   IPv4Address('192.0.2.4')
   IPv4Address('192.0.2.5')
   IPv4Address('192.0.2.6')
   IPv4Address('192.0.2.7')
   IPv4Address('192.0.2.8')
   IPv4Address('192.0.2.9')
   IPv4Address('192.0.2.10')
   IPv4Address('192.0.2.11')
   IPv4Address('192.0.2.12')
   IPv4Address('192.0.2.13')
   IPv4Address('192.0.2.14')
   IPv4Address('192.0.2.15')


作为地址容器的网络
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

网络对象可以作为地址的容器。 一些例子:

   >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[0]
   IPv4Address('192.0.2.0')
   >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[15]
   IPv4Address('192.0.2.15')
   >>> IPv4Address('192.0.2.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
   True
   >>> IPv4Address('192.0.3.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
   False


接口对象
========

接口对象是 *hashable* 的，所以它们可以作为字典中的键使用。

class ipaddress.IPv4Interface(address)

   构建一个 IPv4 接口。 *address* 的含义与 "IPv4Network" 构造器中的一
   样，不同之处在于任意主机地址总是会被接受。

   "IPv4Interface" 是 "IPv4Address" 的一个子类，所以它继承了该类的所有
   属性。 此外，还有以下属性可用：

   ip

      地址（"IPv4Address"）没有网络信息。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.ip
      IPv4Address('192.0.2.5')

   network

      该接口所属的网络（"IPv4Network"）。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.network
      IPv4Network('192.0.2.0/24')

   with_prefixlen

      用前缀符号表示的接口与掩码的字符串。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.with_prefixlen
      '192.0.2.5/24'

   with_netmask

      以网络为掩码的接口的字符串表示。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.with_netmask
      '192.0.2.5/255.255.255.0'

   with_hostmask

      以主机为掩码的接口的字符串表示。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.with_hostmask
      '192.0.2.5/0.0.0.255'

class ipaddress.IPv6Interface(address)

   构建一个 IPv6 接口。 *address* 的含义与 "IPv6Network" 构造器中的一
   样，不同之处在于任意主机地址总是会被接受。

   "IPv6Interface" 是 "IPv6Address" 的一个子类，所以它继承了该类的所有
   属性。 此外，还有以下属性可用：

   ip

   network

   with_prefixlen

   with_netmask

   with_hostmask

      请参考 "IPv4Interface" 中的相应属性文档。


运算符
------

接口对象支持一些运算符。 除非另有说明，运算符只能在兼容的对象之间应用
（即IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。


逻辑操作符
~~~~~~~~~~

接口对象可以用通常的逻辑运算符集进行比较。

对于相等比较（"==``和"!=``），IP地址和网络都必须是相同的对象才会相等。
一个接口不会与任何地址或网络对象相等。

对于排序 ("<"、">" 等)，规则是不同的。 具有相同 IP 版本的接口和地址对
象可以被比较，而地址对象总是在接口对象之前排序。 两个接口对象首先通过
它们的网络进行比较，如果它们是相同的，则通过它们的 IP 地址进行比较。


其他模块级别函数
================

该模块还提供以下模块级函数：

ipaddress.v4_int_to_packed(address)

   以网络（大端序）顺序将一个地址表示为 4 个打包的字节。*address* 是一
   个 IPv4 IP 地址的整数表示。 如果整数是负数或太大而不满足 IPv4 IP 地
   址要求，会触发一个 "ValueError"。

   >>> ipaddress.ip_address(3221225985)
   IPv4Address('192.0.2.1')
   >>> ipaddress.v4_int_to_packed(3221225985)
   b'\xc0\x00\x02\x01'

ipaddress.v6_int_to_packed(address)

   以网络（大端序）顺序将一个地址表示为 4 个打包的字节。*address* 是一
   个IPv6 IP地址的整数表示。 如果整数是负数或太大而不满足 IPv6 IP 地址
   要求，会触发一个 "ValueError"。

ipaddress.summarize_address_range(first, last)

   给出第一个和最后一个 IP 地址，返回总结的网络范围的迭代器。 *first*
   是范围内的第一个 "IPv4Address" 或 "IPv6Address"，*last* 是范围内的
   最后一个 "IPv4Address" 或 "IPv6Address"。 如果 *first* 或 *last* 不
   是IP地址或不是同一版本则会引发 "TypeError"。 如果 *last* 不大于
   *first*，或者 *first* 的地址版本不是 4 或 6 则会引发 "ValueError"。

   >>> [ipaddr for ipaddr in ipaddress.summarize_address_range(
   ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.0'),
   ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.130'))]
   [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/31'), IPv4Network('192.0.2.130/32')]

ipaddress.collapse_addresses(addresses)

   返回一个 "IPv4Network" 或 "IPv6Network" 对象的迭代器。 *addresses*
   是一个 "IPv4Network" 或 "IPv6Network" 对象的迭代器。 如果
   *addresses* 包含混合版本的对象则会引发 "TypeError"。

   >>> [ipaddr for ipaddr in
   ... ipaddress.collapse_addresses([ipaddress.IPv4Network('192.0.2.0/25'),
   ... ipaddress.IPv4Network('192.0.2.128/25')])]
   [IPv4Network('192.0.2.0/24')]

ipaddress.get_mixed_type_key(obj)

   返回一个适合在网络和地址之间进行排序的键。 地址和网络对象在默认情况
   下是不可排序的；它们在本质上是不同的，所以表达式:

      IPv4Address('192.0.2.0') <= IPv4Network('192.0.2.0/24')

   是没有意义的。 然而，有些时候，你可能希望让 "ipaddress" 对这些进行
   排序。 如果你需要这样做，你可以使用这个函数作为 "sorted()" 的 *key*
   参数。

   *obj* 是一个网络或地址对象。


自定义异常
==========

为了支持来自类构造函数的更具体的错误报告，模块定义了以下异常：

exception ipaddress.AddressValueError(ValueError)

   与地址有关的任何数值错误。

exception ipaddress.NetmaskValueError(ValueError)

   与网络掩码有关的任何数值错误
