# 定时器文件描述符指南

发布版本:

  1.13

本指南讨论了 Python 对 linux 定时器文件描述符的支持。

## 例子

下面的例子演示了如何使用定时器文件描述符每秒钟执行两次某个函数：

    # 真正实用的脚本应当使用非阻塞型定时器，
    # 这里我们使用阻塞型定时器是出于简单化考虑。
    import os, time

    # 创建定时器文件描述符
    fd = os.timerfd_create(time.CLOCK_REALTIME)

    # 在 1 秒种时启动定时器，间隔时间为半秒
    os.timerfd_settime(fd, initial=1, interval=0.5)

    try:
        # 处理定时器事件四次。
        for _ in range(4):
            # read() 将会阻塞直到定时器过期
            _ = os.read(fd, 8)
            print("Timer expired")
    finally:
        # 记住要关闭定时器文件描述符！
        os.close(fd)

为避免 `float` 类型导致的精度损失，定时器文件描述符允许使用这些函数的 `_ns` 变种形式以整数纳秒值指定初始到期时间和间隔。

这个例子演示了如何使用 `epoll()` 配合定时器文件描述符来执行等待直到文件描述符准备好读取：

    import os, time, select, socket, sys

    # 创建一个轮询对象
    ep = select.epoll()

    # 在本例中，使用回环地址向服务器发送 "stop" 命令。
    #
    # $ telnet 127.0.0.1 1234
    # Trying 127.0.0.1...
    # Connected to 127.0.0.1.
    # Escape character is '^]'.
    # stop
    # Connection closed by foreign host.
    #
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    sock.bind(("127.0.0.1", 1234))
    sock.setblocking(False)
    sock.listen(1)
    ep.register(sock, select.EPOLLIN)

    # 以非阻塞模式创建定时器文件描述符。
    num = 3
    fds = []
    for _ in range(num):
        fd = os.timerfd_create(time.CLOCK_REALTIME, flags=os.TFD_NONBLOCK)
        fds.append(fd)
        # 注册定时器文件描述符用于读取事件
        ep.register(fd, select.EPOLLIN)

    # 以纳秒精度的 os.timerfd_settime_ns() 启动定时器。
    # 定时器 1 间隔为 0.25 秒；定时器 2 间隔为 0.5 秒；依此类推
    for i, fd in enumerate(fds, start=1):
        one_sec_in_nsec = 10**9
        i = i * one_sec_in_nsec
        os.timerfd_settime_ns(fd, initial=i//4, interval=i//4)

    timeout = 3
    try:
        conn = None
        is_active = True
        while is_active:
            # 等待定时器 3 秒到期。
            # epoll.poll() 返回一个 (fd, event) 对的列表。
            # fd 是一个文件描述符。
            # sock 和 conn[=socket.accept() 的返回值] 是套接字对象，而不是文件描述符。
            # 因此使用 sock.fileno() 和 conn.fileno() 来获取文件描述符。
            events = ep.poll(timeout)

            # 如果同时有多个定时器文件描述符准备读取，
            # epoll.poll() 将返回一个 (fd, event) 对的列表。
            #
            # 在本例的设置中，
            #    第 1 个定时器在 0.25 秒后间隔 0.25 秒启动。 (0.25, 0.5, 0.75, 1.0, ...)
            #    第 2 个定时器在 0.5 秒后间隔 0.5 秒启动。 (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, ...)
            #    第 3 个定时器在 0.75 秒后间隔 0.75 秒启动。 (0.75, 1.5, 2.25, 3.0, ...)
            #
            #    在 0.25 秒时，只有第 1 个定时器启动。
            #    在 0.5 秒时，第 1 个定时器和第 2 个定时器同时启动。
            #    在 0.75 秒时，第 1 个定时器和第 3 个定时器同时启动。
            #    在 1.5 秒时，第 1 个定时器、第 2 个定时器和第 3 个定时器同时启动。
            #
            # 如果一个定时器文件描述符自上次 os.read() 调用后
            # 多次发出信号，os.read() 将以主机的类字节顺序
            # 返回发出信号的次数。
            print(f"Signaled events={events}")
            for fd, event in events:
                if event & select.EPOLLIN:
                    if fd == sock.fileno():
                        # 检查是否有连接请求。
                        print(f"Accepting connection {fd}")
                        conn, addr = sock.accept()
                        conn.setblocking(False)
                        print(f"Accepted connection {conn} from {addr}")
                        ep.register(conn, select.EPOLLIN)
                    elif conn and fd == conn.fileno():
                        # 检查是否有数据要读取。
                        print(f"Reading data {fd}")
                        data = conn.recv(1024)
                        if data:
                            # 安全起见你应当捕获 UnicodeDecodeError 异常。
                            cmd = data.decode()
                            if cmd.startswith("stop"):
                                print(f"Stopping server")
                                is_active = False
                            else:
                                print(f"Unknown command: {cmd}")
                        else:
                            # 已无数据，关闭连接
                            print(f"Closing connection {fd}")
                            ep.unregister(conn)
                            conn.close()
                            conn = None
                    elif fd in fds:
                        print(f"Reading timer {fd}")
                        count = int.from_bytes(os.read(fd, 8), byteorder=sys.byteorder)
                        print(f"Timer {fds.index(fd) + 1} expired {count} times")
                    else:
                        print(f"Unknown file descriptor {fd}")
    finally:
        for fd in fds:
            ep.unregister(fd)
            os.close(fd)
        ep.close()

这个例子演示了如何使用 `select()` 配合定时器文件描述符来执行等待直接文件描述符准备好读取：

    import os, time, select, socket, sys

    # 在本例中，使用回环地址向服务器发送 "stop" 命令。
    #
    # $ telnet 127.0.0.1 1234
    # Trying 127.0.0.1...
    # Connected to 127.0.0.1.
    # Escape character is '^]'.
    # stop
    # Connection closed by foreign host.
    #
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    sock.bind(("127.0.0.1", 1234))
    sock.setblocking(False)
    sock.listen(1)

    # 以非阻塞模式创建定时器文件描述符。
    num = 3
    fds = [os.timerfd_create(time.CLOCK_REALTIME, flags=os.TFD_NONBLOCK)
           for _ in range(num)]
    select_fds = fds + [sock]

    # 使用 os.timerfd_settime() 启动指定秒数的定时器。
    # 定时器 1 间隔为 0.25 秒；定时器 2 间隔为 0.5 秒；依此类推
    for i, fd in enumerate(fds, start=1):
       os.timerfd_settime(fd, initial=i/4, interval=i/4)

    timeout = 3
    try:
        conn = None
        is_active = True
        while is_active:
           # 等待定时器 3 秒到期。
           # select.select() 返回一个文件描述符或对象的列表。
           rfd, wfd, xfd = select.select(select_fds, select_fds, select_fds, timeout)
           for fd in rfd:
               if fd == sock:
                   # 检查是否有连接请求。
                   print(f"Accepting connection {fd}")
                   conn, addr = sock.accept()
                   conn.setblocking(False)
                   print(f"Accepted connection {conn} from {addr}")
                   select_fds.append(conn)
               elif conn and fd == conn:
                   # 检查中否有数据要读取。
                   print(f"Reading data {fd}")
                   data = conn.recv(1024)
                   if data:
                       # 安全起见你应当捕获 UnicodeDecodeError 异常。
                       cmd = data.decode()
                       if cmd.startswith("stop"):
                           print(f"Stopping server")
                           is_active = False
                       else:
                           print(f"Unknown command: {cmd}")
                   else:
                       # 已无数据，关闭连接
                       print(f"Closing connection {fd}")
                       select_fds.remove(conn)
                       conn.close()
                       conn = None
               elif fd in fds:
                   print(f"Reading timer {fd}")
                   count = int.from_bytes(os.read(fd, 8), byteorder=sys.byteorder)
                   print(f"Timer {fds.index(fd) + 1} expired {count} times")
               else:
                   print(f"Unknown file descriptor {fd}")
    finally:
        for fd in fds:
           os.close(fd)
        sock.close()
        sock = None