"msvcrt" --- 来自 MS VC++ 运行时的有用例程
******************************************

======================================================================

这些函数提供了对 Windows 平台上一些有用功能的访问。 一些更高层级的模块
使用这些函数来构建其服务的 Windows 实现。 例如，"getpass" 模块在
"getpass()" 函数的实现中就用到了它。

关于这些函数的更多信息可以在平台 API 文档中找到。

该模块实现了控制台 I/O API 的普通和宽字符变体。普通的 API 只处理ASCII
字符，国际化应用受限。应该尽可能地使用宽字符 API 。

在 3.3 版本发生变更: 此模块中过去会引发 "IOError" 的操作现在将引发
"OSError"。


文件操作
========

msvcrt.locking(fd, mode, nbytes)

   基于文件描述符 *fd* 从 C 运行时锁定文件的某个部分。 失败时将引发
   "OSError"。 锁定的文件区域从当前文件位置扩展 *nbytes* 个字节，并可
   能持续到超出文件末尾。 *mode* 必须为下面列出的 "LK_*" 常量之一。 一
   个文件中的多个区域可以被同时锁定，但是不能重叠。 相邻的区域不会被合
   并；它们必须被单独解锁。

   引发一个 审计事件 "msvcrt.locking" 并附带参数 "fd", "mode",
   "nbytes"。

msvcrt.LK_LOCK
msvcrt.LK_RLCK

   锁定指定的字节数据。 如果字节数据无法被锁定，程序会在 1 秒后立即重
   试。 如果在 10 次尝试后字节数据仍无法被锁定，则会引发 "OSError"。

msvcrt.LK_NBLCK
msvcrt.LK_NBRLCK

   锁定指定的字节数据。 如果字节数据无法被锁定，则会引发 "OSError"。

msvcrt.LK_UNLCK

   解锁指定的字节数据，该对象必须在之前被锁定。

msvcrt.setmode(fd, flags)

   设置文件描述符 *fd* 的行结束符转写模式。 要将其设为文本模式，则
   *flags* 应当为 "os.O_TEXT"；设为二进制模式，则应当为 "os.O_BINARY"
   。

msvcrt.open_osfhandle(handle, flags)

   基于文件句柄 *handle* 创建一个 C 运行时文件描述符。 *flags* 形参应
   当是 "os.O_APPEND", "os.O_RDONLY", "os.O_TEXT" 和 "os.O_NOINHERIT"
   按位 OR 的结果。 返回的文件描述符可以被用作传给 "os.fdopen()" 的形
   参以创建一个文件对象。

   该文件描述符默认是不可继承的。 传入 "os.O_NOINHERIT" 旗标可使它成为
   非不可继承的。

   引发一个 审计事件 "msvcrt.open_osfhandle" 并附带参数 "handle",
   "flags"。

msvcrt.get_osfhandle(fd)

   返回文件描述符 *fd* 的文件句柄。 如果 *fd* 不能被识别则会引发
   "OSError"。

   引发一个 审计事件 "msvcrt.get_osfhandle" 并附带参数 "fd"。


控制台 I/O
==========

msvcrt.kbhit()

   如果正在等待读取一个按键则返回一个非零值。 在其他情况下，将返回 0。

msvcrt.getch()

   读取一个按键并将结果字符以字节串形式返回。 不会回显到控制台。  如果
   没有任何按键可用则此调用将会阻塞，但它不会等待 "Enter" 被按下。 如
   果按下的键是一个特殊功能键，此函数将返回 "'\000'" 或 "'\xe0'"；下一
   次调用将返回键代码。 "Control"-"C" 按键无法使用此函数来读取。

msvcrt.getwch()

   "getch()" 的宽字符版本，返回一个 Unicode 值。

msvcrt.getche()

   类似于 "getch()"，但如果按键是代表一个可打印字符则它将被回显。

msvcrt.getwche()

   "getche()" 的宽字符版本，返回一个 Unicode 值。

msvcrt.putch(char)

   将字符串 *char* 打印到终端，不使用缓冲区。

msvcrt.putwch(unicode_char)

   "putch()" 的宽字符版本，接受一个 Unicode 值。

msvcrt.ungetch(char)

   使得字节串 *char* 被“推回”终端缓冲区；它将是被 "getch()" 或
   "getche()" 读取的下一个字符。

msvcrt.ungetwch(unicode_char)

   "ungetch()" 的宽字符版本，接受一个 Unicode 值。


其他函数
========

msvcrt.heapmin()

   强制 "malloc()" 堆清空自身并将未使用的块返回给操作系统。 失败时，这
   将引发 "OSError"。

msvcrt.set_error_mode(mode)

   更改 C 运行时为可能终止程序的错误写入错误消息的位置。 *mode* 必须是
   下面列出的 "OUT_*" 常量或 "REPORT_ERRMODE" 中的一个。  返回旧设置或
   者在有错误发生时返回 -1。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.OUT_TO_DEFAULT

   错误 sink 是由应用程序的类型决定的。 仅在 Python 调试构建版 中可用
   。

msvcrt.OUT_TO_STDERR

   错误 sink 是某个标准错误。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.OUT_TO_MSGBOX

   错误 sink 是某个消息框。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.REPORT_ERRMODE

   报告当前错误模式值。 仅在 Python 调试构建版 中可用。

msvcrt.CrtSetReportMode(type, mode)

   为 "_CrtDbgReport()" 在 MS VC++ 运行时中生成的特定报告类型指定一个
   目标或多个目标。 *type* 必须是下面列出的 "CRT_*" 常量之一。 *mode*
   必须是下面列出的 "CRTDBG_*" 常量之一。 仅在 Python 调试构建版 中可
   用。

msvcrt.CrtSetReportFile(type, file)

   在你使用 "CrtSetReportMode()" 来指定 "CRTDBG_MODE_FILE" 之后，你可
   以指定接收消息文本的文件句柄。 *type* 必须是下面列出的 "CRT_*" 常量
   之一。 *file* 应当是你希望指定的文件句柄。 仅在 Python 调试构建版
   中可用。

msvcrt.CRT_WARN

   不需要立即关注的警告、消息和信息。

msvcrt.CRT_ERROR

   需要立即关注的错误、不可恢复的问题和议题。

msvcrt.CRT_ASSERT

   断言失败

msvcrt.CRTDBG_MODE_DEBUG

   将消息写至调试器的输出窗口。

msvcrt.CRTDBG_MODE_FILE

   将消息写入用户提供的文件句柄。 应当调用 "CrtSetReportFile()" 来定义
   要用作写入目标的特定文件或流。

msvcrt.CRTDBG_MODE_WNDW

   创建一个消息框来显示消息并提供 "Abort", "Retry" 和 "Ignore" 等按钮
   。

msvcrt.CRTDBG_REPORT_MODE

   返回指定 *type* 当前的 *mode*。

msvcrt.CRT_ASSEMBLY_VERSION

   CRT 汇编版，来自 "crtassem.h" 头文件。

msvcrt.VC_ASSEMBLY_PUBLICKEYTOKEN

   VC 汇编公钥凭据，来自 "crtassem.h" 头文件。

msvcrt.LIBRARIES_ASSEMBLY_NAME_PREFIX

   库汇编名称前缀，来自 "crtassem.h" 头文件。
