# `colorsys` --- 顏色系統間的轉換

原始碼：Lib/colorsys.py

`colorsys` 模組 (module) 定義了電腦顯示器所用的 RGB （紅綠藍）色彩空間與三種其他色彩座標系統：YIQ、HLS (色相、亮度、飽和度) 和 HSV (色相、 飽和度、 明度) 所表示的顏色值之間的雙向轉換。所有這些色彩空間的座標都使用浮點數值 (floating point) 來表示。在 YIQ 空間中，Y 座標值為 0 和 1 之間，而 I 和 Q 座標均可以為正數或負數。在所有其他空間中，座標值均為 0 和 1 之間。

也參考

有關色彩空間的更多資訊請見 https://poynton.ca/ColorFAQ.html 和 https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/color-spaces.htm。

`colorsys` 模組定義了以下函式：

colorsys.rgb_to_yiq(r, g, b)

  將顏色自 RGB 座標轉換至 YIQ 座標。

colorsys.yiq_to_rgb(y, i, q)

  將顏色自 YIQ 座標轉換至 RGB 座標。

colorsys.rgb_to_hls(r, g, b)

  將顏色自 RGB 座標轉換至 HLS 座標。

colorsys.hls_to_rgb(h, l, s)

  將顏色自 HLS 座標轉換至 RGB 座標。

colorsys.rgb_to_hsv(r, g, b)

  將顏色自 RGB 座標轉換至 HSV 座標。

colorsys.hsv_to_rgb(h, s, v)

  將顏色自 HSV 座標轉換至 RGB 座標。

範例：

    >>> import colorsys
    >>> colorsys.rgb_to_hsv(0.2, 0.4, 0.4)
    (0.5, 0.5, 0.4)
    >>> colorsys.hsv_to_rgb(0.5, 0.5, 0.4)
    (0.2, 0.4, 0.4)