# `ossaudiodev` --- 访问兼容OSS的音频设备

该模块允许您访问 OSS（开放式音响系统）音频接口。 OSS 可用于广泛的开源和商业 Unices，并且是 Linux 和最新版本的 FreeBSD 的标准音频接口。

3.3 版更變: 此模块中过去会引发 `IOError` 的操作现在将引发 `OSError`。

也參考

开放之声系统程序员手册

  OSS C API 的官方文档

该模块定义了大量由OSS设备驱动提供的常量； 请参阅``<sys/soundcard.h>`` Linux 或 FreeBSD 上的列表。

`ossaudiodev` 定义了下列变量和函数:

exception `ossaudiodev.``OSSAudioError`

  此异常会针对特定错误被引发。 其参数为一个描述错误信息的字符串。

  （如果 `ossaudiodev` 从系统调用例如 `open()`, `write()` 或 `ioctl()` 接收到错误，它将引发 `OSError`。 由 `ossaudiodev` 直接检测到的错误将引发 `OSSAudioError`。）

  （为了向下兼容，此异常类也可通过 `ossaudiodev.error` 访问。）

`ossaudiodev.``open`(mode)
`ossaudiodev.``open`(device, mode)

  打开一个音频设备并返回 OSS 音频设备对象。 此对象支持许多文件类方法，例如 `read()`, `write()` 和 `fileno()` (不过传统的 Unix 读/写语义与 OSS 音频设备的存在一些细微的差异)。 它还支持一些音频专属的方法；完整的方法列表见下文。

  device 是要使用的音频设备文件名。 如果未指定，则此模块会先在环境变量 `AUDIODEV` 中查找要使用的设备。 如果未找到，它将回退为 `/dev/dsp`。

  mode 可以为 `'r'` 表示只读（录音）访问，`'w'` 表示只写（回放）访问以及 `'rw'` 表示同时读写。 由于许多声卡在同一时间只允许单个进程打开录音机或播放器，因此好的做法是只根据活动的需要打开设备。 并且，有些声卡是半双工的：它们可以被打开用于读取或写入，但不能同时读写。

  请注意这里特殊的调用语法: first 参数是可选的，而第二个参数则是必需的。 这是出于历史原因要与 `ossaudiodev` 所替代的 `linuxaudiodev` 模块保持兼容。

`ossaudiodev.``openmixer`([device])

  打开一个混音设备并返回 OSS 混音设备对象。 device 是要使用的混音设备文件名。 如果未指定，则此模块会先在环境变量 `MIXERDEV` 中查找要使用的设备。 如果未找到，它将回退为 `/dev/mixer`。

## 音频设备对象

在你写入或读取音频设备之前，你必须按照正确的顺序调用三个方法:

1. `setfmt()` 设置输出格式

2. `channels()` 设置声道数量

3. `speed()` 设置采样率

或者，你也可以使用 `setparameters()` 方法一次性地设置全部三个音频参数。 这更为便捷，但可能不会在所有场景下都一样灵活。

`open()` 所返回的音频设备对象定义了下列方法和（只读）属性:

`oss_audio_device.``close`()

  显式地关闭音频设备。 当你完成写入或读取音频设备后，你应当显式地关闭它。 已关闭的设备不可被再次使用。

`oss_audio_device.``fileno`()

  返回与设备相关联的文件描述符。

`oss_audio_device.``read`(size)

  从音频输入设备读取 size 个字节并返回为 Python 字符串。 与大多数 Unix 设备驱动不同，处于阻塞模式（默认）的 OSS 音频设备将阻塞 `read()` 直到所请求大小的数据全部可用。

`oss_audio_device.``write`(data)

  将一个 bytes-like object data 写入音频设备并返回写入的字节数。 如果音频设备处于阻塞模式（默认），则总是会写入完整数据（这还是不同于通常的 Unix 设备语义）。 如果设备处于非阻塞模式，则可能会有部分数据未被写入 --- 参见 `writeall()`。

  3.5 版更變: 现在支持可写的 字节类对象。

`oss_audio_device.``writeall`(data)

  将一个 bytes-like object data 写入音频设备：等待直到音频设备能够接收数据，将根据其所能接收的数据量尽可能多地写入，并重复操作直至 data 被完全写入。 如果设备处于阻塞模式（默认），则其效果与 `write()` 相同；`writeall()` 仅适用于非阻塞模式。 它没有返回值，因为写入的数据量总是等于所提供的数据量。

  3.5 版更變: 现在支持可写的 字节类对象。

3.2 版更變: 音频设备对象还支持上下文管理协议，就是说它们可以在 `with` 语句中使用。

下列方法各自映射一个 `ioctl()` 系统调用。 对应关系很明显：例如，`setfmt()` 对应 `SNDCTL_DSP_SETFMT` ioctl，而 `sync()` 对应 `SNDCTL_DSP_SYNC` (这在查阅 OSS 文档时很有用)。 如果下层的 `ioctl()` 失败，它们将引发 `OSError`。

`oss_audio_device.``nonblock`()

  将设备转为非阻塞模式。 一旦处于非阻塞模式，将无法将其转回阻塞模式。

`oss_audio_device.``getfmts`()

  返回声卡所支持的音频输出格式的位掩码。 OSS 支持的一部分格式如下:

  格式 | 描述
  --- | ---
  `AFMT_MU_LAW` | 一种对数编码格式（被 Sun `.au` 文件和 `/dev/audio` 所使用）
  `AFMT_A_LAW` | 一种对数编码格式
  `AFMT_IMA_ADPCM` | 一种 4:1 压缩格式，由 Interactive Multimedia Association 定义
  `AFMT_U8` | 无符号的 8 位音频
  `AFMT_S16_LE` | 有符号的 16 位音频，采用小端字节序（如 Intel 处理器所用的）
  `AFMT_S16_BE` | 有符号的 16 位音频，采用大端字节序（如 68k, PowerPC, Sparc 所用的）
  `AFMT_S8` | 有符号的 8 位音频
  `AFMT_U16_LE` | 无符号的 16 位小端字节序音频
  `AFMT_U16_BE` | 无符号的 16 位大端字节序音频

  请参阅 OSS 文档获取音频格式的完整列表，还要注意大多数设备都只支持这些列表的一个子集。 某些较旧的设备仅支持 `AFMT_U8`；目前最为常用的格式是 `AFMT_S16_LE`。

`oss_audio_device.``setfmt`(format)

  尝试将当前音频格式设为 format --- 请参阅 `getfmts()` 获取格式列表。 返回为设备设置的音频格式，这可能并非所请求的格式。 也可被用来返回当前音频格式 --- 这可以通过传入特殊的 "音频格式" `AFMT_QUERY` 来实现。

`oss_audio_device.``channels`(nchannels)

  将输出声道数设为 nchannels。 值为 1 表示单声道，2 表示立体声。 某些设备可能拥有 2 个以上的声道，并且某些高端设备还可能不支持单声道。 返回为设备设置的声道数。

`oss_audio_device.``speed`(samplerate)

  尝试将音频采样率设为每秒 samplerate 次采样。 返回实际设置的采样率。 大多数设备都不支持任意的采样率。 常见的采样率为:

  采样率 | 描述
  --- | ---
  8000 | `/dev/audio` 的默认采样率
  11025 | 语音录音
  22050 |
  44100 | CD品质的音频（16位采样和2通道）
  96000 | DVD品质的音频（24位采样）

`oss_audio_device.``sync`()

  等待直到音频设备播放完其缓冲区中的所有字节。 （这会在设备被关闭时隐式地发生。） OSS 建议关闭再重新打开设备而不是使用 `sync()`。

`oss_audio_device.``reset`()

  立即停止播放或录制并使设备返回可接受命令的状态。 OSS 文档建议在调用 `reset()` 之后关闭并重新打开设备。

`oss_audio_device.``post`()

  告知设备在输出中可能有暂停，使得设备可以更智能地处理暂停。 你可以在播放一个定点音效之后、等待用户输入之前或执行磁盘 I/O 之前使用此方法。

下列便捷方法合并了多个 ioctl，或是合并了一个 ioctl 与某些简单的运算。

`oss_audio_device.``setparameters`(format, nchannels, samplerate[, strict=False])

  在一次方法调用中设置关键的音频采样参数 --- 采样格式、声道数和采样率。 format, nchannels 和 samplerate 应当与在 `setfmt()`, `channels()` 和 `speed()` 方法中所指定的一致。 如果 strict 为真值，则 `setparameters()` 会检查每个参数是否确实被设置为所请求的值，如果不是则会引发 `OSSAudioError`。 返回一个元组 (format, nchannels, samplerate) 指明由设备驱动实际设置的参数值 (即与 `setfmt()`, `channels()` 和 `speed()` 的返回值相同)。

  例如，:

      (fmt, channels, rate) = dsp.setparameters(fmt, channels, rate)

  等价于

      fmt = dsp.setfmt(fmt)
      channels = dsp.channels(channels)
      rate = dsp.rate(rate)

`oss_audio_device.``bufsize`()

  返回硬件缓冲区的大小，以采样数表示。

`oss_audio_device.``obufcount`()

  返回硬件缓冲区中待播放的采样数。

`oss_audio_device.``obuffree`()

  返回可以被加入硬件缓冲区队列以非阻塞模式播放的采样数。

音频设备对象还支持几个只读属性:

`oss_audio_device.``closed`

  指明设备是否已被关闭的布尔值。

`oss_audio_device.``name`

  包含设备文件名称的字符串。

`oss_audio_device.``mode`

  文件的 I/O 模式，可以为 `"r"`, `"rw"` 或 `"w"`。

## 混音器设备对象

混音器对象提供了两个文件类方法:

`oss_mixer_device.``close`()

  此方法会关闭打开的混音器设备文件。 在文件被关闭后任何继续使用混音器的尝试都将引发 `OSError`。

`oss_mixer_device.``fileno`()

  返回打开的混音器设备文件的文件处理句柄号。

3.2 版更變: 混音器设备还支持上下文管理协议。

其余方法都是混音专属的:

`oss_mixer_device.``controls`()

  此方法返回一个表示可用的混音控件的位掩码 ("控件" 是专用的可混合 "声道"，例如 `SOUND_MIXER_PCM` 或 `SOUND_MIXER_SYNTH`)。 该掩码会指定所有可用混音控件的一个子集 --- 它们是在模块层级上定义的 `SOUND_MIXER_*` 常量。 举例来说，要确定当前混音器对象是否支持 PCM 混音器，就使用以下 Python 代码:

      mixer=ossaudiodev.openmixer()
      if mixer.controls() & (1 << ossaudiodev.SOUND_MIXER_PCM):
          # PCM is supported
          ... code ...

  对于大多数目的来说，`SOUND_MIXER_VOLUME` (主音量) 和 `SOUND_MIXER_PCM` 控件应该足够了 --- 但使用混音器的代码应当在选择混音器控件时保持灵活。 例如在 Gravis Ultrasound 上，`SOUND_MIXER_VOLUME` 是不存在的。

`oss_mixer_device.``stereocontrols`()

  返回一个表示立体声混音控件的位掩码。 如果设置了比特位，则对应的控件就是立体声的；如果未设置，则控件为单声道或者不被混音器所支持（请配合 `controls()` 使用以确定是哪种情况）。

  请查看 `controls()` 函数的代码示例了解如何从位掩码获取数据。

`oss_mixer_device.``reccontrols`()

  返回一个指明可被用于录音的混音器控件的位掩码。 请查看 `controls()` 的代码示例了解如何读取位掩码。

`oss_mixer_device.``get`(control)

  返回给定混音控件的音量。 返回的音量是一个 2 元组 `(left_volume,right_volume)`。 音量被表示为从 0 (静音) 到 100 (最大音量) 的数字。 如果控件是单声道的，仍然会返回一个 2 元组，但两个音量必定相同。

  如果指定了无效的控件则会引发 `OSSAudioError`，或者如果指定了不受支持的控件则会引发 `OSError`。

`oss_mixer_device.``set`(control, (left, right))

  将给定混音控件的音量设为 `(left,right)`。 `left` 和 `right` 必须为整数并在 0 (静音) 至 100 (最大音量) 之间。 当执行成功的，新的音量将以 2 元组形式返回。 请注意这可能不完全等于所指定的音量，因为某些声卡的混音器有精度限制。

  如果指定了无效的混音控件，或者指定的音量超出限制则会引发 `OSSAudioError`。

`oss_mixer_device.``get_recsrc`()

  此方法返回一个表示当前被用作录音源的的控件的位掩码。

`oss_mixer_device.``set_recsrc`(bitmask)

  调用此函数来指定一个录音源。 如果成功则返回一个指明新录音源的位掩码；如果指定了无效的源则会引发 `OSError`。 如果要将当前录音源设为麦克风输入:

      mixer.setrecsrc (1 << ossaudiodev.SOUND_MIXER_MIC)