"uuid" --- **RFC 4122** 定义的UUID对象
**************************************

**Source code:** Lib/uuid.py

======================================================================

这个模块提供了不可变的 "UUID" 对象 ("UUID" 类) 和 "uuid1()",
"uuid3()", "uuid4()", "uuid5()" 等函数用于生成 **RFC 4122** 所定义的第
1, 3, 4 和 5 版 UUID。

如果你想要的只是一个唯一的ID，你可能应该调用 "uuid1()" 或 "uuid4()"。
注意 "uuid1()" 可能会损害隐私，因为它创建了一个包含计算机网络地址的
UUID。 "uuid4()" 可以创建一个随机UUID。

根据底层平台的支持，"uuid1()" 可能会也可能不会返回一个 "安全的" UUID。
安全的 UUID 是使用同步方法生成的，确保没有两个进程可以获得相同的 UUID
。 所有 "UUID" 的实例都有一个 "is_safe" 属性，使用这个枚举来传递关于
UUID 安全的任何信息:

class uuid.SafeUUID

   3.7 版新加入.

   safe

      该UUID是由平台以多进程安全的方式生成的。

   unsafe

      UUID不是以多进程安全的方式生成的。

   unknown

      该平台不提供UUID是否安全生成的信息。

class uuid.UUID(hex=None, bytes=None, bytes_le=None, fields=None, int=None, version=None, *, is_safe=SafeUUID.unknown)

   用一串32位十六进制数字、一串大端序16个字节作为*bytes*参数、一串16个
   小端序字节作为*bytes_le*参数、一个由六个整数组成的元组（32位
   *time_low*，16位*time_mid*，16位*time_hi_version*，8位
   *clock_seq_hi_variant*，8位*clock_seq_low*，48位*node*）作为
   *fields*参数，或者一个128位整数作为*int*参数创建一个UUID。当给出一
   串十六进制数字时，大括号、连字符和URN前缀都是可选的。 例如，这些表
   达式都产生相同的UUID:

      UUID('{12345678-1234-5678-1234-567812345678}')
      UUID('12345678123456781234567812345678')
      UUID('urn:uuid:12345678-1234-5678-1234-567812345678')
      UUID(bytes=b'\x12\x34\x56\x78'*4)
      UUID(bytes_le=b'\x78\x56\x34\x12\x34\x12\x78\x56' +
                    b'\x12\x34\x56\x78\x12\x34\x56\x78')
      UUID(fields=(0x12345678, 0x1234, 0x5678, 0x12, 0x34, 0x567812345678))
      UUID(int=0x12345678123456781234567812345678)

   必须给出 *hex*、*bytes*、*bytes_le*、*fields* 或 *int* 中的唯一一个
   。 *version* 参数是可选的；如果给定，产生的UUID将根据 **RFC 4122**
   设置其变体和版本号，覆盖给定的 *hex*、*bytes*、*bytes_le*、*fields*
   或 *int* 中的位。

   UUID 对象的比较是通过比较它们的 "UUID.int" 属性进行的。 与非 UUID
   对象的比较会引发 "TypeError"。

   "str(uuid)" 返回一个 "12345678-1234-5678-1234-567812345678" 形式的
   字符串，其中 32 位十六进制数字代表 UUID。

"UUID" 实例有这些只读的属性:

UUID.bytes

   UUID 是一个 16 字节的字符串（包含 6 个整数字段，大端字节顺序）。

UUID.bytes_le

   UUID 是一个 16 字节的字符串（其中 *time_low*、*time_mid* 和
   *time_hi_version* 为小端字节顺序）。

UUID.fields

   以元组形式存放的UUID的6个整数域，有六个单独的属性和两个派生属性：

   +--------------------------------+---------------------------------+
   | 域                             | 含义                            |
   |================================|=================================|
   | "time_low"                     | UUID的前32位                    |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time_mid"                     | 接前一域的16位                  |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time_hi_version"              | 接前一域的16位                  |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq_hi_variant"         | 接前一域的8位                   |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq_low"                | 接前一域的8位                   |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "node"                         | UUID的最后48位                  |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "time"                         | UUID的总长60位的时间戳          |
   +--------------------------------+---------------------------------+
   | "clock_seq"                    | 14位的序列号                    |
   +--------------------------------+---------------------------------+

UUID.hex

   UUID是一个32个字符的十六进制字符串。

UUID.int

   UUID是一个128位的整数。

UUID.urn

   在 **RFC 4122** 中定义的 URN 形式的 UUID。

UUID.variant

   UUID 的变体，它决定了 UUID 的内部布局。 这将是 "RESERVED_NCS",
   "RFC_4122", "RESERVED_MICROSOFT" 或 "RESERVED_FUTURE" 中的一个。

UUID.version

   UUID 版本号（1 到 5，只有当变体为 "RFC_4122" 时才有意义）。

UUID.is_safe

   一个 "SafeUUID" 的枚举，表示平台是否以多进程安全的方式生成 UUID。

   3.7 版新加入.

"uuid" 模块定义了以下函数：

uuid.getnode()

   获取 48 位正整数形式的硬件地址。 第一次运行时，它可能会启动一个单独
   的程序，这可能会相当慢。 如果所有获取硬件地址的尝试都失败了，我们会
   按照 **RFC 4122** 中的建议，选择一个随机的 48 位数字，其多播位 (第
   一个八进制数的最小有效位) 设置为 1。 “硬件地址”是指一个网络接口的
   MAC 地址。 在一台有多个网络接口的机器上，普遍管理的 MAC 地址 (即第
   一个八位数的第二个最小有效位是 *未设置的*) 将比本地管理的 MAC 地址
   优先，但没有其他排序保证。

   3.7 版更變: 普遍管理的MAC地址优于本地管理的MAC地址，因为前者保证是
   全球唯一的，而后者则不是。

uuid.uuid1(node=None, clock_seq=None)

   根据主机 ID、序列号和当前时间生成一个 UUID。 如果没有给出 *node*，
   则使用 "getnode()" 来获取硬件地址。 如果给出了 *clock_seq*，它将被
   用作序列号；否则将选择一个随机的 14 比特位序列号。

uuid.uuid3(namespace, name)

   根据命名空间标识符（这是一个UUID）和名称（这是一个字符串）的MD5哈希
   值，生成一个UUID。

uuid.uuid4()

   生成一个随机的UUID。

uuid.uuid5(namespace, name)

   根据命名空间标识符（这是一个UUID）和名称（这是一个字符串）的SHA-1哈
   希值生成一个UUID。

"uuid" 模块定义了以下命名空间标识符，供 "uuid3()" 或 "uuid5()" 使用。

uuid.NAMESPACE_DNS

   当指定这个命名空间时，*name* 字符串是一个完全限定的域名。

uuid.NAMESPACE_URL

   当指定这个命名空间时，*name* 字符串是一个URL。

uuid.NAMESPACE_OID

   当指定这个命名空间时，*name* 字符串是一个 ISO OID。

uuid.NAMESPACE_X500

   当指定这个命名空间时，*name* 字符串是 DER 或文本输出格式的 X.500 DN
   。

"uuid" 模块为 "variant" 属性的可能值定义了以下常量:

uuid.RESERVED_NCS

   为NCS兼容性保留。

uuid.RFC_4122

   指定 **RFC 4122** 中给出的 UUID 布局。

uuid.RESERVED_MICROSOFT

   为微软的兼容性保留。

uuid.RESERVED_FUTURE

   保留给未来的定义。

也參考:

  **RFC 4122** - 通用唯一标识符（UUID）URN命名空间
     本规范定义了UUID的统一资源名称空间，UUID的内部格式，以及生成UUID
     的方法。


示例
====

下面是一些 "uuid" 模块的典型使用例子:

   >>> import uuid

   >>> # make a UUID based on the host ID and current time
   >>> uuid.uuid1()
   UUID('a8098c1a-f86e-11da-bd1a-00112444be1e')

   >>> # make a UUID using an MD5 hash of a namespace UUID and a name
   >>> uuid.uuid3(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
   UUID('6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e')

   >>> # make a random UUID
   >>> uuid.uuid4()
   UUID('16fd2706-8baf-433b-82eb-8c7fada847da')

   >>> # make a UUID using a SHA-1 hash of a namespace UUID and a name
   >>> uuid.uuid5(uuid.NAMESPACE_DNS, 'python.org')
   UUID('886313e1-3b8a-5372-9b90-0c9aee199e5d')

   >>> # make a UUID from a string of hex digits (braces and hyphens ignored)
   >>> x = uuid.UUID('{00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f}')

   >>> # convert a UUID to a string of hex digits in standard form
   >>> str(x)
   '00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f'

   >>> # get the raw 16 bytes of the UUID
   >>> x.bytes
   b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f'

   >>> # make a UUID from a 16-byte string
   >>> uuid.UUID(bytes=x.bytes)
   UUID('00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d0e0f')
