"smtpd" --- SMTP 服务器
***********************

**源代码:** Lib/smtpd.py

======================================================================

该模块提供了几个类来实现 SMTP （电子邮件）服务器。

也參考:

  The aiosmtpd package is a recommended replacement for this module.
  It is based on "asyncio" and provides a more straightforward API.
  "smtpd" should be considered deprecated.

有几个服务器的实现；一个是通用的无为实现，可以被重写，而另外两个则提供
特定的邮件发送策略。

此外， SMTPChannel 可以被扩展以实现与 SMTP 客户端非常具体的交互行为。

该代码支持 **RFC 5321** ，加上 **RFC 1870** SIZE和 **RFC 6531**
SMTPUTF8 扩展。


SMTPServer 对象
===============

class smtpd.SMTPServer(localaddr, remoteaddr, data_size_limit=33554432, map=None, enable_SMTPUTF8=False, decode_data=False)

   新建一个 "SMTPServer" 对象，它会绑定到本机地址 *localaddr*。 它将把
   *remoteaddr* 当作上游 SMTP 中继器。 *localaddr* 和 *remoteaddr* 都
   应当是 (host, port) 元组。 该对象继承自 "asyncore.dispatcher"，因而
   会在实例化时将自己插入到 "asyncore" 的事件循环。

   *data_size_limit* 指定将在 "DATA" 命令中被接受的最大字节数。 值为
   "None" 或 "0" 表示无限制。

   *map* 是用于连接的套接字映射（初始为空的字典是适当的值）。 如果未指
   定则会使用 "asyncore" 全局套接字映射。

   *enable_SMTPUTF8* 决定是否应当启用 "SMTPUTF8" 扩展（如 **RFC 6531**
   所定义的。 默认值为 "False"。 当设为 "True" 时，会接受 "SMTPUTF8"
   作为 "MAIL" 命令的形参并在被提供时将其传给 "kwargs['mail_options']"
   列表中的 "process_message()"。 *decode_data* 和 *enable_SMTPUTF8*
   不可同时被设为 "True"。

   *decode_data* 指明 SMTP 事务的数据部分是否应当使用 UTF-8 来解码。
   当 *decode_data* 为 "False" 时（默认值），服务器会声明 "8BITMIME"
   扩展 (**RFC 6152**)，接受来自 "MAIL" 命令的 "BODY=8BITMIME" 形参，
   并在该形参存在时将其传给 "kwargs['mail_options']" 列表中的
   "process_message()" 方法。 *decode_data* 和 *enable_SMTPUTF8* 不可
   同时被设为 "True"。

   process_message(peer, mailfrom, rcpttos, data, **kwargs)

      引发 "NotImplementedError" 异常。 请在子类中重载此方法以实际运用
      此消息。 在构造器中作为 *remoteaddr* 传入的任何东西都可以
      "_remoteaddr" 属性的形式来访问。 *peer* 是远程主机的地址，
      *mailfrom* 是封包的发送方，*rcpttos* 是封包的接收方而 *data* 是
      包含电子邮件内容的字符串（应该为 **RFC 5321** 格式）。

      如果构造器关键字参数 *decode_data* 被设为 "True"，则 *data* 参数
      将为 Unicode 字符串。 如果被设为 "False"，则将为字节串对象。

      *kwargs* 是包含附加信息的字典。 如果给出 "decode_data=True" 作为
      初始参数则该字典为空，否则它会包含以下的键:

         *mail_options*:
            由 "MAIL" 命令所接收的所有参数组成的列表 (其元素为大写形式
            的字符串；例如: "['BODY=8BITMIME', 'SMTPUTF8']")。

         *rcpt_options*:
            与 *mail_options* 类似但是针对 "RCPT" 命令。 目前不支持任
            何 "RCPT TO" 选项，因此其值将总是为空列表。

      "process_message" 的实现应当使用 "**kwargs" 签名来接收任意关键字
      参数，因为未来的增强特性可能会向 kwargs 字典添加新键。

      返回 "None" 以请求一个正常的 "250 Ok" 响应；在其他情况下则以
      **RFC 5321** 格式返回所需的响应字符串。

   channel_class

      重载这个子类以使用自定义的 "SMTPChannel" 来管理 SMTP 客户端。

   3.4 版新加入: *map* 构造器参数。

   3.5 版更變: *localaddr* 和 *remoteaddr* 现在可以包含 IPv6 地址。

   3.5 版新加入: *decode_data* 和 *enable_SMTPUTF8* 构造器形参，以及当
   *decode_data* 为 "False" 时传给 "process_message()" 的 *kwargs* 形
   参。

   3.6 版更變: *decode_data* 现在默认为 "False"。


DebuggingServer 对象
====================

class smtpd.DebuggingServer(localaddr, remoteaddr)

   创建一个新的调试服务器。 参数是针对每个 "SMTPServer"。 消息将被丢弃
   ，并在 stdout 上打印出来。


PureProxy对象
=============

class smtpd.PureProxy(localaddr, remoteaddr)

   创建一个新的纯代理服务器。 参数是针对每个 "SMTPServer"。 一切都将被
   转发到 *remoteaddr*。 请注意运行此对象有很大的机会令你成为一个开放
   的中继站，所以需要小心。


MailmanProxy 对象
=================

class smtpd.MailmanProxy(localaddr, remoteaddr)

   Deprecated since version 3.9, will be removed in version 3.11:
   "MailmanProxy" 已被弃用，它依赖于一个已不存在的 "Mailman" 模块因而
   本来就不再可用了。

   创建一个新的纯代理服务器。 参数是针对每个 "SMTPServer"。 一切都将被
   转发到 *remoteaddr*，除非本地 mailman 配置知道另一个地址，在那种情
   况下它将由 mailman 来处理。 请注意运行此对象有很大的机会令你成为一
   个开放的中继站，所以需要小心。


SMTPChannel 对象
================

class smtpd.SMTPChannel(server, conn, addr, data_size_limit=33554432, map=None, enable_SMTPUTF8=False, decode_data=False)

   创建一个新的 "SMTPChannel" 对象，该对象会管理服务器和单个 SMTP 客户
   端之间的通信。

   *conn* 和 *addr* 是针对下述的每个实例变量。

   *data_size_limit* 指定将在 "DATA" 命令中被接受的最大字节数。 值为
   "None" 或 "0" 表示无限制。

   *enable_SMTPUTF8* 确定 "SMTPUTF8" 扩展 (如 **RFC 6531** 所定义的)
   是否应当被启用。 默认值为 "False"。 *decode_data* 和
   *enable_SMTPUTF8* 不能被同时设为 "True"。

   可以在 *map* 中指定一个字典以避免使用全局套接字映射。

   *decode_data* 指明 SMTP 事务的数据部分是否应当使用 UTF-8 来解码。
   默认值为 "False"。 *decode_data* 和 *enable_SMTPUTF8* 不能被同时设
   为 "True"。

   要使用自定义的 SMTPChannel 实现你必须重载你的 "SMTPServer" 的
   "SMTPServer.channel_class"。

   3.5 版更變: 添加了 *decode_data* 和 *enable_SMTPUTF8* 形参。

   3.6 版更變: *decode_data* 现在默认为 "False"。

   "SMTPChannel" 具有下列实例变量:

   smtp_server

      存放生成此通道的 "SMTPServer"。

   conn

      存放连接到客户端的套接字对象。

   addr

      存放客户端的地址，"socket.accept" 所返回的第二个值。

   received_lines

      存放从客户端接收的行字符串列表 (使用 UTF-8 解码)。 所有行的
      ""\r\n"" 行结束符都会被转写为 ""\n""。

   smtp_state

      存放通道的当前状态。 其初始值将为 "COMMAND" 而在客户端发送
      "DATA" 行后将为 "DATA"。

   seen_greeting

      存放包含客户端在其 "HELO" 中发送的问候信息的字符串。

   mailfrom

      存放包含客户端在 "MAIL FROM:" 中标识的地址的字符串。

   rcpttos

      存放包含客户端在 "RCPT TO:" 行中标识的地址的字符串。

   received_data

      存放客户端在 DATA 状态期间发送的所有数据的字符串，直至但不包括末
      尾的 ""\r\n.\r\n""。

   fqdn

      存放由 "socket.getfqdn()" 所返回的服务器完整限定域名。

   peer

      存放由 "conn.getpeername()" 所返回的客户端对等方名称，其中
      "conn" 为 "conn"。

   "SMTPChannel" 在接收到来自客户端的命令行时会通过发起调用名为
   "smtp_<command>" 的方法来进行操作。 在基类 "SMTPChannel" 中具有用于
   处理下列命令（并对他们作出适当反应）的方法:

   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | 命令     | 所采取的行动                                                        |
   |==========|=====================================================================|
   | HELO     | 接受来自客户端的问候语，并将其存储在 "seen_greeting" 中。将服务器设 |
   |          | 置为基本命令模式。                                                  |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | EHLO     | 接受来自客户的问候并将其存储在 "seen_greeting" 中。将服务器设置为扩 |
   |          | 展命令模式。                                                        |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | NOOP     | 不采取任何措施。                                                    |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | QUIT     | 干净地关闭连接。                                                    |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | MAIL     | 接受 "MAIL FROM:" 句法并将所提供的地址保存为 "mailfrom"。 在扩展命  |
   |          | 令模式下，还接受 **RFC 1870** SIZE 属性并根据 *data_size_limit* 的  |
   |          | 值作出适当返回。                                                    |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | RCPT     | 接受 "RCPT TO:" 句法并将所提供的地址保存在 "rcpttos" 列表中。       |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | RSET     | 重置 "mailfrom", "rcpttos", 和 "received_data" ，但不重置问候语。   |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | DATA     | 将内部状态设为 "DATA" 并将来自客户端的剩余行保存在 "received_data"  |
   |          | 中直至接收到终止符 ""\r\n.\r\n""。                                  |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | HELP     | 返回有关命令语法的最少信息                                          |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | VRFY     | 返回代码252（服务器不知道该地址是否有效）                           |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
   | EXPN     | 报告该命令未实现。                                                  |
   +----------+---------------------------------------------------------------------+
