# 네트워킹과 프로세스 간 통신

이 장에서 설명하는 모듈은 네트워킹과 프로세스 간 통신을 위한 메커니즘을 제공합니다.

어떤 모듈은 같은 기계에 있는 두 개의 프로세스에서만 작동합니다 (예를 들어, `signal`과 `mmap`). 다른 모듈은 두 개 이상의 프로세스가 여러 기계에서 통신하는 데 사용할 수 있는 네트워킹 프로토콜을 지원합니다.

이 장에서 설명하는 모듈 목록은 다음과 같습니다:

- `asyncio` — 비동기 I/O
- `socket` — 저수준 네트워킹 인터페이스
- `ssl` — 소켓 객체용 TLS/SSL 래퍼
- `select` — I/O 완료 대기
- `selectors` — 고수준 I/O 다중화
- `asyncore` — Asynchronous socket handler
- `asynchat` — Asynchronous socket command/response handler
- `signal` — 비동기 이벤트에 대한 처리기 설정
- `mmap` — 메모리 맵 파일 지원